# NVDA 2020.4 Manuale utente

## Indice

- 1. Introduzione
  - 1.1. Caratteristiche principali
  - 1.2. Internazionalizzazione
  - 1.3. Sintesi vocali supportate
  - 1.4. Supporto Braille
  - 1.5. Licenza e Copyright
- 2. Requisiti di sistema
- 3. Scaricare e configurare NVDA
  - 3.1. Restrizioni nelle versioni portable o temporanee
  - 3.2. Installazione di NVDA
    - 3.2.1. Avviso sui componenti aggiuntivi non compatibili
    - 3.2.2. Avvia all'accesso utente
    - 3.2.3. Crea collegamento per il desktop e il tasto rapido (Control+alt+n)
    - 3.2.4. Copia la configurazione portable nelle impostazioni dell'utente attuale
  - 3.3. Creazione di una copia portable
- 4. Iniziare con NVDA
  - 4.1. Avviare NVDA
    - 4.1.1. Finestra di benvenuto
    - 4.1.2. Finestra di dialogo statistiche sull'utilizzo dei dati
  - 4.2. Sui comandi da tastiera di NVDA
    - 4.2.1. Il tasto funzione NVDA
    - 4.2.2. Layout Tastiera
  - 4.3. Gesti di NVDA nei dispositivi a tocco
    - 4.3.1. Esplorazione dello schermo
    - 4.3.2. Gesti touch
    - 4.3.3. Modalità di tocco
    - 4.3.4. Tastiera a tocco
  - 4.4. Modalità Aiuto immissione
  - 4.5. Il menu di NVDA
  - 4.6. Comandi di base da tastiera
  - 4.7. Conoscere Informazioni di sistema
- 5. Esplorare lo schermo con NVDA
  - 5.1. Oggetti
  - 5.2. Esplorare con il focus di sistema
  - 5.3. Esplorare con il cursore di sistema
  - 5.4. Navigazione ad oggetti
  - 5.5. Controllare il testo
  - 5.6. Le Modalità di esplorazione
    - 5.6.1. Navigazione ad oggetti
    - 5.6.2. Esplorazione documento
    - 5.6.3. Esplorazione schermo (modalità in linea)
  - 5.7. Esplorare con il mouse
- 6. Modalità navigazione
  - 6.1. Navigare con le lettere
  - 6.2. Elenco elementi
  - 6.3. Cercare del testo
  - 6.4. Oggetti incorporati
- 7. Lettura della matematica
  - 7.1. Esplorazione interattiva
- 8. Braille
  - 8.1. Tipo di controlli, stato e abbreviazioni per i punti di riferimento
  - 8.2. Immissione Braille
- 9. Visione
  - 9.1. Evidenziatore del focus
  - 9.2. Tenda schermo
- 10. OCR: Riconoscimento del contenuto
  - 10.1. OCR in Windows 10
- 11. Funzioni speciali per le applicazioni
  - 11.1. Microsoft Word
    - 11.1.1. Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna
    - 11.1.2. Modalità navigazione in Microsoft Word
    - 11.1.3. Leggere i commenti
  - 11.2. Microsoft Excel
    - 11.2.1. Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna
    - 11.2.2. L'elenco elementi
    - 11.2.3. Leggere le note
    - 11.2.4. Lettura di celle protette
    - 11.2.5. Campi
  - 11.3. Microsoft PowerPoint
  - 11.4. foobar 2000
  - 11.5. Miranda IM
  - 11.6. Poedit
  - 11.7. Kindle per PC
    - 11.7.1. Selezionare il testo
    - 11.7.2. Note dell'utente
  - 11.8. Azardi
  - 11.9. Windows Console
- 12. Configurare NVDA
  - 12.1. Impostazioni di NVDA
    - 12.1.1. Generale (NVDA+control+g)
    - 12.1.2. Impostazioni voce (NVDA+control+v)
    - 12.1.3. Seleziona sintetizzatore (NVDA+control+s)
    - 12.1.4. Modificare al volo le impostazioni del sintetizzatore
    - 12.1.5. Braille
    - 12.1.6. Selezione display braille (NVDA+control+a)
    - 12.1.7. Visione
    - 12.1.8. Tastiera (NVDA+control+k)
    - 12.1.9. [Mouse (NVDA+control+m)
    - 12.1.10. Impostazioni interazione al tocco
    - 12.1.11. Cursore di Controllo
    - 12.1.12. Presentazione oggetti (NVDA+Control+o)
    - 12.1.13. composizione nell'immissione
    - 12.1.14. Modalità navigazione (NVDA+Control+b)
    - 12.1.15. Formato documento (NVDA+Control+d)
    - 12.1.16. OCR Windows 10
    - 12.1.17. Impostazioni avanzate
  - 12.2. Impostazioni varie
    - 12.2.1. Dizionari
    - 12.2.2. Livello di punteggiatura/simboli
    - 12.2.3. Tasti e gesti di immissione
  - 12.3. Salvare e caricare la configurazione
  - 12.4. Profili di configurazione
    - 12.4.1. Gestione di base
    - 12.4.2. Creazione di un profilo
    - 12.4.3. Attivazione manuale
    - 12.4.4. Eventi
    - 12.4.5. Modifica di un profilo
    - 12.4.6. Disattivazione temporanea degli eventi
    - 12.4.7. Attivare un profilo utilizzando gesti di immissione
  - 12.5. Posizione dei file di configurazione
- 13. Strumenti aggiuntivi
  - 13.1. Visualizzatore log
  - 13.2. Visualizzatore sintesi vocale
  - 13.3. Visualizzatore Braille
  - 13.4. Console Python
  - 13.5. Gestore componenti aggiuntivi
    - 13.5.1. Gestore componenti aggiuntivi non compatibili
  - 13.6. Crea copia portable
  - 13.7. Esegui Utility risoluzione registrazioni Com di sistema...
  - 13.8. Ricarica componenti aggiuntivi
- 14. Sintesi vocali supportate
  - 14.1. Espeak NG
  - 14.2. Microsoft Speech API versione 4 (SAPI 4)
  - 14.3. Microsoft Speech API versione 5 (SAPI 5)
  - 14.4. Microsoft Speech Platform
  - 14.5. Voci Windows OneCore
- 15. Display braille supportati
  - 15.1. Display che supportano la rilevazione automatica in background
  - 15.2. Freedom Scientific Serie Focus/PAC Mate
  - 15.3. Optelec ALVA serie 6/protocol converter
  - 15.4. Modelli Handy Tech
  - 15.5. MDV Lilli
  - 15.6. Display Braille Baum/Humanware/APH/Orbit Reader
  - 15.7. hedo ProfiLine USB
  - 15.8. hedo MobilLine USB
  - 15.9. HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch
    - 15.9.1. Assegnazione tasti per tutti i modelli
    - 15.9.2. Assegnazione tasti per Brailliant BI 32, BI 40 e B 80
    - 15.9.3. Assegnazione tasti per Brailliant BI 14
  - 15.10. HIMS serie Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille
  - 15.11. Display Braille Seika
  - 15.12. Nuovi modelli Papenmeier BRAILLEX
  - 15.13. Papenmeier Braille BRAILLEX vecchi modelli
  - 15.14. HumanWare BrailleNote
  - 15.15. EcoBraille
  - 15.16. SuperBraille
  - 15.17. Display Eurobraille Esys/Esytime/Iris
  - 15.18. Display Braille Nattiq serie N
  - 15.19. BRLTTY
- 16. Argomenti avanzati
  - 16.1. Opzioni a riga di comando
  - 16.2. Parametri di sistema
- 17. Ulteriori Informazioni

## 1. Introduzione

Benvenuti in NVDA!

NVDA (NonVisual desktop access) è uno screen reader completamente libero e gratuito per i sistemi operativi Windows. Il prodotto permette ad un non vedente di interagire con il computer, ricevendo le informazioni attraverso una sintesi vocale o un display braille e permettendo quindi l'accesso al sistema operativo ed a numerose applicazioni di terze parti senza costi aggiuntivi, allo stesso modo delle persone vedenti. Lo screen reader è sviluppato da NV Access, con contributi dalle varie comunità.

### 1.1. Caratteristiche principali

NVDA permette alle persone non vedenti di accedere ed interagire con il sistema operativo Windows e con diverse applicazioni di terze parti.

Le caratteristiche principali possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Supporto alle applicazioni più comuni come browser web, posta elettronica, wordprocessor e software per chattare.
- sintesi vocale incorporata capace di parlare più di 80 lingue
- Annuncio automatico della formattazione dei caratteri, ad esempio stile, dimensione, nome e errori ortografici
- Annuncio automatico del testo sul quale è posizionato il mouse, con possibilità opzionale di conoscere la posizione del mouse stesso sullo schermo
- Supporto per molti Display Braille, compresa la possibilità di immettere testo usando la tastiera della barra braille se presente, e il riconoscimento automatico di un gran numero di modelli di barre.
- Capacità di funzionare interamente da una chiavetta USB o altri dispositivi portatili senza bisogno di installazione
- Installazione guidata semplice ed intuitiva tramite sintesi vocale
- Tradotto in 54 lingue
- Supporto ai sistemi operativi più moderni, comprese le edizioni a 32 e 64 bit
- Supporto al prompt dei comandi di Windows e alle applicazioni lanciate da console
- Gestione delle schermate di accesso utente e quelle relative alla sicurezza
- Lettura di testo e controlli mentre si utilizza un touch screen.
- Supporto alle interfacce più comuni per l'accessibilità, come Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 e UI Automation.
- Capacità di evidenziare il focus di sistema.

### 1.2. Internazionalizzazione

è importante che tutte le persone del mondo, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla lingua parlata, abbiano eguale accesso alle informazioni. Oltre all'inglese, NVDA è stato tradotto in 54 lingue ossia Afrikaans, Albanese, Amharico, Arabo, Aragonese, Bulgaro, Burmese, Catalano, Cinese (semplificato e tradizionale), croato, Ceco, Coreano, Danese, Olandese, persiano, finlandese, Francese, Galiziano, Georgiano, tedesco (svizzero e tedesco, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Islandese, Irlandese, italiano, giapponese, Kannada, Coreano, Kyrgy, Lituano, Macedone, Mongolo, Nepalese, Norvegese, Polacco, portoghese (brasiliano e portoghese), Punjabi, Rumeno, russo, Serbo, slovacco, sloveno, Spagnolo (colombiano e spagnolo), Svedese, Tamil, Thai, Turco, ucraino e vietnamita.

### 1.3. Sintesi vocali supportate

Oltre a presentare i messaggi e l'interfaccia in svariate lingue, NVDA fornisce all'utente la possibilità di accedere ai contenuti di qualsiasi linguaggio, a patto che l'utente sia in possesso della sintesi vocale che parla quella determinata lingua.

NVDA viene distribuito con eSpeak NG, una sintesi vocale gratuita, opensource e multilingue.

Per informazioni sul funzionamento di altre Sintesi Vocali con NVDA si veda la sezione Sintesi Vocali Supportate.

### 1.4. Supporto Braille

NVDA è in grado di gestire moltissimi Display Braille, permettendo agli utenti che ne possiedono uno di usufruire anche di questa tecnologia. è anche possibile immettere il testo direttamente dalla riga braille purché munita di tastiera, sfruttando la modalità classica o quella a braille contratto, diffuso soprattutto in Stati Uniti e Inghilterra. Inoltre, da impostazioni predefinite NVDA è in grado di riconoscere la presenza di un gran numero di display braille. Per il funzionamento di barre Braille con NVDA fare riferimento alla sezione Display Braille supportati.

NVDA inoltre supporta moltissimi tipi di tabelle braille, permettendo quindi un utilizzo del Braille nella lingua scelta dall'utente. Molte lingue sono fornite di tabelle grado 1 e grado 2, Braille contratto o Computer Braille.

### 1.5. Licenza e Copyright

NVDA è copyright 2006-2020 NVDA contributors.

NVDA è coperto dalla GNU General Public License versione 2, con due eccezioni speciali. Le eccezioni sono descritte nel documento di licenza nelle sezioni "Non-GPL Components in Plugins and Drivers" e "Microsoft Distributable Code". NVDA include e utilizza anche componenti resi disponibili con diverse licenze gratuite e open source. Siete liberi di condividere e modificare questo programma come volete, a patto che voi distribuiate la licenza assieme al software e rendiate disponibile il sorgente a chiunque ne faccia richiesta. Questo si applica a copie originali e modificate del software ed a qualsiasi programma che utilizzi codice proveniente da questo software.

Per maggiori informazioni è possibile Leggere l'intera licenza. Per i dettagli relativi alle eccezioni, accedere al documento di licenza dal menu NVDA nella sezione "Guida".

## 2. Requisiti di sistema

- Sistemi operativi: tutte le versioni a 32 e 64 bit dei Sistemi Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows10 e tutte le edizioni Server a partire da Windows Server 2008 r2.
  - Per Windows 7, NVDA richiede Service Pack 1 o successivo.
  - Per Windows Server 2008 R2, NVDA richiede Service Pack 1 o successivo.
- Circa 150 Megabytes di spazio disco.

## 3. Scaricare e configurare NVDA

Se non si possiede ancora una copia di NVDA, è possibile scaricarla dal sito originale all'indirizzo www.nvaccess.org.

Accedere alla sezione download e si troverà l'apposito link per scaricarlo. In alternativa è anche possibile prelevare il software dal sito della comunità italiana:

Una volta che si esegue il file appena scaricato, verrà lanciata una copia temporanea di NVDA. In seguito verrà richiesto se installare NVDA sul disco fisso, se creare una versione portable, oppure continuare ad utilizzare la copia in esecuzione dello screen reader.

Se si desidera utilizzare spesso NVDA sul computer, è consigliabile scegliere di installare NVDA nel sistema. L'installazione comporta alcuni vantaggi, come la possibilità di avviarsi automaticamente dopo il login dell'utente, la lettura delle finestre di accesso e le schermate generate dal controllo utente per la sicurezza (UAC), ed inoltre verrà creata un'icona sul desktop e una voce sul menu avvio, tutte caratteristiche non presenti nella versione portable. Si ricorda che una volta installato NVDA, sarà sempre possibile creare una copia portable in qualsiasi momento.

Se invece si desidera utilizzare NVDA in una chiavetta USB o su altri tipi di supporti scrivibili, allora è necessario selezionare l'opzione che permette di creare una copia portable. Questa versione portable potrà, in futuro, essere installata in un computer in qualsiasi momento. Comunque, se si desidera utilizzare NVDA in un dispositivo di sola lettura come un CD, basterà copiare il pacchetto scaricato dalla rete. L'esecuzione della versione portable su questo tipo di dispositivi non è supportata al momento.

Infine, c'è la possibilità di avvalersi della copia temporanea di NVDA appena lanciata, questa può essere una buona idea soprattutto per dimostrazioni o rapidi test, tuttavia non è certo un'opzione da prendere in considerazione per l'utente che usa NVDA quotidianamente, in quanto i tempi di avvio risultano più lunghi.

### 3.1. Restrizioni nelle versioni portable o temporanee

Oltre al fatto di non poter essere eseguite all'avvio automatico del sistema o dopo la finestra di login, le versioni temporanee o portable di NVDA presentano le seguenti limitazioni:

- Incapacità di interagire con programmi eseguiti con privilegi di amministratore, a meno che naturalmente lo stesso NVDA non venga eseguito con privilegi amministrativi (non consigliato).
- Impossibilità di leggere le schermate del controllo Utente (UAC), quando si cerca di avviare un'applicazione con privilegi amministrativi.
- Windows 8 e successivi: impossibilità di gestire la scrittura o qualsiasi operazione effettuata tramite Touch Screen.
- Windows 8 e successivi: impossibilità di fornire le caratteristiche di ripetizione dei caratteri digitati e l'utilizzo della modalità navigazione in Windows Store.
- Windows 8 e successivi: la funzione di attenuazione audio non è supportata.

### 3.2. Installazione di NVDA

Se si installa NVDA direttamente dal pacchetto principale, sarà sufficiente premere il pulsante Installa NVDA. Se invece lo si vuole installare da una copia portable, basterà andare al menu strumenti e selezionare la voce Installa NVDA.

La finestra di dialogo che apparirà richiede una conferma del fatto che si vuole installare NVDA, ed inoltre permette di aggiornare un'eventuale versione dello screen reader già presente sul computer. La pressione del pulsante "Continua" darà inizio al processo di installazione. Vi sono delle altre opzioni in questa finestra, che analizzeremo più in basso. Una volta completata l'installazione, apparirà un messaggio di conferma. Premere a questo punto il pulsante OK per far avviare la versione di NVDA appena installata.

#### 3.2.1. Avviso sui componenti aggiuntivi non compatibili

Se vi sono già installati componenti aggiuntivi, è possibile che venga visualizzato un messaggio che avverte l'utente dell'imminente disabilitazione dei componenti non compatibili. Prima di poter premere il pulsante continua, è necessario selezionare la casella di controllo che indica che l'utente ha compreso che gli addon non compatibili saranno disattivati. è presente anche un pulsante che consente di controllare quali componenti aggiuntivi verranno disabilitati. Si veda la sezione componenti aggiuntivi non compatibili per maggiori informazioni su questo pulsante.

#### 3.2.2. Avvia all'accesso utente

Questa opzione permette di stabilire se NVDA debba automaticamente avviarsi o meno alla finestra di logon di Windows, prima di inserire la password. Inoltre, questo permette la lettura delle finestre controllo account utente e di altri controlli sulla sicurezza. Questa opzione è abilitata di default per le nuove installazioni.

#### 3.2.3. Crea collegamento per il desktop e il tasto rapido (Control+alt+n)

Questa opzione permette di selezionare se NVDA debba creare o meno un collegamento nel desktop per lanciare lo screen reader. Inoltre, se viene creato tale collegamento, verrà assegnato un tasto rapido corrispondente alla combinazione Control+alt+n, che permetterà di eseguire NVDA da qualsiasi punto ci si trovi.

#### 3.2.4. Copia la configurazione portable nelle impostazioni dell'utente attuale

Questa opzione permette di selezionare se NVDA debba copiare o meno la configurazione utente, dalla copia in esecuzione di NVDA, nelle impostazioni dell'utente loggato per la copia installata dello screen reader. Tali impostazioni non verranno copiate per eventuali altri utenti, e nemmeno per la configurazione di sistema, ossia tutto ciò che riguarda il logon di Windows e le schermate inerenti la sicurezza. L'opzione è disponibile soltanto quando si installa da una copia portable, non quindi se si installa direttamente dal pacchetto scaricato.

### 3.3. Creazione di una copia portable

Se si desidera creare una copia portable dal pacchetto principale, premere il pulsante "Crea copia portable". Se invece si vuole creare una copia portable da una versione già installata di NVDA, sarà sufficiente andare al menu strumenti e selezionare la voce "Crea copia Portable".

La finestra di dialogo che apparirà richiede la selezione della cartella nella quale inserire la versione portable. Può trattarsi di una cartella presente nel disco fisso, oppure dell'unità di una penna USB o di un altro dispositivo rimovibile. Esiste un'altra opzione, che permette di stabilire se NVDA debba copiare o meno la configurazione dell'utente attualmente loggato nella nuova versione portable che si desidera creare. Questa opzione è disponibile solo quando si vuole creare una copia portable a partire da una versione installata, non quando la si crea dal pacchetto scaricato. La pressione del pulsante "Continua" darà inizio al processo di creazione della versione portable. Una volta terminata l'operazione, apparirà un messaggio di conferma. Premere a questo punto il pulsante OK per chiudere questa finestra.

## 4. Iniziare con NVDA

### 4.1. Avviare NVDA

Se si è installato NVDA tramite l'installer, per avviarlo basta premere semplicemente control+alt+n, o scegliere la voce NVDA dal menu NVDA sotto programmi del menu avvio. In alternativa è possibile digitare NVDA dalla finestra di dialogo esegui e premere invio. Se NVDA è già in esecuzione, verrà riavviato. Inoltre risulta possibile servirsi di alcuni parametri a riga di comando che permettono di uscire (-q), disattivare i componenti aggiuntivi (--disable-addons) etc.

Nelle versioni installate, NVDA salva i file di configurazione nella cartella roaming application data del profilo utente (ad esempio "C:\Users\<user>\AppData\Roaming"). è possibile modificare questo parametro in modo tale che NVDA carichi la configurazione dalla cartella local application data. Vedere la sezione inerente parametri di sistema per maggiori dettagli.

Per avviare la versione portable, spostarsi nella cartella nella quale si è scompattato NVDA e premere invio o far doppio click su NVDA.exe. Se NVDA risulta già in esecuzione, esso verrà chiuso e poi sarà eseguita la copia portable.

Appena NVDA si avvia, si udiranno una serie di suoni ascendenti (segno che NVDA si sta caricando). Si dovrebbe poi sentire il messaggio“NVDA attivato. A seconda della velocità del proprio computer o che si stia lanciando NVDA da una chiavetta USB o da qualsiasi altro supporto lento, NVDA potrebbe richiedere più tempo per avviarsi. In questo caso dovrebbe venir annunciato "caricamento in corso, attendere prego".

Nel caso questo non avvenga o si senta il suono d'errore di sistema o una serie di suoni discendenti, significa che si è verificato un errore in NVDA ed è necessario comunicare possibilmente il bug agli sviluppatori. Consultare il sito di NVDA su come procedere per farlo.

#### 4.1.1. Finestra di benvenuto

Quando NVDA si avvia per la prima volta, sarete accolti da una finestra di benvenuto che fornirà informazioni basilari sulle impostazioni del tasto funzione "NVDA" e sul menu. Si vedano le sezioni successive di questo documento per ulteriori dettagli. La finestra di dialogo contiene una casella combinata e tre caselle di controllo. La casella combinata consente di selezionare il layout tastiera. La prima casella di controllo permette di stabilire se NVDA debba usare il tasto "Blocca Maiuscole" come tasto funzione "NVDA". La seconda permette di specificare se NVDA debba avviarsi automaticamente dopo l'accesso a Windows ed è disponibile solo per le copie installate dello screen reader. La terza invece permette di decidere se questa finestra debba presentarsi ad ogni avvio dello Screen Reader.

#### 4.1.2. Finestra di dialogo statistiche sull'utilizzo dei dati

A partire da NVDA 2018.3, viene chiesto all'utente il consenso alll'invio dei dati di utilizzo a NV Access al fine di contribuire a migliorare NVDA in futuro. Quando si avvia NVDA per la prima volta, viene visualizzata una finestra di dialogo dove si richiede di accettare l'invio di dati a NV Access durante l'utilizzo dello screen reader. È possibile leggere ulteriori informazioni riguardo i dati raccolti da NV Access nella sezione impostazioni generali, Consenti al progetto NVDA di raccogliere statistiche sull'utilizzo dello screen reader. Nota: premendo "sì" o "no" l'impostazione verrà salvata e la finestra di dialogo non verrà più visualizzata se non si reinstalla NVDA. Tuttavia, è possibile abilitare o disabilitare manualmente il processo di raccolta dei dati nelle impostazioni generali di NVDA. Per modificare questa impostazione, selezionare o deselezionare la casella di controllo denominata Consenti al progetto NVDA di raccogliere statistiche sull'utilizzo dello screen reader.

### 4.2. Sui comandi da tastiera di NVDA

#### 4.2.1. Il tasto funzione NVDA

La maggior parte dei comandi da tastiera di NVDA è costituita dalla combinazione del tasto funzione NVDA più qualsiasi altro tasto o serie di tasti. Fanno eccezione i tasti di revisione del testo che utilizzano i soli tasti del tastierino numerico. NVDA può essere configurato in modo tale che sia il tasto Insert del tastierino numerico, sia l'Insert della tastiera estesa e il tasto Blocca Maiuscole agiscano contemporaneamente come tasto funzione NVDA.

Da impostazioni predefinite entrambi i tasti Insert, della tastiera estesa e del tastierino, sono configurati come tasti funzione di NVDA.

Se si desidera che uno dei tasti funzione NVDA agisca usando la sua funzione originale (ad esempio si potrebbe volere attivare il BloccaMaiuscole che però è stato impostato come tasto funzione NVDA) sarà sufficiente premere quel tasto due volte in rapida successione.

#### 4.2.2. Layout Tastiera

Al momento NVDA viene distribuito con due set di comandi per le tastiere. Esiste infatti un layout denominato "desktop", utile per i computer fissi, ed uno chiamato "laptop", più consono ai pc portatili. Da impostazioni predefinite, NVDA utilizza il layout Desktop, tuttavia sarà sempre possibile modificare questo parametro accedendo alla categoria Tastiera nelle impostazioni di NVDA, situate sotto la voce Preferenze del menu di NVDA.

Il Layout Desktop fa un uso massiccio del tastierino numerico (con NumLock impostato su spento). Sebbene molti portatili non siano in possesso di un tastierino numerico fisico, molti di essi possono emularne le funzioni tenendo premuto il tasto FN e premendo lettere e numeri sulla parte destra della tastiera (7 8 9 u i o j k l etc). Se il portatile in proprio possesso non è in grado di compiere questa operazione, o non permette di impostare il tasto Numlock su spento, può risultare conveniente passare al layout Laptop.

### 4.3. Gesti di NVDA nei dispositivi a tocco

Se si sta eseguendo NVDA in un dispositivo dotato di touch screen e con un sistema operativo pari a Windos8 o superiore, è possibile controllare lo screen reader direttamente dallo schermo. Quando NVDA è in esecuzione, a meno che il supporto per l'interazione al tocco non sia stato disattivato, tutti i gesti di immissione a tocco verranno diretti a NVDA. Tenere presente che le azioni che normalmente funzionerebbero senza NVDA non saranno disponibili. Per attivare o disattivare il supporto TouchScreen di NVDA, premere NVDA+control+alt+t. è anche possibile attivare o disattivare il supporto al touch screen dalla categoria tocco delle impostazioni di NVDA.

#### 4.3.1. Esplorazione dello schermo

La caratteristica più basilare che ci si può aspettare toccando un touch screen è l'annuncio dei controlli o del testo presenti sullo schermo. Per fare questo, posizionare un dito in un punto qualsiasi di quest'ultimo. è anche possibile mantenere il dito sullo schermo e iniziare a spostarsi, mentre lo screen reader leggerà gli oggetti o il testo che si incontrerà man mano.

#### 4.3.2. Gesti touch

Nella descrizione dei comandi che si incontrerà più avanti in questo manuale, si parlerà anche di gesti a tocco che possono venir utilizzati per attivare quel comando sul touch screen. Di seguito vengono riportate alcune istruzioni di massima per utilizzare correttamente i comandi a tocco.

##### Tap

Toccare lo schermo velocemente con uno o più dita.

Il gesto di toccare una volta con un dito viene comunemente chiamato tocco, in inglese tap. Il gesto di toccare una volta con due dita viene chiamato tocco con due dita, e così via.

Se un tap viene eseguito in rapida successione, NVDA lo interpreterà come un gesto multitocco. Toccare velocemente per due volte viene chiamato doppio tap e così via. Toccare velocemente per tre volte viene chiamato triplo tap, e così via. Naturalmente, nei gesti multi-tocco viene riconosciuto anche il numero di dita che si utilizza, per cui possiamo avere gesti del tipo "triplo tocco con due dita", tap con quattro dita, etc.

##### Scorrimento

Scorrere velocemente il dito sullo schermo, in inglese flick.

Vi sono quattro gesti di scorrimento che dipendono dalla direzione: scorrimento a destra, scorrimento a sinistra, scorrimento in alto e scorrimento in basso.

Esattamente come nei tap, il gesto può essere eseguito con più di un dito. Per cui, risulta possibile compiere gesti come lo scorrimento in alto con due dita o lo scorrimento a sinistra con quattro dita.

#### 4.3.3. Modalità di tocco

Poiché esistono molti più comandi di NVDA rispetto ai gesti che possono essere eseguiti, NVDA permette di passare tra diverse modalità di tocco per far sì che possano essere impartiti il maggior numero di comandi attraverso i gesti. Le due modalità previste sono la modalità testo e quella a oggetti. Alcuni comandi di NVDA elencati in questa guida possono prevedere una modalità di tocco particolare, scritta tra parentesi, dopo il gesto. Ad esempio, scorrimento verso l'alto (modo testo), significa che il gesto sarà eseguito soltanto se ci si trova nella modalità di tocco testo. Se il comando non presenta una modalità di tocco, funzionerà in ogni circostanza.

Per cambiare la modalità di tocco, eseguire un tocco con tre dita.

#### 4.3.4. Tastiera a tocco

La tastiera a tocco viene utilizzata per inserire testo e comandi da un touch screen. Quando ci si trova in un campo editazione, è possibile servirsi della tastiera a tocco effettuando un doppio tap sull'icona della tastiera virtuale sulla parte bassa dello schermo. Per quel che concerne i tablet come il Microsoft Surface Pro, la tastiera a tocco è sempre disponibile non appena si rimuove la tastiera dall'alloggiamento. Per chiudere la tastiera a tocco, effettuare un doppio tap sulla medesima icona oppure spostarsi dal campo editazione.

Mentre la tastiera touch è attiva, per individuare le varie lettere, spostare le dita nella posizione in cui è situata la tastiera touch (generalmente nella parte inferiore dello schermo), ed esplorarla con un dito. Una volta individuato il tasto desiderato, per attivarlo è sufficiente effettuare un doppio tap oppure rilasciare il tasto, ciò dipende da come sono state configurate le opzioni della categoria impostazioni interazione al tocco nelle impostazioni di NVDA.

### 4.4. Modalità Aiuto immissione

La maggior parte dei comandi verrà citata in seguito nella presente guida, ma una maniera pratica per conoscerli, è di attivare l'aiuto immissione.

Per farlo basta premere NVDA+1. Per disattivarlo basta ripremerlo nuovamente. Durante tale modalità, verranno annunciate le funzionalità associate ai vari tasti o gesti se presenti senza però eseguirle. Si è perciò liberi di premere ciò che si desidera senza preoccuparsi degli effetti.

### 4.5. Il menu di NVDA

Il menu di NVDA consente di controllare le impostazioni dello screen reader, accedere all'aiuto in linea, salvare/ricaricare le configurazioni, modificare i dizionari per le sintesi vocali, leggere i file di log e uscire dal programma.

Per accedere al menu di NVDA da qualsiasi punto ci si trovi in Windows mentre NVDA è in esecuzione, basterà premere la combinazione di tasti NVDA+n, o effettuare un doppio tap con due dita. In alternativa, si può ricorrere alla System Tray. Vi sono due modi, o premendo Windows+B per raggiungerla e scorrendo con le frecce sino ad arrivare alla voce NVDA, premendo infine il tasto applicazione, generalmente situato accanto al control di destra, Oppure, cliccare direttamente l'icona di NVDA sulla System Tray. Una volta che il menu appare, è possibile scorrerlo con le frecce direzionali, mentre per attivare un elemento come sempre è sufficiente premere invio.

### 4.6. Comandi di base da tastiera

Nome | Tasto Desktop | Tasto laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Esegue o Riavvia NVDA | Control+alt+n | Control+alt+n | none | Esegue o riavvia NVDA dal desktop, se durante il processo di installazione di NVDA si è scelto di creare un collegamento. Si tratta di un collegamento specifico di Windows e pertanto non può essere riassegnato nella finestra di dialogo dei gesti di immissione.
Interrompe la Sintesi Vocale | Control | Control | tocco con due dita | Ferma immediatamente la Sintesi Vocale
Pausa Sintesi Vocale | Shift | Nessuno | Mette in pausa immediatamente la Sintesi Vocale. Premendo nuovamente il tasto la sintesi vocale riprenderà a parlare dal punto in cui era stata fermata (sempre che questo sia supportato dal sintetizzatore utilizzato, in genere non dovrebbe costituire un problema)
Menu NVDA | NVDA+n | Doppio tocco con due dita | Mostra il Menu di NVDA per permettere di accedere alle Preferenze, agli strumenti, all'Aiuto etc
Commuta modalità voce | NVDA+s | NVDA+s | Nessuno | | Commuta la modalità di voce tra parlare, disattivato e beeps.
Commuta Modalità Aiuto Immissione | NVDA+1 | NVDA+1 | Nessuno | in questa modalità sarà possibile premere qualsiasi tasto e ne verrà annunciato il nome e la propria funzione in NVDA
Uscire da NVDA | NVDA+q | NVDA+q | Nessuno | Esce da NVDA
Passa Tasto Successivo a | NVDA+f2 | NVDA+f2 | Nessuno | Questo comando istruisce NVDA a passare la combinazione di tasti successiva all'applicazione attiva, anche se si tratta di un comando di NVDA.
Attiva/disattiva modalità riposo | NVDA+shift+s | NVDA+Shift+z | Nessuno | La modalità riposo, sleep mode disabilita tutti i comandi di NVDA e l'output tramite voce/braille per l'applicazione corrente. Risulta utile se si ha a che fare con programmi che forniscono direttamente indicazioni vocali (audiogame, centralini telefonici, etc). Ripremere la combinazione di tasti per disattivare questa funzione.

### 4.7. Conoscere Informazioni di sistema

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia data/Ora | NVDA+f12 | Premendo una volta questa combinazione di tasti viene annunciato l'orario corrente, mentre premendola due volte verrà annunciata la data
Annuncia stato batteria | NVDA+shift+b Annuncia elementi come la percentuale di carica della batteria, se il computer è collegato alla corrente, etc.
Legge testo negli appunti | NVDA+c | Annuncia il testo contenuto negli appunti, se presente.

## 5. Esplorare lo schermo con NVDA

NVDA permette di navigare ed esaminare il sistema in vari modi, sia in maniera diretta e convenzionale, sia in modalità esplorazione.

### 5.1. Oggetti

Ciascuna applicazione ed anche il sistema operativo stesso consistono in un'insieme di oggetti. Un oggetto è un elemento singolo come un pezzo di testo, un bottone, una casella di controllo, un cursore di avanzamento, un elenco o un campo di testo editabile.

### 5.2. Esplorare con il focus di sistema

Il focus di sistema, conosciuto semplicemente anche come focus, è l' oggetto che riceve la pressione dei tasti sulla tastiera. Ad esempio, se si sta scrivendo in un campo editazione, quel campo editazione ha il focus.

Il modo più comune di esplorare le finestre con NVDA è proprio quello di utilizzare i normali comandi da tastiera come tab e shift tab per muoversi avanti ed indietro attraverso i vari controlli, alt per accedere alla barra dei menu quindi le frecce per esplorare i menu stessi ed alt-tab per spostarsi tra le applicazioni in esecuzione. Così facendo, NVDA fornirà informazioni sull'oggetto sul quale è posizionato il focus, come il suo nome, tipo, valore, stato, descrizione, tasto caldo e informazioni sulla posizione. Quando l'evidenziatore focus è attivato, viene evidenziata sullo schermo la posizione corrente del focus di sistema.

Esistono alcuni comandi da tastiera utili per seguire il focus:

Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Legge il focus | NVDA+tab | NVDA+tab | Annuncia l'oggetto o il controllo attualmente focalizzato. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling
Legge il Titolo | NVDA+t | NVDA+t | Legge il titolo della finestra attiva in quel momento. Premendo la combinazione due volte ne verrà fatto lo spelling. Premendo per tre volte il contenuto verrà copiato negli appunti.
Legge la Finestra Attiva | NVDA+b | NVDA+b | Legge il contenuto della finestra in primo piano (utile nelle finestre di dialogo).
Legge la barra di stato | NVDA+fine | NVDA+shift+fine | Legge la barra di stato sempre che NVDA sia in grado di individuarne una. Inoltre sposta in quella posizione il navigatore ad oggetti. Una doppia pressione provocherà lo spelling delle informazioni. Una tripla pressione copierà il contenuto della barra di stato negli appunti

### 5.3. Esplorare con il cursore di sistema

Quando un oggetto che permette l'esplorazione o la modifica del testo è focalizzato, ci si può spostare nel testo utilizzando il cursore di sistema, conosciuto anche semplicemente come cursore.

Quando il focus si trova in un oggetto che contiene il cursore di sistema, si possono utilizzare i tasti di direzione, pagina su, pagina giù, inizio, fine, etc per muoversi nel testo. Naturalmente se il controllo lo prevede sarà anche possibile modificare il testo. NVDA leggerà non appena ci si sposterà per caratteri, parole e righe, notificando inoltre il testo selezionato o deselezionato.

NVDA fornisce i seguenti comandi quando si lavora con il cursore di sistema:

Nome | Tasto desktop | Tasto laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Dire Tutto | NVDA+Freccia Giù | NVDA+a | Inizia a leggere dalla posizione del cursore di sistema sino alla fine del documento, spostando il cursore man mano che la lettura continua
Legge Riga Corrente | NVDA+freccia su | NVDA+l | Legge la riga sulla quale si trova il cursore di sistema. Premendo la combinazione due volte viene effettuato lo spelling della riga. La tripla pressione effettuerà lo spelling utilizzando la descrizione dei caratteri (ancona, bari, como, domodossola, etc|
Legge Selezione corrente | NVDA+Shift+freccia su | NVDA+shift+s | Legge il testo selezionato ammesso che ve ne sia uno.
Annuncia formattazione testo | NVDA+f | NVDA+f | Legge la formattazione del testo alla posizione del cursore di sistema. Una doppia pressione visualizzerà le informazioni in modalità navigazione
frase successiva | alt+freccia Giù | alt+freccia Giù | Sposta il cursore sulla frase successiva e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)
frase precedente | alt+freccia Su | alt+freccia Su | Sposta il cursore sulla frase precedente e la legge. (Supportato solo in Microsoft Word e Outlook)

Se ci si trova all'interno di una tabella, sono disponibili i seguenti comandi:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Spostarsi alla colonna precedente | control+alt+freccia sinistra | Sposta il cursore di sistema alla colonna precedente della riga
Spostarsi alla colonna successiva | control+alt+freccia destra | Sposta il cursore di sistema alla colonna successiva della riga
Spostarsi alla riga precedente | control+alt+Freccia Su | Sposta il cursore di sistema alla riga precedente (Rimanendo nella stessa colonna)
Spostarsi alla riga successiva | control+alt+Freccia Giù | Sposta il cursore di sistema alla riga successiva (Rimanendo nella stessa colonna)

### 5.4. Navigazione ad oggetti

Il più delle volte, l'utente interagisce con l'applicazione utilizzando comandi che spostano direttamente il focus e il cursore. Vi sono però alcune circostanze nelle quali può essere utile esaminare l'applicazione corrente o il sistema operativo senza però spostare il focus o il cursore. Inoltre potrebbe essere necessario lavorare con oggetti che non possono essere normalmente raggiunti utilizzando la tastiera. In questi casi, si può utilizzare la navigazione ad oggetti.

Essa permette di ottenere informazioni e spostarsi tra singoli oggetti. Quando ci si sposta su un oggetto, NVDA lo annuncerà allo stesso modo come avviene con il focus di sistema. Se invece si desidera esplorare il testo così come appare sullo schermo, è possibile utilizzare la navigazione in linea.

Onde evitare di doversi muovere indietro ed avanti tra ogni singolo oggetto del sistema, gli oggetti sono raggruppati in maniera gerarchica. Questo significa che alcuni oggetti contengono altri oggetti e che bisogna spostarvisi all'interno per ottenerne le informazioni. Per esempio, come sappiamo un elenco contiene vari elementi, per cui bisognerà spostarsi all'interno dell'elenco per ottenere accesso ai suoi elementi. Se ci si è portati su un elemento di un elenco, i comandi per andare all'oggetto successivo o precedente faranno in modo che ci si sposti all'elemento successivo o precedente dell'elenco. Se invece ci si sposta all’oggetto che contiene l’elemento di un elenco, si torna nell’elenco stesso. Ci si potrà poi spostare prima o dopo l’elenco per raggiungere altri oggetti. Allo stesso modo, se si incontra una barra degli strumenti, bisogna entrare all'interno di essa per accedere ai controlli che la compongono.

L'oggetto che attualmente viene esplorato è quello su cui si trova il navigatore ad oggetti. Una volta che viene raggiunto un oggetto, è possibile esplorarlo utilizzando i comandi di esplorazione testo in modalità navigazione ad oggetti. Quando l'evidenziatore del focus è attivato, viene evidenziata sullo schermo la posizione corrente del navigatore ad oggetti. Da impostazioni predefinite, il navigatore ad oggetti si sposta in concomitanza con il focus di sistema, tuttavia questo comportamento può essere modificato, attivando o disattivando la relativa opzione.

Nota: le opzioni braille inerenti l'inseguimento del focus e la navigazione ad oggetti possono essere configurate tramite le funzioni di Inseguimento Braille.

Per navigare ad oggetti, utilizzare i tasti seguenti:

Nome | layout Desktop | layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Legge l'oggetto corrente | NVDA+5 del tastierino numerico | NVDA+shift+o | Nessuno | Annuncia l'oggetto corrente. Premendolo due volte ne fa lo spelling, mentre premendolo tre volte copia il nome dell'oggetto ed il suo valore negli appunti
Spostarsi all'oggetto contenitore | NVDA+8 del tastierino numerico | NVDA+Shift+freccia su | Scorrimento in alto (modo oggetti) | ci si sposta all'oggetto che contiene l'oggetto corrente
Spostarsi all'oggetto precedente | NVDA+4 del tastierino numerico | NVDA+shift+freccia sinistra | Scorrimento a sinistra (modo oggetti) | ci si Sposta all'oggetto precedente rispetto a quello attuale, sullo stesso livello
Spostarsi all'oggetto successivo | NVDA+6 del tastierino numerico | NVDA+shift+freccia destra | Scorrimento a destra (modo oggetti) | ci si Sposta all'oggetto successivo rispetto a quello attuale, sullo stesso livello)
Spostarsi al primo oggetto contenuto | NVDA+2 del tastierino numerico | NVDA+shift+freccia giù | Scorrimento in basso (modo oggetti) | Ci si sposta al primo oggetto contenuto nell'oggetto attuale
Spostarsi all'oggetto focalizzato | NVDA+Meno del tastierino numerico | NVDA+Backspace | Nessuno | Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto che attualmente ha il focus di sistema, e porta anche il cursore di controllo in quella posizione, se il cursore di sistema è visualizzato
Attivare l'oggetto corrente | NVDA+Invio del tastierino numerico | NVDA+Invio | Doppio tap | Attiva l'oggetto corrente (l'equivalente di cliccare col mouse o premere la barra spazio in presenza del focus)
Spostare il focus o il cursore di sistema sull'oggetto corrente | NVDA+Shift+meno del tastierino numerico | NVDA+Shift+Backspace | Nessuno | Sposta il focus di sistema alla posizione del navigatore ad oggetti se possibile, mentre se premuto due volte sposta il cursore di sistema alla posizione del cursore di controllo
Annuncia posizione del cursore di controllo | NVDA+Canc del tastierino numerico | NVDA+Canc | Nessuno | Legge la posizione del testo o dell'oggetto sul cursore di controllo. Ad esempio, può significare la percentuale in un documento, la distanza dal bordo della pagina o l'esatta posizione sullo schermo. Una doppia pressione fornirà se possibile ulteriori dettagli.

Nota, Per utilizzare il tastierino numerico, il tasto NumLock deve essere impostato su spento.

### 5.5. Controllare il testo

NVDA consente di leggere il contenuto dello schermo/navigazione in linea, del documento corrente o dell'oggetto per carattere, parola o riga. Questo risulta utile principalmente nel prompt dei comandi di Windows o in tutte quelle situazioni dove il cursore di sistema non esiste o ha funzioni limitate. Ad esempio, può venir buono nel leggere il contenuto di lunghi testi in una finestra di dialogo.

Quando si sposta il cursore di controllo, il cursore di sistema non lo segue, cosicché sarà possibile esplorare il testo senza perdere la propria posizione. Comunque, da impostazioni predefinite, quando il cursore di sistema si sposta, il cursore di controllo lo segue. Tale impostazione può essere modificata attivandola o disattivandola.

Nota: è possibile gestire il modo in cui il display braille si aggancia al cursore di controllo attraverso le opzioni Inseguimento Braille.

Sono disponibili i seguenti tasti caldi per esplorare il testo:

Nome | layout Desktop | layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Spostarsi alla prima riga | shift+7 del tastierino numerico | NVDA+control+home | Nessuno | Sposta il cursore di controllo alla prima riga del testo
Spostarsi alla riga precedente, modalità esplorazione | 7 del tastierino numerico | NVDA+freccia su | Scorrimento in alto (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla riga di testo precedente
Legge la riga corrente, modalità esplorazione | 8 del tastierino numerico | NVDA+shift+. | Nessuno | Annuncia la riga di testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri
Spostarsi alla riga successiva, modalità esplorazione | 9 del tastierino numerico | NVDA+freccia giù | Scorrimento in basso (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla riga di testo successiva
Spostarsi all'ultima riga, modalità esplorazione | shift+9 del tastierino numerico | NVDA+control+fine | Nessuno | Sposta il cursore di controllo all'ultima riga del testo
Spostarsi alla parola precedente, modalità esplorazione | 4 del tastierino numerico | NVDA+control+freccia sinistra | Scorrimento a sinistra con due dita (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla parola precedente nel testo
Legge la parola corrente, modalità esplorazione | 5 del tastierino numerico | NVDA+control+. | Nessuno | Annuncia la parola del testo sulla quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte ne fa lo spelling. Premuto tre volte effettua lo spelling con la descrizione dei caratteri
Spostarsi alla parola successiva, modalità esplorazione | 6 del tastierino numerico | NVDA+control+freccia destra | Scorrimento a destra con due dita (modo testo) | Sposta il cursore di controllo alla parola successiva nel testo
Spostarsi all'inizio della riga, modalità esplorazione | shift+1 del tastierino numerico | NVDA+inizio | Nessuno | Sposta il cursore di controllo all'inizio della riga
Spostarsi al carattere precedente, modalità esplorazione | 1 del tastierino numerico | NVDA+freccia sinistra | Scorrimento a sinistra (modo testo) | Sposta il cursore di controllo al carattere precedente nella riga corrente di testo
Legge il carattere corrente, modalità esplorazione | 2 del tastierino numerico | NVDA+. | Nessuno | Annuncia il carattere del testo sul quale è posizionato il cursore di controllo. Se premuto due volte effettua lo spelling mediante la sua descrizione. Se premuto tre volte fornisce il valore numerico del carattere in decimale e esadecimale.
Spostarsi al carattere successivo, modalità esplorazione | 3 del tastierino numerico | NVDA+freccia destra | Scorrimento a destra (modo testo) | Sposta il cursore di controllo al carattere di testo successivo nella riga corrente
Spostarsi alla fine della riga, modalità esplorazione | shift+3 del tastierino numerico | NVDA+fine | Nessuno | Sposta il cursore di controllo alla fine della riga di testo corrente
Dire tutto, modalità esplorazione | Più del tastierino numerico | NVDA+shift+a | Scorrimento in basso con tre dita (modo testo) | Legge il testo dalla posizione attuale del cursore di controllo, spostando tale cursore man mano che la lettura continua
Selezionare e poi copiare dalla posizione del cursore di controllo | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Nessuno | Dà inizio al processo di selezione e copia a partire dalla posizione del cursore di controllo. Si noti che NVDA non effettuerà alcuna operazione fino a quando non verrà specificato il punto di fine
Selezionare e copiare fino al cursore di controllo | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Nessuno | Una singola pressione seleziona il testo dalla posizione iniziale impostata in precedenza fino alla posizione attuale del cursore di controllo, incluso il carattere in cui si trova. Se possibile, il cursore di sistema si sposterà al testo selezionato. Una seconda pressione copierà il testo negli appunti di Windows
Spostare il cursore di controllo al marcatore iniziale per la copia | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | nessuno | Sposta il cursore di controllo alla posizione precedentemente impostata come marcatore iniziale per la copia
Annuncia formattazione testo | NVDA+SHIFT+f | NVDA+shift+f | Legge la formattazione del testo alla posizione del cursore di controllo. Una doppia pressione visualizzerà le informazioni in modalità navigazione
Annuncia sostituzione simbolo corrente | Nessuno | Nessuno | nessuno | Legge il simbolo situato alla posizione del cursore di controllo. Una doppia pressione visualizza il simbolo accompagnato dal testo ad esso dedicato in modalità navigazione.

Si noti che per un corretto funzionamento il tasto Numlock del tastierino numerico deve essere impostato su spento.

Per aiutare l'utente a ricordare questi comandi, si tenga presente che i comandi di base di controllo del testo sono organizzati in una griglia di tre per tre, dove dall'alto verso il basso abbiamo righe, parole e caratteri, mentre da sinistra a destra abbiamo precedente, attuale e successivo. Il layout può essere descritto come segue:

riga precedente | riga corrente | riga successiva
parola precedente | parola corrente | parola successiva
carattere precedente | carattere corrente | carattere successivo

### 5.6. Le Modalità di esplorazione

I comandi di navigazione di NVDA permettono di esplorare il contenuto all'interno di un oggetto, del documento corrente o dello schermo, a seconda della modalità di esplorazione selezionata. Questi comandi di esplorazione vanno a sostituire la vecchia navigazione in linea presente in NVDA.

Si possono utilizzare i comandi seguenti per passare da una modalità all'altra:

Nome | Layout Desktop | Layout Laptop | Tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Passa alla modalità di esplorazione successiva | NVDA+7 del tastierino numerico | NVDA+pagina su | Scorrimento in alto con due dita | Passa alla modalità di esplorazione successiva.
Passa alla modalità di esplorazione precedente | NVDA+1 del tastierino numerico | NVDA+pagina giù | Scorrimento in basso con due dita | Passa alla modalità di esplorazione precedente.

#### 5.6.1. Navigazione ad oggetti

Quando ci si trova in modalità navigazione ad oggetti, è possibile esplorare il contenuto del navigatore ad oggetti. Per oggetti come campi editazione o altri controlli di base di un documento, il contenuto corrisponde in genere al testo stesso. Per altri oggetti, può corrispondere al loro nome o al valore.

#### 5.6.2. Esplorazione documento

Quando il navigatore ad oggetti si trova all'interno di un documento in modalità navigazione (ad esempio pagine web) o un altro documento complesso contenente numerosi oggetti (come documenti Lotus Symphony), è possibile passare alla modalità di esplorazione documento. La modalità di esplorazione documento consente di navigare all'interno del testo del documento.

Quando si passa dalla modalità navigazione ad oggetti all'esplorazione documento, il cursore di controllo viene posizionato all'interno del documento, esattamente dove si trova il nnavigatore ad oggetti. Quando ci si sposta all'interno del documento con i comandi di esplorazione, la posizione del navigatore ad oggetti viene automaticamente aggiornata in concomitanza con l'oggetto individuato dal cursore di controllo.

Si noti che NVDA passerà automaticamente dalla navigazione ad oggetti all'esplorazione documento quando ci si sposta in modalità navigazione.

#### 5.6.3. Esplorazione schermo (modalità in linea)

La modalità di navigazione in linea, o esplorazione schermo, permette di intercettare qualsiasi testo visibile a schermo all'interno dell'applicazione corrente. è una funzione molto simile alla navigazione col mouse o con cursori speciali presente in altri screen reader, ad esempio cursore Jaws, cursore WE, etc.

Quando si passa alla modalità in linea, il cursore di controllo viene posto alla posizione del navigatore ad oggetti. Se ci si sposta sullo schermo con il cursore di controllo, la posizione del navigatore ad oggetti verrà aggiornata di conseguenza.

Si noti che in alcune applicazioni più recenti, NVDA potrebbe non intercettare tutto o parte del testo messo a disposizione da tali programmi, a causa delle nuove tecnologie usate per disegnare i caratteri, attualmente impossibili da gestire.

### 5.7. Esplorare con il mouse

Quando si sposta il mouse, NVDA di default leggerà sempre il testo che si trova alla posizione del mouse stesso, man mano che esso viene spostato. Laddove supportato, NVDA leggerà il paragrafo contenente il testo, sebbene alcuni controlli saranno disponibili esclusivamente con la lettura riga per riga.

NVDA può anche essere configurato in modo tale da leggere il tipo di controllo o l'oggetto sul quale è posizionato il mouse (ad esempio elenchi, bottoni, etc). Ciò può risultare utile ad utenti totalmente privi di vista, laddove le informazioni fornite dal solo testo non sono sufficientemente chiare.

NVDA fornisce agli utenti una metodologia per comprendere la posizione del puntatore in relazione alle dimensioni dello schermo, emettendo dei segnali acustici che descrivono le coordinate del mouse. Più il mouse si troverà in alto sullo schermo, più acuto sarà il segnale acustico emesso. Allo stesso modo, più a destra o sinistra si troverà il puntatore, più verso destra o verso sinistra si sposterà il suono nelle casse, presumendo naturalmente che l'utente si trovi difronte agli altoparlanti in posizione centrale.

Queste caratteristiche aggiuntive riguardanti il mouse non sono attivate di Default. Se le si vuole provare sarà sufficiente configurarle dalla categoria impostazioni mouse, raggiungibile dal menu Preferenze di NVDA.

Sebbene un mouse o un trackpad risultino la maniera migliore per esplorare lo schermo in tale modalità, NVDA mette a disposizione qualche comando relativo al mouse:

Nome | tasto Desktop | tasto Laptop | tocco | Descrizione
--- | --- | --- | --- | ---
Click tasto sinistro del mouse | Barra del tastierino numerico | NVDA+è | nessuno | Effettua un click con il tasto sinistro del mouse. Per operare un doppio click premere il tasto due volte in rapida successione
Blocca tasto sinistro del mouse | Shift+Barra del tastierino numerico | NVDA+control+è | nessuno | Blocca il tasto sinistro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto sinistro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Click tasto destro del mouse | Asterisco del tastierino numerico | NVDA++ | Tap lungo | Effettua un click con il bottone destro del mouse, utilizzato per lo più per aprire i menu di contesto alla posizione del mouse
Blocca tasto destro del mouse | Shift+Asterisco del tastierino numerico | NVDA+control++ | nessuno | Blocca il tasto destro del mouse. Premere di nuovo tale combinazione per rilasciarlo. Per trascinare il mouse, premere la sequenza di tasti per bloccare il tasto destro e quindi spostare il mouse o fisicamente oppure con gli appositi comandi relativi al mouse
Spostare il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti | NVDA+Barra del tastierino numerico | NVDA+Shift+m | nessuno | Sposta il mouse alla posizione del navigatore ad oggetti e quindi del cursore di controllo
Spostare il navigatore ad oggetti sul mouse | NVDA+Asterisco del tastierino numerico | NVDA+Shift+n | nessuno | Sposta il navigatore ad oggetti sull'oggetto situato nella posizione del mouse

## 6. Modalità navigazione

NVDA si serve della modalità navigazione per presentare all'utente documenti complessi di sola lettura, come ad esempio le pagine web. Tale modalità funziona nelle applicazioni seguenti:

- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Thunderbird
- Messaggi HTML in Microsoft Outlook
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Adobe Reader
- Foxit Reader
- Adobe Flash
- I libri supportati in Amazon Kindle for PC

Inoltre, la modalità navigazione risulta disponibile anche per la gestione dei documenti in Microsoft Word.

Nella modalità navigazione, il contenuto del documento è reso disponibile tramite una rappresentazione lineare, che può essere esplorata con i comuni tasti dedicati al cursore, come se si trattasse di un normale documento. Tutte le combinazioni di tasti di NVDA dedicate al cursore di sistema funzioneranno regolarmente, ad esempio dire tutto, annuncia formattazione, comandi per esplorare le tabelle, etc. Quando l'evidenziatore del focus è attivato, viene evidenziata sullo schermo anche la posizione corrente di questo particolare cursore. Verranno annunciate anche le informazioni inerenti il tipo di controllo su cui ci si trova, ad esempio link, intestazioni, etc.

Talvolta, risulterà necessario anche interagire direttamente con i controlli presenti in questi documenti. Ad esempio, si può aver bisogno di questo nei campi editazione o negli elenchi in modo che sia possibile digitare i caratteri ed utilizzare i tasti cursore per lavorare con i controlli. Questo viene effettuato attivando la modalità focus, dove tutti i tasti verranno passati direttamente ai controlli. Se ci si trova nella modalità navigazione e si preme tab o si fa click su un controllo, NVDA attiverà automaticamente la modalità Focus se tale controllo lo richiede. Da notare che la pressione del tasto invio o spazio in questo tipo di controlli attiverà comunque la modalità focus. Se NVDA è passato automaticamente alla modalità Focus, la pressione del tasto tab o il click su un oggetto che non richiede questa modalità (come un link o una parte di testo) provocherà la riattivazione della modalità navigazione. Anche la pressione del tasto Esc farà in modo che NVDA attivi la modalità navigazione, nel caso l'attivazione della modalità focus sia avvenuta automaticamente. è possibile anche passare tra le due modalità in modo manuale. Tuttavia se si imposta la modalità focus manualmente, NVDA non ritornerà più in maniera automatica alla modalità navigazione, fino a quando l'utente non deciderà diversamente.

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Commuta modalità focus/navigazione | NVDA+Spazio | Commuta tra le modalità focus e navigazione
Abbandona modalità focus | escape | Ritorna alla modalità navigazione se la modalità focus era stata impostata precedentemente in maniera automatica
Aggiorna documento in modalità navigazione | NVDA+f5 | Ricarica il contenuto del documento attuale (utile nel caso certi contenuti della pagina non sembrano essere presenti. Funzione non disponibile in Microsoft Word e Outlook)
Trova | NVDA+Control+f | Apre una finestra di dialogo che consente di cercare del testo all'interno del documento. Fare riferimento alla sezione Cercare del testo per ulteriori informazioni.
Trova successivo | NVDA+f3 | Trova la stringa successiva di testo precedentemente cercata nel documento
Trova precedente | NVDA+Shift+f3 | Trova la stringa precedente di testo nel documento cercata con control+NVDA+f
Apre descrizione | NVDA+d | Apre una nuova finestra contenente la descrizione dell'elemento, basata sull'attributo longdesc, se presente.

### 6.1. Navigare con le lettere

Per avere una maggiore velocità nell'esplorazione, NVDA fornisce alcuni tasti per muoversi fra i vari campi quando si utilizza la modalità navigazione. Si noti che non tutti questi comandi sono supportati in ogni tipo di documento.

I seguenti tasti premuti da soli portano al campo successivo, tenendo premuto Shift invece portano al campo precedente.

- h: intestazione
- l: elenco
- i: elemento di elenco
- t: tabella
- k: link
- n: Testo senza link
- f: campo form
- u: link non visitato
- v: link visitato
- e: campo editazione
- b: bottone
- x: casella di controllo
- c: casella combinata
- r: pulsante radio
- q: blocco tra virgolette
- s: separatore
- m: frame
- g: grafico
- d: Punto di riferimento
- o: oggetto incorporato (audio e video player, applicazione, finestra di dialogo, etc.)
- numeri da 1 a 6: intestazioni da 1 a 6
- a: annotazioni (commenti, revisioni degli autori, etc.)
- w: errori di ortografia

Per spostarsi all'inizio e alla fine degli elementi contenuti in elenchi e tabelle,:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Spostarsi all'inizio del contenitore | punto e virgola | Si sposta al primo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore
Spostarsi alla fine del contenitore | virgola | Si sposta all'ultimo elemento presente negli elenchi o nelle tabelle, e vi posiziona il cursore

Alcune applicazioni web come Gmail, Twitter e Facebook utilizzano lettere singole come tasti di scelta rapida. Se si desidera utilizzare questi tasti e allo stesso tempo essere in grado di muoversi con le frecce in modalità navigazione, è possibile disabilitare temporaneamente la modalità di navigazione a lettere singole di NVDA. Per attivare o disattivare la navigazione a lettere singole per il documento corrente, premere NVDA + shift + spazio.

### 6.2. Elenco elementi

La lista degli elementi consente l'accesso ad un elenco di vari tipi di elementi presenti sul documento, a seconda dell'applicazione in uso. Per esempio, in una pagina web potremmo trovare un elenco dei link, delle intestazioni, campi editazione, pulsanti o punti di riferimento presenti nel documento. I pulsanti radio permettono di ciclare tra questi tipi di informazioni. è presente anche un campo editazione, utile a filtrare tale lista per permettere una ricerca più rapida. Una volta selezionato l'elemento, si possono utilizzare i bottoni che si trovano nella finestra di dialogo, per spostarvisi o attivarlo.

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Elenco elementi modalità navigazione | NVDA+f7 | Elenca vari tipi di elementi presenti nel documento corrente

### 6.3. Cercare del testo

Questa finestra di dialogo consente di cercare del testo all'interno del documento corrente. Comparirà una casella di testo con la dicitura "digitare il testo da cercare". Esiste anche una casella di controllo chiamata "distingui tra maiuscole e minuscole", che consente di stabilire se la ricerca debba tener conto o meno di questa caratteristica. Perciò, con la casella selezionata, cercare nvaccess sarà diverso che cercare NvAccess. Utilizzare i seguenti tasti per eseguire ricerche:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Trova testo | NVDA+control+f | Apre la finestra di ricerca
Trova successivo | NVDA+f3 | cerca la prossima occorrenza del termine appena digitato
Trova precedente | NVDA+shift+f3 | cerca l'occorrenza precedente del termine appena digitato

### 6.4. Oggetti incorporati

Le pagine web possono essere strutturate con diverse tecnologie al proprio interno, ad esempio contenuti di tipo Adobe Flash, Sun Java e html5, applicazioni o finestre di dialogo. Quando NVDA incontra tali elementi in modalità navigazione, lo screen reader li annuncerà rispettivamente come oggetti, applicazioni o finestre di dialogo. è possibile spostarsi rapidamente tra gli oggetti premendo i comandi di navigazione veloce o oppure Shift-o. Sarà possibile interagire con tali elementi premendo il tasto Invio Se risulterà accessibile, premere il tasto tab o comunque muoversi all'interno di esso come se si trattasse di una normale applicazione. è stato previsto un tasto caldo per tornare alla pagina originale che contiene l'oggetto:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Ritornare alla modalità navigazione | NVDA+control+spazio | Sposta il focus dall'oggetto incorporato alla modalità navigazione

## 7. Lettura della matematica

NVDA è in grado di leggere ed interagire con la matematica nei contenuti che fanno uso del software MathPlayer4, prodotto da Design Science. Ciò richiede che MathPlayer4 sia installato sul computer. MathPlayer può essere scaricato gratuitamente dal seguente sito web: https://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA supporta la matematica nei seguenti formati:

- MathML in Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Google Chrome.
- MathType Design Science in Microsoft Word e PowerPoint. Si noti che MathType dev'essere installato affinché il supporto funzioni correttamente. è sufficiente anche la versione di prova. Può essere scaricato da https://www.dessci.com/en/products/mathtype/
- MathML in Adobe Reader. Si noti che questo non è ancora uno standard ufficiale, per cui attualmente non esiste per il pubblico un software disponibile che possa produrre questo contenuto.
- Math in Kindle per PC per libri con matematica accessibile.

Durante la lettura di un documento, NVDA sarà in grado di leggere qualsiasi contenuto di tipo matematico supportato. Se si utilizza un display braille, verrà visualizzato regolarmente anche in Braille.

### 7.1. Esplorazione interattiva

Nel caso in cui si stia lavorando con la sintesi vocale, potrebbe essere molto più comodo ascoltare un'espressione riducendola in piccoli segmenti, piuttosto che doversi ascoltare tutto il contenuto in una sola volta.

Se ci si trova in modalità navigazione, sarà sufficiente spostare il cursore di controllo dove inizia la parte matematica e premere semplicemente invio.

Se non ci si trova in modalità navigazione:

1. Spostare il cursore di controllo in un contenuto di tipo matematico. Da impostazioni predefinite, il cursore di controllo segue il cursore di sistema, sicché sarà sufficiente muoversi col cursore standard alla posizione desiderata.
2. Poi, utilizzare il comando seguente:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Interagire con matematica | NVDA+alt+m | Inizia l'interazione con contenuto di tipo matematico.

A questo punto, è possibile utilizzare i comandi MathPlayer come i tasti freccia per esplorare l'espressione. Ad esempio, ci si potrà spostare attraverso l'espressione con i tasti freccia sinistra e destra, per poi evidenziare una parte dell'espressione, come una frazione utilizzando il tasto freccia verso il basso. Si prega di consultare la documentazione di MathPlayer sui comandi di navigazione per ulteriori informazioni.

Quando si desidera tornare al documento, è sufficiente premere il tasto Esc.

A volte il contenuto matematico può essere visualizzato come un pulsante o altri tipi di elementi che, se attivati, possono visualizzare una finestra di dialogo o ulteriori informazioni relative alla formula. Per attivare il pulsante o l'elemento contenente la formula, premere ctrl + invio.

## 8. Braille

Se si possiede un Display Braille, NVDA sarà in grado di mostrare le informazioni sulla riga braille. Nel caso inoltre la barra braille sia dotata di tastiera perkins, è anche possibile servirsi della stessa per immettere il testo, sia in modalità standard che contratta (utile in Stati Uniti e Regno Unito). Un'altra possibilità è quella di visualizzare a schermo il contenuto del display braille servendosi della funzione Visualizzatore Braille.

Si prega di fare riferimento alla sezione display braille supportati per ulteriori informazioni. Inoltre questa sezione contiene informazioni sui modelli di Display Braille che supportano la rilevazione automatica in background da parte dello screen reader. è possibile modificare i parametri braille andando alla categoria Braille della finestra Impostazioni NVDA.

### 8.1. Tipo di controlli, stato e abbreviazioni per i punti di riferimento

Per far stare più informazioni possibili su di un display braille, sono state definite le seguenti abbreviazioni per indicare il tipo di controllo e di stato, come pure i punti di riferimento.

Abbreviazione | tipo di controllo
--- | ---
app | applicazione
art | articolo
bqt | blocco tra virgolette
btn | bottone
drbtn | Pulsante a discesa
spnbtn | Pulsante spin
splbtn | Pulsante dividi
intbtn | Interruttore
didscl | Didascalia
cbo | casella combinata
chk | casella di controllo
dlg | finestra di dialogo
doc | documento
edt | campo editazione
pwdedt | edit password
ogg | oggetto
enote | Fine nota
fnote | nota a piè di pagina
fig | figura
gra | grafico
grp | raggruppamento
cN | numero colonna n di una tabella, ad esempio c1, c2.
rN | numero riga n di una tabella, ad esempio r1, r2.
hN | intestazione di livello n, ad esempio h1, h2.
hlp | fumetto d'aiuto
lnk | link
vlnk | link visitato
lst | elenco
prf | punto di riferimento
mnu | menu
mnubar | barra dei menu
mnubtn | Pulsante menu
mnuitem | Elemento menu
Riq | Riquadro
prgbar | Barra di avanzamento
rbtn | pulsante radio
scrlbar | barra di scorrimento
sect | sezione
stbar | barra di stato
tabctl | Scheda
tb | tabella
term | terminale
tlbar | barra degli strumenti
tltip | suggerimento
tv | visualizzazione ad albero
tvbtn | pulsante visualizzazione ad albero
tvitem | elemento visualizzazione ad albero
lv N | un elemento in visualizzazione ad albero con livello di gerarchia N|
wnd | finestra
⠤⠤⠤⠤⠤ | separatore
mrkd | contenuto contrassegnato

Sono altresì definiti i seguenti indicatori di stato:

Abbreviazione | indicatore di stato
--- | ---
... | visualizzato quando un oggetto supporta l'autocompletamento
⢎⣿⡱ | visualizzato quando un oggetto (ad esempio un interruttore) è premuto
⢎⣀⡱ | visualizzato quando un oggetto (ad esempio un interruttore) non è premuto
⣏⣀⣹ | visualizzato quando un oggetto (ad esempio una casella di controllo) non è selezionato
⣏⣿⣹ | visualizzato quando un oggetto (ad esempio una casella di controllo) è selezionato
⣏⣸⣹ | visualizzato quando un oggetto (come una casella di controllo) risulta parzialmente attivato
- | visualizzato quando un oggetto (ad esempio un elemento di una visualizzazione ad albero) è riducibile
+ | visualizzato quando un oggetto (ad esempio un elemento di una visualizzazione ad albero) è espandibile
*** | visualizzato quando si incontra un controllo o un campo di testo protetto
clk | visualizzato quando un oggetto è cliccabile
cmnt | visualizzato in presenza di un commento per una cella di un foglio di calcolo o un pezzo di testo in un documento
frml | visualizzato in presenza di una formula in una cella di un foglio di calcolo
invalid | visualizzato quando è stato inserito un valore non valido
ldesc | visualizzato quando un oggetto (in genere un grafico) contiene una descrizione
mln | visualizzato quando un campo editazione consente l'inserimento di più righe di testo come i campi dei commenti nei siti web
req | visualizzato quando un valore è richiesto in un form
ro | visualizzato quando un oggetto (ad esempio un campo editazione) è di sola lettura
sel | visualizzato quando un oggetto è selezionato
nsel | visualizzato quando un oggetto non è selezionato
sorted asc | visualizzato quando un oggetto è ordinato in modo ascendente
sorted desc | visualizzato quando un oggetto è ordinato in modo discendente
submnu | visualizzato quando un oggetto contiene un popup (in genere un sottomenu)

Infine, sono state definite le seguenti abbreviazioni per i punti di riferimento:

Abbreviazione | Punto di riferimento
--- | ---
bnnr | banner
cinf | Informazioni contenuto
cmpl | complementare
form | form
main | principale
navi | navigazione
srch | ricerca
rgn | regione

### 8.2. Immissione Braille

NVDA supporta l'immissione di caratteri tramite la tastiera stile perkins presente sui Display Braille. è possibile selezionare la tabella di traduzione per inserire il testo tramite la casella combinata immissione braille nella categoria braille della finestra Impostazioni NVDA.

Quando viene utilizzato il braille non contratto (ossia quello classico presente in Italia), il testo viene inserito nel momento in cui si digitano i caratteri. Quando invece si usa il braille contratto, il testo viene inserito alla pressione della barra spaziatrice oppure premendo invio alla fine di una parola. Si noti che il processo di traduzione funziona soltanto sulla parola digitata, non può quindi prendere in considerazione altro testo eventualmente esistente. Per esempio, se si utilizza un codice braille che prevede il segnanumero e poi un numero, nel caso si prema Backspace sarà necessario ridigitare il segnanumero per inserire altre cifre.

Punto 7 elimina l'ultimo carattere o segno braille. Punto 8 elabora il braille inserito e aggiunge un invio. Tasto 7 + tasto 8 elabora il braille inserito, senza l'aggiunta di un invio o di uno spazio..

## 9. Visione

Nonostante NVDA rimanga uno screen reader per persone non vedenti che si servono della sintesi vocale e/o di un display braille per utilizzare il computer, fornisce anche alcune funzioni che modificano l'aspetto del contenuto dello schermo. Tale caratteristica viene chiamata servizio di miglioramento visivo.

NVDA fornisce al proprio interno una serie di servizi che andremo ad esaminare a breve. è possibile aggiungere ulteriori servizi relativi al miglioramento dell'aspetto visivo tramite il gestore componenti aggiuntivi di NVDA.

Le impostazioni di visione possono essere modificate nella categoria visione della finestra impostazioni di NVDA.

### 9.1. Evidenziatore del focus

L'evidenziazione del focus può risultare molto utile nell'individuare velocemente la posizione del cursore di sistema, del navigatore ad oggetti e della modalità navigazione. Queste posizioni sono evidenziate tramite un contorno rettangolare colorato.

- Il blu viene usato per evidenziare il cursore di sistema e il navigatore ad oggetti quando sono insieme e hanno la medesima posizione, cosa che generalmente accade quasi sempre.
- Il blu tratteggiato viene utilizzato per mostrare solo la posizione dell'oggetto su cui si trova il cursore di sistema.
- Il rosa mostra la posizione del navigatore ad oggetti.
- Il giallo infine serve a visualizzare la posizione del cursore virtuale, ad esempio durante la navigazione di pagine web.

Quando l'evidenziatore focus viene attivato nella categoria visione della finestra impostazioni di NVDA, è possibile stabilire se evidenziare o meno il focus, il navigatore ad oggetti o il cursore virtuale della modalità navigazione

### 9.2. Tenda schermo

Vi sono alcune circostanze in cui un utente non vedente può preferire che il contenuto dello schermo non sia visualizzato. Inoltre, potrebbe essere difficile garantire che non ci sia qualcuno che stia guardando ciò che si sta facendo. Per questi motivi, NVDA è fornito di una caratteristica chiamata "tenda schermo" che può essere attivata in modo che lo schermo diventi nero.

è possibile attivare la tenda schermo nella categoria visione della Finestra impostazioni.

## 10. OCR: Riconoscimento del contenuto

Un utente non vedente può trovarsi di fronte a contenuti completamente inaccessibili, in quanto gli autori degli stessi non forniscono allo screen reader le informazioni necessarie affinché quest'ultimo possa gestirle correttamente (esempio, pdf immagine). NVDA supporta la funzionalità di OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) già inclusa in Windows10 per riconoscere il testo contenuto nelle immagini. Tramite i componenti aggiuntivi sarà anche possibile interfacciarsi con NVDA fornendogli altri metodi di riconoscimento.

Quando ci si serve del comando di riconoscimento OCR, NVDA riconosce il contenuto presente all'interno del navigatore ad oggetti. Per impostazioni predefinite, il navigatore ad oggetti segue il cursore di sistema, o direttamente la modalità navigazione nel caso si stia utilizzando un sito internet o app che ne permettono l'uso(ad esempio Adobe Reader), perciò sarà possibile semplicemente spostare il focus o il cursore dove si desidera. Ad esempio, se ci si trova in una pagina web e ci si posiziona su un grafico, l'attivazione dell'OCR riconoscerà il testo contenuto in quel grafico. Tuttavia è anche possibile servirsi della navigazione ad oggetti per riconoscere il contenuto di un'intera finestra, basterà spostarsi sull'oggetto desiderato, in questo caso la finestra dell'app.

Una volta terminato il processo di riconoscimento, basterà utilizzare i tasti freccia per esplorare il documento. è possibile anche attivare (che nel 90% delle volte significa cliccare) un punto desiderato spostandosi con le frecce e poi premendo il tasto invio o la barra spaziatrice. Questo risulta utile nel caso si voglia raggiungere un pulsante non etichettato, sia esso di un sito web o di un programma. Premere il tasto Esc per uscire dal documento riconosciuto.

### 10.1. OCR in Windows 10

Windows10 include al suo interno un sistema di OCR per molte lingue. NVDA si serve di questa caratteristica per riconoscere il testo contenuto nelle immagini o in applicazioni non accessibili.

è possibile impostare la lingua di riconoscimento dalla categoria Windows 10 OCR della finestra Impostazioni NVDA. Altre lingue possono essere installate aprendo il menu avvio, scegliere poi Impostazioni, Ora e Lingua -> Paese e Lingua e quindi aggiungi lingua.

Per riconoscere il testo presente alla posizione del navigatore ad oggetti con l'OCR di Windows 10, premere NVDA+r.

## 11. Funzioni speciali per le applicazioni

NVDA fornisce alcuni comandi o funzioni per certe applicazioni in modo da facilitare gli utenti nello svolgimento di operazioni che, altrimenti, risulterebbero molto complesse e poco accessibili.

### 11.1. Microsoft Word

#### 11.1.1. Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

NVDA è in grado di leggere automaticamente le intestazioni delle righe e delle colonne quando si esplora una tabella in Microsoft Word. Per far questo, per prima cosa è necessario che l'opzione "Leggi le intestazioni riga/colonna delle tabelle", situata nella finestra formattazione documento delle Impostazioni NVDA sia attiva. In secondo luogo, NVDA ha bisogno di conoscere quale riga o colonna contenga le intestazioni, per ciascuna tabella. Dopo essersi spostati nella prima cella della colonna o della riga che contiene le intestazioni, utilizzare uno dei comandi sottostanti:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Imposta intestazioni colonna | NVDA+shift+c | Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga | NVDA+shift+r | Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

Queste impostazioni saranno memorizzate nel documento come segnalibri, in un formato compatibile con altri screen reader, ad esempio Jaws. Ciò significa che se si utilizza un altro screen reader e si apre quel documento successivamente, le intestazioni di righe e colonne saranno già impostate.

#### 11.1.2. Modalità navigazione in Microsoft Word

Allo stesso modo delle pagine web, la modalità navigazione può essere utilizzata in Microsoft Word per poter servirsi di funzioni quali la navigazione veloce con tasti rapidi o l'elenco elementi. Per attivare o disattivare la modalità navigazione in Microsoft Word, servirsi della combinazione NVDA+spazio. Per ulteriori informazioni sulla modalità navigazione e sulla navigazione veloce, vedere la sezione modalità Navigazione.

##### 11.1.2.1. L'elenco elementi

Quando ci si trova in modalità navigazione in Microsoft Word, si può accedere all'elenco elementi tramite la combinazione di tasti NVDA+f7 L'elenco degli elementi può elencare titoli, link, annotazioni (che comprende commenti e il tener traccia delle modifiche) e gli errori, per il momento limitato agli errori di ortografia.

#### 11.1.3. Leggere i commenti

Per far in modo che NVDA legga i commenti alla posizione corrente del cursore, premere NVDA+alt+c. Si noti che tutti i commenti del documento, oltre che lo storico delle modifiche, può essere raggiunto tramite l'elenco elementi, selezionando annotazioni nella casella tipo.

### 11.2. Microsoft Excel

#### 11.2.1. Lettura automatica delle intestazioni di riga e colonna

NVDA è in grado di leggere automaticamente le intestazioni delle righe e delle colonne quando si esplora un foglio di lavoro in Microsoft Excel. Per far questo, per prima cosa è necessario che l'opzione "Leggi le intestazioni riga/colonna delle tabelle", situata nella finestra formattazione documento delle Impostazioni NVDA sia attiva. In secondo luogo, NVDA ha bisogno di conoscere quale riga o colonna contenga le intestazioni. Dopo essersi spostati nella prima cella della colonna o della riga che contiene le intestazioni, utilizzare uno dei comandi sottostanti:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Imposta intestazioni colonna | NVDA+shift+c | Imposta il riconoscimento dell'intestazione colonna per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.
Imposta intestazioni riga | NVDA+shift+r | Imposta il riconoscimento dell'intestazione riga per la prima cella, consentendo la lettura automatica delle intestazioni successive. La doppia pressione cancellerà tale impostazione.

Queste impostazioni saranno memorizzate nel documento come segnalibri, in un formato compatibile con altri screen reader, ad esempio Jaws. Ciò significa che se si utilizza un altro screen reader e si apre quel foglio di lavoro successivamente, le intestazioni di righe e colonne saranno già impostate.

#### 11.2.2. L'elenco elementi

Un po' come accade per le pagine web, NVDA è provvisto di un elenco elementi per Microsoft Excel che permette di accedere ad un molteplice numero di informazioni. Per accedere all'elenco elementi in Microsoft Excel, utilizzare NVDA+f7. I vari tipi di informazioni disponibili nell'elenco elementi sono:

- Grafici: Elenca tutti i grafici nel foglio di lavoro attivo. Selezionando un grafico e premendo invio o utilizzando il bottone Vai evidenzia il grafico per poter essere esplorato con i tasti freccia.
- Commenti: elenca tutte le celle del foglio di lavoro contenenti commenti. Per ciascuna cella sarà mostrato l'indirizzo e i relativi commenti. Premendo il tasto Invio o il pulsante Vai in presenza di un commento ci si sposterà a quella determinata cella.
- Formule: Elenca tutte le celle del foglio di lavoro contenenti formule. Per ciascuna cella sarà mostrato l'indirizzo e le relative formule. Premendo il tasto Invio o il pulsante Vai in presenza di una formula ci si sposterà a quella determinata cella.
- Fogli: Elenca tutti i fogli della cartella di lavoro. La pressione del tasto f2 nell'elenco dei fogli permette di rinominare il foglio selezionato. Premendo il tasto Invio o il pulsante Vai in presenza di un foglio ci si sposterà a quel determinato foglio.
- Campi: elenca tutti i campi del form contenuti nella cartella di lavoro attiva. Per ciascun campo, l'elenco elementi visualizza il testo alternativo del campo assieme all'indirizzo delle celle che lo riguardano. Selezionando un campo premendo invio o utilizzando il pulsante "vai a" provocherà lo spostamento in quel campo in modalità navigazione.

#### 11.2.3. Leggere le note

Per far in modo che NVDA legga note e commenti della cella evidenziata, premere NVDA+alt+c. In Microsoft 2016, 365 e successivi, i commenti classici in Microsoft Excel sono stati rinominati "note". Si noti che tutte le note del foglio di lavoro possono essere raggiunte anche dall'elenco elementi premendo NVDA+f7.

NVDA può anche visualizzare una finestra di dialogo specifica per l'aggiunta o la modifica di una determinata nota. NVDA va a modificare il campo editazione messo a disposizione da MS Excel per aggirare un problema di accessibilità, ma la combinazione di tasti messa a disposizione funziona indipendentemente dal fatto che NVDA sia in esecuzione o meno. Per aggiungere o modificare una determinata nota, in una cella focalizzata, premere shift+f2.

Questa combinazione di tasti non può essere modificata e non compare nella finestra tasti e gesti di immissione di NVDA.

Nota: è possibile aprire l'area di modifica delle note in MS Excel anche dal menu contestuale di qualsiasi cella del foglio di lavoro. Tuttavia, questa operazione farà comparire la regione di modifica inaccessibile, non quella messa a punto da NVDA..

In Microsoft Office 2016, 365 e successivi, è stata aggiunta una nuova finestra di dialogo per i commenti sullo stile. Questa finestra di dialogo è accessibile e fornisce più funzioni come la risposta ai commenti, ecc. Può anche essere aperta dal menu contestuale di una determinata cella. I commenti aggiunti alle celle tramite la finestra di dialogo del nuovo stile non sono correlati alle "note".

#### 11.2.4. Lettura di celle protette

Se una cartella di lavoro è stata protetta, potrebbe non essere possibile portare il focus in alcune celle che non possono essere modificate. Per spostarsi in una cella protetta, passare alla modalità navigazione premendo NVDA+Spazio, dopodiché utilizzare i comandi standard di Excel come le frecce per spostarsi tra le celle del foglio di lavoro.

#### 11.2.5. Campi

Le cartelle di lavoro di Excel possono includere i campi. è possibile accedervi attraverso l'elenco elementi oppure premendo i tasti di navigazione rapida per lettera f o shift+f. Una volta raggiunto un campo in modalità navigazione, premere invio o la barra spaziatrice per attivarlo o per interagire con esso in modalità focus. Per ulteriori informazioni sulla modalità di navigazione e i caratteri singoli, si veda la sezione modalità navigazione.

### 11.3. Microsoft PowerPoint

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Commuta lettura note | control+shift+s | Quando una presentazione è in esecuzione, questo comando permetterà di alternare tra le note del relatore della diapositiva e il contenuto della diapositiva stessa. Questo riguarda solo ciò che NVDA legge, non ciò che è visualizzato sullo schermo.

### 11.4. foobar 2000

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia tempo rimanente | control+shift+r | Annuncia il tempo restante della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia tempo trascorso | control+shift+e | Annuncia il tempo trascorso della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.
Annuncia lunghezza traccia | control+shift+t | Annuncia la lunghezza della traccia attualmente in esecuzione, se ve n'è una.

Nota: Questi tasti caldi funzionano soltanto se la barra di stato di Foobar ha il formato predefinito.

### 11.5. Miranda IM

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia messaggi recenti | NVDA+control+1-4 | Annuncia uno degli ultimi messaggi, a seconda del numero premuto; ad esempio NVDA+control+2 legge il secondo messaggio più recente.

### 11.6. Poedit

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Annuncia finestra commenti | control+shift+c | Annuncia qualsiasi commento all'interno della finestra commenti.
Annuncia note per traduttori | control+shift+a | Annuncia ogni nota presente per traduttori.

### 11.7. Kindle per PC

NVDA supporta la lettura e la navigazione dei libri in Amazon Kindle per PC. Questa funzionalità è disponibile solo nei libri Kindle in cui è integrata la funzione "supporto per screen reader", cosa che è possibile controllare alla pagina dettagli per il libro. La stragrande maggioranza dei testi supporta questa funzione.

Per la lettura dei libri viene usata la modalità navigazione. Si attiverà automaticamente non appena si apre un libro, o si posiziona il focus nell'area contenente il testo. Sempre automaticamente verranno girate le pagine sia con lo spostamento del cursore, sia con la modalità dire tutto. è possibile utilizzare manualmente i tasti pagina su o pagina giù per spostarsi tra le pagine.

La navigazione veloce con le lettere è supportata per link e grafici, ma soltanto per la pagina corrente. La navigazione per link comprende anche le note a piè di pagina.

NVDA fornisce un supporto iniziale per la lettura e la navigazione interattiva di contenuti matematici per i libri accessibili per la matematica. Si prega di consultare la sezione lettura della matematica per ulteriori informazioni.

#### 11.7.1. Selezionare il testo

Kindle consente di eseguire varie operazioni sul testo selezionato, come l'ottenimento di una definizione dal dizionario, l'aggiunta di note ed evidenziazioni, copiare il testo negli appunti e la ricerca sul web. Per fare questo, per prima cosa selezionare il testo come sempre in modalità navigazione (ad esempio tenendo premuto shift e spostandosi con i tasti freccia). Dopo aver selezionato il testo, premere il tasto applicazioni o maiusc+f10 per visualizzare le opzioni disponibili per operare con la selezione. Se si esegue questa operazione senza aver selezionato alcun testo, verranno visualizzate le opzioni inerenti la parola sotto al cursore.

#### 11.7.2. Note dell'utente

È possibile aggiungere una nota riguardo una parola o un passaggio di testo. Per fare questo, per prima cosa selezionare il testo più rilevante, successivamente accedere alle opzioni di selezione come spiegato nel paragrafo precedente. Quindi, scegliere Aggiungi Nota.

Durante la lettura in modalità navigazione, NVDA chiamerà questo genere di note con il termine "commenti".

Per visualizzare, modificare o eliminare una nota:

1. Spostare il cursore sul testo contenente la nota.
2. Accedere alle opzioni inerenti la selezione come descritto sopra.
3. Scegliere Modifica Nota.

### 11.8. Azardi

Quando ci si trova nella visualizzazione della tabella dei libri aggiunti:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Invio | invio |Apre il libro selezionato.
Menu di contesto | applicazioni | Apre il menu di contesto per il libro selezionato.

### 11.9. Windows Console

NVDA fornisce supporto per la console di Windows utilizzata da Prompt dei comandi, PowerShell e il sottosistema Windows per Linux. La finestra della console ha dimensioni fisse, in genere molto più piccole del buffer che contiene l'output. Man mano che viene aggiunto del testo, il contenuto scorre verso l'alto e il testo precedente non è più visibile. NVDA non può più quindi leggere del testo che non risulta più visibile nella finestra con i comandi standard di revisione. Pertanto, è necessario scorrere la finestra della console per rileggere del testo precedente. Le seguenti scorciatoie da tastiera integrate nella Console di Windows possono essere utili quando si esplora del testo con NVDA:

Nome | Tasto | Descrizione
--- | --- | ---
Scorri verso l'alto | control+freccia su | Scorre la finestra della console verso l'alto, in modo da poter leggere il testo precedente.
Scorri verso il basso | control+freccia giù | Scorre la finestra della console verso il basso, in modo da poter leggere il testo successivo.
Vai all'inizio | control+inizio | Fa scorrere la finestra della console all'inizio del buffer
Vai alla fine | control+fine | Fa scorrere la finestra della console alla fine del buffer

## 12. Configurare NVDA

è possibile accedere alla maggior parte delle configurazioni servendosi delle finestre di dialogo presenti al sottoMenu preferenze del menu principale di NVDA. Tali impostazioni sono situate nella finestra di dialogo multipagina impostazioni di NVDA. In tutte le finestre di dialogo di NVDA, premere il tasto OK per accettare i cambiamenti effettuati. Per annullare invece premere il bottone Annulla o il tasto Esc. Per alcune finestre di dialogo, è possibile premere il pulsante "Applica" affinché le impostazioni abbiano effetto immediatamente senza dover chiudere la finestra. Alcune impostazioni possono anche essere cambiate utilizzando dei tasti rapidi, che verranno elencati nelle sezioni successive.

### 12.1. Impostazioni di NVDA

La finestra impostazioni di NVDA contiene numerosi parametri di configurazione che possono essere modificati. Vi si trova infatti un elenco con diverse categorie di configurazione tra cui scegliere. Una volta selezionato un elemento, appariranno opzioni inerenti soltanto alla categoria selezionata. Queste impostazioni possono essere confermate utilizzando il pulsante applica, nel qual caso la finestra di dialogo rimarrà aperta. Se si desidera salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Impostazioni di NVDA, è possibile utilizzare il pulsante OK.

Alcune categorie di impostazioni dispongono di un tasto rapido. Se premuto, il tasto rapido aprirà la finestra di dialogo impostazioni di NVDA in quella particolare categoria. Da impostazioni predefinite, non tutte le categorie dispongono di un tasto rapido personalizzato. Se si desidera accedere a categorie che non hanno assegnata alcuna scorciatoia di tastiera, servirsi della finestra Tasti e gesti di immissione per aggiungere una combinazione di tasti o un gesto personalizzato per quella categoria.

Le categorie che si trovano nella finestra impostazioni di NVDA vengono descritte qui di seguito.

#### 12.1.1. Generale (NVDA+control+g)

La categoria generale delle impostazioni di NVDA contiene soprattutto opzioni inerenti il cambio della lingua dello screen reader e se debba essere effettuato un controllo automatico della presenza di aggiornamenti. Questa categoria contiene le seguenti opzioni:

##### Lingua

Una casella combinata dove è possibile selezionare la lingua di visualizzazione dei messaggi dell'interfaccia utente. Vi sono parecchie lingue, tuttavia l'opzione predefinita è chiamata "User Default, Windows". Questa scelta istruisce NVDA ad utilizzare le impostazioni della lingua di Windows salvate nel pannello di controllo.

Si noti che NVDA deve essere riavviato dopo una nuova selezione della lingua Quando viene visualizzata la finestra di conferma, selezionare "riavvia ora" o "riavvia in seguito" a seconda se si desidera utilizzare la nuova lingua ora o in un secondo momento. Se viene selezionato "riavvia in seguito", la configurazione deve essere salvata (o manualmente, o utilizzando la funzionalità Salva configurazione all'uscita).

##### Salva la configurazione all'uscita

Una casella di controllo che se attivata permette a NVDA di salvare automaticamente la configurazione all'uscita dal programma.

##### Mostra opzioni all'uscita di NVDA

Una casella di controllo che permette di decidere se, alla chiusura di NVDA, debbano comparire opzioni aggiuntive per decidere come chiudere il programma. Se attivata, quando si cerca di chiudere NVDA apparirà una finestra di dialogo che chiederà se uscire, riavviare lo screen reader, riavviarlo senza componenti aggiuntivi o installare gli aggiornamenti in sospeso. Se non la si attiva, NVDA uscirà immediatamente.

##### Riproduci un suono all'avvio o all'uscita di NVDA

Questa opzione è costituita da una casella di controllo che, se attivata, permette a NVDA di riprodurre un suono quando si avvia e quando viene terminato.

##### Livello di logging

Una casella combinata che permette di stabilire l'ammontare delle informazioni che NVDA scriverà sul suo file di log. La maggior parte degli utenti non avrà bisogno di modificare questo parametro. Tuttavia, nel caso si vogliano segnalare bug, può essere una buona idea alzare il livello di log; naturalmente è anche possibile disattivare completamente la funzione.

I livelli di log disponibili sono i seguenti:

- Disabilitato: al di là di un breve messaggio di avvio, NVDA non loggherà nulla durante l'esecuzione.
- info: NVDA loggherà informazioni di base quali messaggi di avvio e informazioni utili agli sviluppatori.
- Debug warning: Verranno loggati i messaggi di avviso che non sono causati da errori gravi.
- Input/output: verranno loggati i tasti premuti, sia della tastiera che del display braille, nonché i messaggi provenienti dalla sintesi vocale e dalla barra braille.
  - Se vi sono problemi con la privacy, non abilitare mai questa funzione.
- Debug: Oltre alle informazioni, agli avvisi e ai messaggi di input / output, verranno loggati ulteriori messaggi di debug.
  - Proprio come input / output, Se vi sono problemi con la privacy, non abilitare mai questa funzione.

##### Esegui NVDA dopo l'accesso

Una casella di controllo che, se attivata, permetterà a NVDA di avviarsi subito dopo che l'utente avrà inserito i propri dati nella schermata di accesso al sistema. Questa opzione è disponibile soltanto nelle versioni Installer.

##### Utilizza NVDA nella finestra di Accesso, richiede privilegi di amministratore

Se si dispone di un sistema nel quale bisogna inserire nome e password per accedere al sistema, attivare questa casella di controllo per fare in modo che NVDA sia in grado di leggere questo tipo di informazioni. Questa opzione è disponibile soltanto nelle versioni Installer.

##### Utilizza le impostazioni salvate nella finestra di Accesso

La pressione di questo tasto copierà le proprie impostazioni utente di NVDA nella cartella delle configurazioni di sistema, di modo che NVDA le possa utilizzare nelle schermate di Accesso utente, nei controlli UAC e così via. Per precauzione, se si vuole essere certi che le proprie impostazioni vengano copiate correttamente, conviene salvare la configurazione con il comando Control+NVDA+c, oppure andare alla voce Salva Configurazione nel menu di NVDA. Questa opzione è disponibile soltanto nelle versioni Installer.

##### Controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti di NVDA

Se attivata, NVDA controllerà automaticamente la presenza di nuove versioni e notificherà l'utente della loro disponibilità. è anche possibile controllare manualmente, selezionando la voce controllo presenza aggiornamenti, situata all'interno del menu aiuto. A prescindere dal metodo scelto per controllare la presenza di aggiornamenti, è necessario che NVDA invii al server alcune informazioni in modo da ricevere l'aggiornamento corretto per il proprio sistema. Verranno sempre inviate le seguenti informazioni:

- Versione di NVDA
- Versione del sistema operativo in uso
- Se il sistema operativo è a 64 o a 32 bit

##### Consenti al progetto NVDA di raccogliere statistiche sull'utilizzo dello screen reader

Se questa funzione è attivata, la Nv Access utilizzerà le informazioni provenienti dal server che gestisce gli aggiornamenti per raccogliere alcune informazioni di carattere demografico sugli utenti di NVDA, ossia sistema operativo e nazione d'origine. Si noti comunque che sebbene venga utilizzato l'indirizzo IP per calcolare lo stato di provenienza dell'utente, tale indirizzo IP non verrà mai salvato sui server. Oltre alle informazioni obbligatorie usate per controllare gli aggiornamenti, saranno inviati anche i seguenti dati:

- Lingua dell'interfaccia di NVDA
- Se la copia attualmente in uso è installer o portable
- Nome della sintesi vocale in uso (compreso il nome del driver del componente aggiuntivo e la sua provenienza)
- Nome del Display braille in uso (compreso il nome del driver del componente aggiuntivo e la sua provenienza)
- Tabella di lettura corrente (solo se si usa il braille)

Queste informazioni risultano di grandissimo aiuto a Nv Access per dare priorità a rami specifici di sviluppo di NVDA

##### Notifica aggiornamenti in sospeso all'avvio

Se la funzione è attivata, NVDA avviserà l'utente nel caso vi sia un aggiornamento in sospeso all'avvio, dando la possibilità di effettuare l'installazione. è anche possibile installare l'aggiornamento in sospeso manualmente dalla finestra di uscita di NVDA (se attivata), dal menu di NVDA, o quando si esegue un nuovo controllo dal menu aiuto.

#### 12.1.2. Impostazioni voce (NVDA+control+v)

La categoria voce nella finestra impostazioni di NVDA contiene opzioni che permettono di modificare il sintetizzatore da utilizzare nonché le caratteristiche delle varie voci come tono, velocità, etc. Per informazioni su come modificare molti di questi parametri da qualunque punto ci si trovi, si veda la sezione modificare al volo le Impostazioni del sintetizzatore.

La categoria impostazioni voce contiene le seguenti opzioni:

##### Cambia sintetizzatore

La prima opzione della categoria voce è il pulsante cambia... Premendolo, si attiverà la finestra Selezione sintetizzatore, che consente di scegliere la famiglia di voci attiva e la periferica d'uscita. Questa finestra si aprirà in cima alla schermata di impostazioni di NVDA. Per tornare alla finestra impostazioni di NVDA sarà sufficiente salvare o annullare.

##### Voce

Una casella combinata che elenca tutte le voci del sintetizzatore selezionato. è possibile scorrere la lista ed ascoltarla con le frecce. In particolare la freccia giù e la freccia sinistra sposteranno verso il basso dell'elenco, mentre la freccia su e la freccia destra sposteranno verso l'alto.

##### Variante

Una casella combinata che permette di selezionare con quale variante il sintetizzatore debba parlare. Al momento, soltanto Espeak NG supporta questa impostazione. Le varianti in Espeak sono simili alle voci, esse modificano i parametri e gli attributi della voce originale, per cui ad esempio potremmo avere voci simili a quelle maschili o femminili. Nel caso si utilizzi una sintesi vocale di terze parti, la funzione è disponibile solo se il sintetizzatore supporta le varianti.

##### Velocità

Questa opzione permette di modificare la velocità della voce. Si tratta di un controllo che va da 0 a 100, (dove 0 indica il limite più lento e 100 il massimo della velocità).

##### Aumento velocità

Abilitando questa opzione si aumenterà in modo significativo la velocità del parlato, se supportato dal sintetizzatore corrente.

##### Tono

Questa opzione permette di modificare l'altezza della voce corrente. Si tratta di un controllo che va da 0 a 100, (0 rappresenta l'altezza minima, 100 la massima).

##### Volume

Un controllo che va da 0 a 100, (0 indica il volume più basso, 100 il più alto).

##### Inflessione

Un controllo che permette di selezionare con quanta inflessione (aumento e decadimento del pitch) la sintesi vocale debba parlare. Al momento soltanto Espeak NG fornisce questa funzionalità.

##### Cambio automatico della lingua

Questa casella di controllo permette di stabilire se NVDA debba cambiare al volo la lingua con cui parla, nel caso all'interno del testo che si sta leggendo siano presenti i marcatori appositi. Questa opzione risulta abilitata di default.

##### cambiamento automatico dialetti (quando supportato)

Se l'impostazione cambio automatico della lingua è attiva, questa casella di controllo farà in modo che NVDA modifichi anche il dialetto della lingua in uso. Ad esempio, potrebbe essere possibile passare da un "american English" ad un "british English". L'impostazione è disabilitata di default.

##### Livello di punteggiatura/simboli

Tasto: NVDA+p

Questa opzione permette di stabilire la quantità di punteggiatura e di altri simboli che dovranno essere annunciati in parole. Ad esempio, se impostata su tutto, tutti i simboli verranno annunciati in parole. Questa impostazione viene applicata a tutti i sintetizzatori, non soltanto a quello usato al momento.

##### Considera attendibile la lingua della voce corrente nel processare caratteri e simboli

Da impostazioni predefinite, questa funzione risulta attiva e consente di stabilire se NVDA debba ritenere affidabile la lingua della voce corrente nel processare simboli e caratteri. Se per qualche motivo ci si accorge che NVDA sta leggendo la punteggiatura con un sintetizzatore o voce particolare in una lingua sbagliata, si consiglia di disattivare questa opzione, per forzare NVDA ad utilizzare le impostazioni globali per quella lingua.

##### Includi dati del consorzio Unicode (comprese le emoji) nel processare caratteri e simboli

Quando questa casella di controllo è attiva, NVDA si servirà di ulteriori dizionari per pronunciare caratteri e simboli. Tali dizionari contengono le descrizioni per molti simboli (in particolare le emoji) che sono fornite dal Consorzio Unicode come parte del Common Locale Data Repository. Se si desidera che NVDA sia in grado di leggere le descrizioni di simboli ed emoji fornite da questo servizio, è necessario attivare la casella di controllo. In ogni caso, si consiglia di disattivare questa opzione nella circostanza in cui si disponga di una sintesi vocale in grado di leggere le emoji nativamente.

Si noti che le descrizioni dei caratteri aggiunte manualmente vengono salvate nella propria configurazione utente. Perciò, se si modifica la descrizione di un'emoji, essa verrà letta a prescindere dal fatto che l'opzione sia attiva o meno. è possibile aggiungere, rimuovere o modificare le descrizioni dei simboli nella finestra Pronuncia punteggiatura/simboli.

Per attivare o disattivare l'inclusione dei dati del consorzio Unicode da qualsiasi punto ci si trovi, assegnare un gesto personalizzato usando la Finestra di dialogo Tasti e gesti di immissione.

##### Percentuale di cambio tono per lettere maiuscole

Questo campo editazione permette di digitare un numero che sarà equivalente alla variazione di altezza (pitch) effettuato dalla sintesi vocale in presenza di lettere maiuscole. Questo valore lavora in percentuale, perciò un valore negativo abbasserà il pitch, mentre uno positivo lo alzerà. Per non effettuare alcuna modifica, digitare 0. Di solito, NVDA aumenta leggermente il tono per qualsiasi lettera maiuscola, ma alcuni sintetizzatori potrebbero non supportare in maniera ottimale questa funzione. Nel caso in cui il cambiamento del tono per le lettere maiuscole non sia ben supportato, si consiglia di servirsi delle opzioni Leggi "cap" prima delle maiuscole e/o Emetti un beep per le maiuscole instead.

##### Leggi Cap prima delle Maiuscole

Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA a dire la parola "CAP" in presenza di una lettera maiuscola, se raggiunta scorrendo il testo con le frecce o se digitata a mano.

##### Emetti un beep per le maiuscole

Se questa casella di controllo viene attivata, NVDA emetterà un leggero beep ogni qualvolta verrà incontrata una lettera maiuscola.

##### Utilizza la modalità spelling se supportata ====[VoiceSpellingFunctionality]

Alcune parole sono costituite soltanto da un singolo carattere, ma talvolta, la pronuncia può risultare diversa se il carattere viene annunciato da solo (come quando viene fatto lo spelling), oppure come una parola. Ad esempio, in inglese, "a" è sia una lettera che una parola e viene pronunciata in maniera diversa in entrambe i casi. Questa opzione permette ai sintetizzatori di operare una differenziazione tra i due casi, se il sintetizzatore è in grado di supportarlo. La maggior parte dei sintetizzatori supportano questa funzione.

Generalmente, si consiglia di abilitare questa impostazione. Talvolta, può succedere che alcune sintesi Microsoft Speech Api si comportino in modo strano nell'eseguire lo spelling. In caso ciò avvenga, consigliamo di disattivare questa caratteristica.

#### 12.1.3. Seleziona sintetizzatore (NVDA+control+s)

La finestra Sintetizzatore, che si apre premendo il pulsante cambia... dalla categoria voce della finestra impostazioni di NVDA, consente di selezionare con quale sintesi vocale NVDA debba parlare. Una volta scelto il sintetizzatore desiderato, premere OK affinché NVDA lo carichi ed inizi ad utilizzarlo. Se durante il caricamento della nuova sintesi vocale apparisse un messaggio d'errore, NVDA provvederà a ripristinare il vecchio sintetizzatore e l'utente verrà avvisato con un messaggio.

##### Sintetizzatore

Questa opzione permette di selezionare il sintetizzatore che NVDA utilizzerà per parlare.

Per un elenco di tutte le sintesi vocali supportate da NVDA, si veda la sezione Sintesi vocali supportate.

Un elemento speciale che sarà sempre disponibile in questo elenco è chiamato "nessun sintetizzatore", che permette di utilizzare NVDA senza alcun riscontro vocale. Ciò può venir incontro a quegli utenti che preferiscono avvalersi esclusivamente del supporto braille, oppure a qualche sviluppatore vedente che desidera utilizzare solo la funzionalità "visualizzatore sintesi vocale".

##### Periferica audio da utilizzare

Questa opzione permette di selezionare la scheda audio che NVDA utilizzerà per mandare i messaggi al sintetizzatore.

##### Modalità attenuazione audio

Tasto: NVDA+shift+d

Questa funzione, disponibile a partire da Windows8 in poi, consente di decidere se NVDA debba abbassare il volume delle altre applicazioni quando NVDA sta parlando, o per tutto il tempo in cui NVDA è in esecuzione.

- Nessuna attenuazione: NVDA non abbasserà mai il volume di altre applicazioni.
- Attenua quando vengono riprodotti altri suoni: NVDA abbasserà il volume di altri flussi audio soltanto quando la sintesi vocale sta parlando. Si noti che potrebbe non funzionare per tutti i sintetizzatori.
- Attenua sempre: NVDA manterrà gli altri flussi audio sempre con un volume più basso per tutto il tempo in cui NVDA è in esecuzione.

Questa funzione è disponibile soltanto se NVDA è stato installato nel sistema. Non è possibile supportare l'attenuazione audio in versioni portable o temporanee di NVDA.

#### 12.1.4. Modificare al volo le impostazioni del sintetizzatore

Se si vogliono modificare i parametri della voce senza dover aprire la finestra inerente tali impostazioni, esistono alcuni tasti rapidi che consentono di spostarsi tra i parametri più comuni da qualunque punto ci si trovi:

Nome | Layout Desktop | Layout Laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Spostarsi al parametro successivo del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia destra | NVDA+Shift+Control+Freccia destra | Si sposta al prossimo parametro disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo
Spostarsi al parametro precedente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia sinistra | NVDA+Shift+Control+Freccia sinistra | Si sposta al parametro precedente disponibile inerente la sintesi vocale e nel caso si sia raggiunto l'ultimo dell'elenco tornerà al primo
Aumentare il parametro corrente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia su | NVDA+Shift+Control+Freccia su | Aumenta il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si aumenta la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si aumenta il volume etc
Diminuire il parametro corrente del sintetizzatore | NVDA+Control+Freccia giù | NVDA+Shift+Control+Freccia giù | Diminuisce il valore del parametro sul quale si è posizionati. Ad esempio si diminuisce la velocità, poi ci si sposta all'impostazione successiva, si diminuisce il volume etc

#### 12.1.5. Braille

La categoria Braille nelle impostazioni di NVDA contiene opzioni che permettono di modificare diversi aspetti inerenti le tabelle in ingresso e in uscita, nonché svariati parametri del proprio display braille. Questa categoria contiene le seguenti opzioni:

##### Cambia display braille

Il pulsante cambia... nella categoria braille delle impostazioni di NVDA attiva la finestra Selezione display Braille, che consente di scegliere il display braille da usare. Questa finestra si aprirà in cima alla schermata di impostazioni di NVDA. Per tornare alla finestra impostazioni di NVDA sarà sufficiente salvare o annullare.

##### Tabella lettura

L'opzione successiva che si raggiunge in questa categoria è rappresentata dalla casella combinata Tabella Braille lettura. In questa casella combinata, vengono elencate tabelle braille per svariate lingue, tipi e gradi di braille. La tabella scelta verrà utilizzata per tradurre il testo in braille da presentare poi sulla barra. è possibile spostarsi da una tabella braille all'altra utilizzando le frecce.

##### Tabella scrittura

Similmente all'opzione vista in precedenza, l'impostazione successiva è chiamata Tabella braille scrittura. La tabella selezionata verrà utilizzata per tradurre i caratteri braille inseriti tramite tastiera perkins in testo. Ci si può spostare da una tabella all'altra utilizzando le frecce.

Si noti che questa opzione è utile solo se il display braille possiede una tastiera in stile Perkins e se il driver supporta tale caratteristica. Nel caso il display braille che si vuole adoperare sia dotato di tastiera perkins, e NVDA non sia ancora in grado di supportarla, questo verrà evidenziato nella sezione Display Braille supportati.

##### Espandi la parola sotto il cursore utilizzando il Braille Computer

Questa opzione permette la visualizzazione della parola sotto il cursore nel formato Computer Braille non contratto.

##### Mostra cursore

Questa opzione permette di attivare o disattivare la visualizzazione del cursore braille. Si applica al cursore di sistema e al cursore di controllo, ma non agli indicatori di selezione.

##### Cursore lampeggiante

Questa opzione consente al cursore braille di lampeggiare. Se il lampeggìo viene disattivato, il cursore braille sarà sempre visibile, senza che i puntini corrispondenti si alzino e abbassino ritmicamente. L'indicatore della selezione non viene influenzato da questa opzione, per cui i puntini 7 e 8 rimarranno sempre stabili, senza alcun lampeggìo.

##### Velocità lampeggio cursore (ms)

Si tratta di un campo numerico che permette di modificare la velocità di lampeggio del cursore in millisecondi.

##### Forma del cursore focus

Questa opzione permette di selezionare la forma, in punti braille, del cursore braille quando il braille segue il focus. L'indicatore della selezione non è affetto da questa funzione.

##### Mostra Messaggi

Si tratta di una casella combinata che stabilisce se NVDA debba visualizzare o meno messaggi in braille e la loro durata in secondi sul display, prima che essi scompaiano automaticamente.

##### Timeout dei messaggi(sec)

Si tratta di un campo numerico che controlla per quanto tempo i messaggi di NVDA saranno mostrati sul Display Braille. Il messaggio sparirà immediatamente non appena si preme un cursor routing sulla barra braille, ma lo si potrà rileggere se si preme una combinazione di tasti che attivano il messaggio. L'opzione è visibile soltanto se "mostra messaggi" è impostato su "usa timeout".

##### Forma del cursore di controllo

Questa opzione permette di selezionare la forma, in punti braille, del cursore braille quando il braille segue il cursore di controllo. L'indicatore della selezione non è affetto da questa funzione.

##### Inseguimento Braille

Tasto: NVDA+control+t

Questa impostazione permette di decidere se il display braille seguirà il focus di sistema, il navigatore ad oggetti (cursore di controllo) o entrambi. Quando è selezionata "automatico", il braille seguirà il focus e il cursore di sistema. Tuttavia, nel momento in cui l'utente compie un'azione esplicita cambiando la posizione del cursore di controllo o del navigatore ad oggetti, il braille inizierà temporaneamente a seguire quest'ultimi, fino a quando non verrà modificata la posizione del cursore di sistema. Se si desidera che il braille segua sempre il focus/cursore di sistema, configurare questa funzione su "Braille segue Focus". Così facendo, il braille non seguirà mai il navigatore ad oggetti o il cursore di controllo. Se si desidera che il braille segua sempre il cursore di controllo o il navigatore ad oggetti, configurare questa funzione su "Braille segue cursore di controllo". Così facendo, il braille non seguirà mai il focus / cursore di sistema.

##### Lettura per paragrafi

Se attivata, il braille verrà visualizzato per paragrafi invece che per righe. Inoltre, i comandi per spostarsi alla riga precedente/successiva andranno al paragrafo precedente/successivo. Questo significa che non sarà necessario utilizzare lo scrolling ogni volta che ci si trova alla fine di una riga. La lettura dovrebbe risultare più fluente in presenza di grosse porzioni di testo. L'opzione risulta disabilitata da impostazioni predefinite.

##### Evita di spezzare le parole se possibile

Se abilitata, l'opzione farà in modo che parole troppo grandi non vengano spezzate su due righe del display braille. Invece, vi sarà un po' di spazio vuoto verso la fine della barra. Quando si sposterà il display alla riga successiva, sarà possibile leggere la parola per intero. Talvolta questa funzione è chiamata a capo automatico. Si noti che nel caso in cui la parola sia troppo grande per starci sul display, verrà per forza divisa.

Se invece la funzione è disabilitata, verrà mostrato il più possibile della parola, mentre il rimanente finirà sulla riga successiva. Scorrendo il display, sarà possibile leggere il resto della parola.

L'attivazione di questa funzione permetterà una lettura molto più fluida, ma richiederà di scorrere il display braille molto più spesso.

##### Presentazione delle informazioni contestuali per il focus

Questa impostazione permette di stabilire quali informazioni di contesto NVDA mostrerà sul display braille quando un oggetto riceve il focus. Le informazioni di contesto fanno riferimento alla gerarchia di oggetti che contengono il focus. Per esempio, quando il focus si trova in un elemento di un elenco, quell'elemento è parte dell'elenco stesso. Questo elenco a sua volta può essere contenuto all'interno di una finestra di dialogo, etc. Si prega di consultare la sezione Navigazione ad oggetti per ulteriori informazioni sulla gerarchia che viene applicata agli oggetti in NVDA.

Quando questa opzione viene impostata su "riempi il display al cambiamento del contesto", NVDA cercherà di mostrare la maggior quantità possibile di informazioni di contesto sul Display Braille, ma soltanto per le parti di contesto che sono cambiate. Ritornando all'esempio sopra esposto, questo significa che nel momento in cui il focus va a posizionarsi sull'elenco, NVDA mostrerà l'elemento dell'elenco sul display braille. Inoltre, se vi è spazio sufficiente sulla barra braille, NVDA cercherà di mostrare che quell'elemento è parte di un elenco. Se poi ci si inizia a spostare con le frecce all'interno dell'elenco, si presume che l'utente sia perfettamente consapevole di trovarsi all'interno dell'elenco. Per cui, per gli altri elementi dell'elenco che verranno focalizzati, NVDA mostrerà soltanto il nome di questi elementi, senza ulteriori informazioni. Se si desidera rileggere le informazioni di contesto nuovamente (ossia che ci si trova all'interno di un elenco che a sua volta è contenuto in una finestra di dialogo), è necessario scorrere indietro con il display braille.

Quando invece questa opzione è impostata su "riempi sempre il display", NVDA cercherà di mostrare la maggior quantità possibile di informazioni di contesto sulla barra braille, senza tener conto del fatto che queste informazioni sono già state presentate all'utente. Questo comporta un vantaggio, ossia che NVDA riempirà sempre il display con il maggior numero di informazioni possibile. Lo svantaggio è che la posizione iniziale del focus sul display braille sarà sempre diversa rispetto alla posizione del dito. Potrebbe quindi risultare complicato gestire un numero elevato di elementi, in quanto è sempre necessario spostare di continuo il dito per individuare la posizione iniziale dell'elemento. Questo è stato il comportamento predefinito in NVDA fino alla versione 2017.2.

Se invece si imposta l'opzione di presentazione delle informazioni di contesto su "solo scorrendo indietro", NVDA non mostrerà mai alcun tipo di informazione di contesto. Così, sempre riferendosi all'esempio di prima, NVDA visualizzerà che è stato focalizzato un elemento di un elenco. Comunque, se si desidera leggere il contesto (ossia che ci si trova in un elenco e che tale elenco fa parte di una finestra di dialogo), sarà necessario scorrere il proprio display braille indietro.

Per modificare la presentazione delle informazioni di contesto da qualsiasi punto ci si trovi, è necessario assegnare un nuovo gesto o tasto rapido utilizzando la finestra di dialogo tasti e gesti di immissione.

#### 12.1.6. Selezione display braille (NVDA+control+a)

La finestra di dialogo Selezione display Braille, che si apre tramite il pulsante "cambia..." nella categoria Braille delle impostazioni di NVDA, permette di scegliere quale barra braille NVDA dovrà usare. Una volta selezionato il proprio display braille, premere OK per fare in modo che NVDA lo carichi e si possa iniziare ad utilizzarlo. Se si verifica un errore durante il caricamento della barra braille, NVDA avviserà l'utente con un messaggio per poi continuare ad usare quella precedente, se esistente.

##### Display Braille

Si tratta di una casella combinata formata da svariati elementi, a seconda dei driver installati sul proprio sistema. Spostarsi con le frecce verticali per selezionarne uno.

L'opzione "automatico" consente a NVDA di cercare in background la presenza di un gran numero di modelli di Display Braille, ad ogni modo non tutti supportano ancora la rilevazione automaticadella barra braille, quindi nel caso non venisse trovata la propria barra braille, selezionarla manualmente. Quando questa opzione viene selezionata e si collega un modello supportato di display braille tramite USB o Bluetooth, NVDA si connetterà automaticamente con quel display.

Nessun display braille significa che non si sta utilizzando il Braille.

Si veda la sezione Display Braille supportati per maggiori informazioni sui modelli disponibili e su quali è possibile servirsi della rilevazione automatica.

##### Porta

Questa opzione, se disponibile, permette di scegliere la porta, oppure il tipo di connessione da utilizzare per comunicare con il display braille selezionato. Si tratta di una casella combinata che contiene le scelte possibili riferite al proprio display braille.

Per impostazioni predefinite, NVDA supporta il riconoscimento automatico della porta, il che significa che la connessione con il dispositivo braille sarà stabilita automaticamente tramite la scansione dei dispositivi presenti nel sistema via USB e Bluetooth. Comunque, per alcuni display braille, sarà anche possibile stabilire manualmente la porta da utilizzare. Le opzioni più comuni sono "automatica" per far sì che NVDA stabilisca da solo la porta esatta da utilizzare, "USB", "bluetooth", e seriale, se il display braille supporta questo tipo di comunicazione.

Quest'ultima opzione non sarà disponibile se il display braille supporta soltanto il riconoscimento automatico delle porte.

Si consiglia di consultare la documentazione presente nella sezione Display braille supportati per avere maggiori informazioni sulle porte e le connessioni disponibili per il display braille che si sta utilizzando.

#### 12.1.7. Visione

La categoria visione nelle impostazioni di NVDA consente di attivare, disattivare e configurare i miglioramenti visivi.

Si noti che le opzioni disponibili in questa categoria possono essere estese dai Componenti aggiuntivi di NVDA. Per impostazione predefinita, questa categoria di impostazioni contiene le seguenti opzioni:

##### Evidenziatore del Focus

Le caselle di controllo presenti in questo gruppo di opzioni attivano o disattivano le funzionalità interne dell'Evidenziatore focus.

- Abilita evidenziazione: attiva o disattiva l'evidenziazione del focus.
- Evidenzia Focus di sistema: attiva o disattiva l'evidenziazione del Focus di Sistema #SystemFocus].
- Evidenzia navigatore ad oggetti: attiva o disattiva l'evidenziazione del navigatore ad oggetti.
- Evidenzia il cursore in modalità navigazione: attiva o disattiva l'evidenziazione del cursore virtuale in modalità navigazione

Si noti che selezionando e deselezionando la casella di controllo principale "Abilita evidenziazione", si cambierà anche lo stato delle altre tre caselle di controllo. Va da sé che se la casella di controllo è disattivata e la si attiva, verranno attivate anche le altre tre. Se si desidera abilitare soltanto il focus e mantenere disabilitato il navigatore ad oggetti e il cursore virtuale, lo stato della casella di controllo "abilita evidenziazione" risulterà parzialmente attivato.

##### Tenda Schermo

è possibile attivare la Tenda Schermo selezionando la "casella di controllo Rendi lo schermo nero (effetto immediato). Verrà visualizzato un avviso che lo schermo diventerà nero dopo l'attivazione. Prima di continuare (selezionando "Sì"), assicurarsi di aver abilitato la sintesi vocale o il display braille, di essere insomma in grado di controllare il computer senza l'aiuto dello schermo. Selezionare "No" se non si desidera più abilitare la tenda schermo. Se si è sicuri, scegliere il pulsante Sì per abilitare la tenda schermo. Nel caso in cui non si desideri essere avvisati con questo messaggio tutte le volte, è possibile modificare questo comportamento nella stessa finestra di dialogo. Se invece si volesse ripristinare la visualizzazione del messaggio, attivare la casella di controllo che si trova vicina all'opzione "Rendi lo schermo nero (effetto immediato".

Per modificare lo stato della tenda schermo da qualsiasi punto ci si trovi, si prega di assegnare una combinazione di tasti o un gesto personalizzato servendosi della Finestra Tasti e Gesti di immissione.

Per impostazioni predefinite, viene emesso un segnale acustico all'attivazione o disattivazione della tenda schermo. Se si desidera modificare questo comportamento, è sufficiente deselezionare la casella di controllo "Riproduci un suono quando si attiva o disattiva la tenda schermo".

##### Impostazioni per miglioramenti visivi di terze parti

in NVDA si possono aggiungere ulteriori miglioramenti visivi tramite i componenti aggiuntivi. Nel caso in cui siano presenti impostazioni regolabili, esse verranno visualizzate in questa sezione, nel gruppo dedicato a quel determinato miglioramento visivo. Fare riferimento alla documentazione del miglioramento visivo in merito alla spiegazioni delle sue impostazioni.

#### 12.1.8. Tastiera (NVDA+control+k)

La categoria impostazioni tastiera della finestra impostazioni di NVDA contiene opzioni che modificano il comportamento dello screen reader quando l'utente digita i caratteri sulla tastiera. Questa categoria Contiene le seguenti opzioni:

##### Layout tastiera

Questa casella combinata permette di selezionare quale layout di tastiera NVDA debba utilizzare. Al momento è possibile scegliere tra desktop e laptop, ossia tra tastiere per pc fissi e portatili.

##### Seleziona il tasto funzione NVDA

Le caselle di controllo presenti in questo elenco consentono di stabilire quali tasti debbano essere usati come Tasti funzione di NVDA. è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- Il tasto blocca maiuscole
- Il tasto insert del tastierino numerico
- Il tasto insert della tastiera estesa (in genere situato nel gruppo di sei tasti vicino a inizio e fine)

Se non viene selezionato alcun tasto che agisca come tasto NVDA, potrebbe risultare impossibile accedere ad alcuni comandi dello screen reader. Pertanto, verrà visualizzato un messaggio d'errore nell'eventualità tutti i tasti siano deselezionati. Una volta chiusa la finestra d'errore, è obbligatorio selezionare un tasto funzione di NVDA per proseguire.

##### Leggi i caratteri digitati

Tasto: NVDA+2

Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutti i caratteri che vengono digitati sulla tastiera.

##### Leggi le parole digitate

Tasto: NVDA+3

Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le parole che vengono digitate sulla tastiera.

##### I caratteri digitati interrompono la voce

Questa opzione, se attiva, interrompe la lettura della sintesi vocale non appena viene premuto un tasto. L'opzione è attivata di default.

##### Il tasto invio interrompe la voce

Questa opzione, se attiva, interrompe la lettura della sintesi vocale non appena viene premuto il tasto invio. L'opzione è attivata di default.

##### Consentire navigazione rapida in modalità dire tutto

Se attivata, alcuni tasti di navigazione (ad esempio i comandi di navigazione rapida nei browser, oppure lo spostarsi per righe o paragrafi) non fermeranno più la lettura, che continuerà dalla nuova posizione raggiunta.

##### Emetti un beep alla scrittura di lettere minuscole quando il tasto blocca maiuscole è attivo

Quando abilitato, si udirà un segnale acustico ogni qualvolta verrà digitata una lettera assieme al tasto Shift (maiuscolo) quando il blocca maiuscole è attivo. In genere, scrivere le lettere con il tasto Shift mentre la funzione di Blocca Maiuscole è attivata non è prassi comune e si presume sia non intenzionale, magari perché ci si è scordati di averla abilitata in precedenza. In ogni caso, può essere d'aiuto saperlo.

##### Leggi i tasti di comando

Tasto: NVDA+4

Una casella di controllo che, se attivata, fa in modo che NVDA pronunci tutte le combinazioni di tasti che non siano singoli caratteri che vengono digitati, ad esempio premendo il tasto control seguito da una lettera.

##### Riproduci un suono in caso di errori di ortografia mentre si scrive

Se attivata, verrà emesso un segnale acustico nel caso in cui la parola che si è terminato di scrivere contenga un errore di ortografia. Questa funzione risulta disponibile soltanto se l'opzione Leggi errori di ortografia è attivata nella finestra di NVDA Impostazioni formattazione documento.

##### Gestisci tasti da altre applicazioni

Quest'opzione permette all'utente di controllare se le pressioni di tasti, generate da programmi che si basano sul riconoscimento vocale o sulle tastiere a schermo, debbano essere processate da NVDA. L'opzione risulta attiva di default, sebbene alcuni utenti che utilizzano la lingua di immissione Vietnamita dovrebbero disattivare questa funzione nel caso si servano del software di scrittura Unikey.

#### 12.1.9. [Mouse (NVDA+control+m)

La categoria Mouse della finestra impostazioni di NVDA permette di attivare o meno il tracciamento del mouse, ascoltarne la posizione con segnali audio e altre opzioni aggiuntive. Contiene le seguenti opzioni:

##### Leggi i cambiamenti del puntatore del mouse

Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare i cambiamenti dell'aspetto del puntatore. In Windows il puntatore può cambiare forma in concomitanza con certi eventi, ad esempio in presenza di campi editazione o durante il caricamento di un'applicazione, etc.

##### Abilita tracciamento del mouse

Tasto: NVDA+m

Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare il testo sul quale è posizionato il puntatore, mentre ci si sposta con esso sullo schermo. Questo permette di individuare gli elementi con una rappresentazione fisica e reale su come essi siano disposti sul video, piuttosto che utilizzare la navigazione ad oggetti.

##### Parte di testo letta

Se NVDA è configurato per annunciare il testo man mano che si sposta il Mouse, questa opzione permette di stabilire la quantità di testo che verrà vocalizzato dallo Screen Reader. Le scelte disponibili sono Carattere, Parola, riga e Paragrafo.

Per modificare la quantità di testo letta da qualsiasi punto ci si trovi, si prega di assegnare un gesto personalizzato usando la finestra di dialogo Tasti e gesti di immissione.

##### Leggi il tipo dell'oggetto sotto il mouse

Se questa casella di controllo è attivata, NVDA leggerà il tipo di oggetto sul quale è posizionato il mouse, man mano che viene spostato.

##### Coordinate audio quando il mouse si sposta

Attivando questa casella di controllo si farà in modo che NVDA emetta dei segnali acustici man mano che il mouse si sposta, in modo che l'utente possa farsi un'idea della sua posizione in relazione allo schermo. Più in alto è la posizione del mouse sullo schermo, più acuti saranno i toni dei beep emessi. Spostando il mouse a sinistra o a destra si otterrà lo spostamento del suono nelle direzioni corrispondenti sugli altoparlanti, a patto che si abbiano a disposizione degli altoparlanti stereo.

##### La luminosità controlla il volume delle coordinate audio

Se la casella di controllo "coordinate audio quando il mouse si sposta" è attiva, allora, attivando quest'opzione, il volume dei beep delle coordinate audio è controllato dal livello di luminosità dello schermo, riferito alla posizione attuale del mouse. Questa caratteristica viene disattivata di default.

##### Ignora il mouse se gestito da altre applicazioni

Questa funzione permette all'utente di non tener conto dei movimenti del mouse (sia i movimenti che i bottoni premuti) generati da altre applicazioni quali TeamViewer o software di controllo remoto. La caratteristica viene disattivata di default. Se si attiva questa opzione e la funzione "abilita tracciamento del mouse" risulta attivata, NVDA non leggerà più ciò che si trova alla posizione del mouse quando esso viene spostato da altre applicazioni.

#### 12.1.10. Impostazioni interazione al tocco

Questa categoria, disponibile soltanto nei computer che montano Windows8 e successivi con un touch screen a bordo, consente di stabilire come NVDA debba interagire con tale touch screen. Contiene le seguenti opzioni:

##### Attiva supporto al tocco

Questa casella di controllo attiva il supporto al tocco da parte di NVDA. Se abilitata, è possibile servirsi delle dita per navigare e interagire con gli elementi sullo schermo utilizzando un dispositivo touchscreen. Se disabilitata, il supporto del touchscreen verrà disattivato come se NVDA non fosse in esecuzione. Questa impostazione può anche essere attivata / disattivata utilizzando NVDA + control + alt + t.

##### Modalità di digitazione a tocco

Questa casella di controllo permette di specificare il metodo da usare quando si desidera inserire del testo tramite una tastiera a tocco, o tastiera virtuale. Se la casella è attivata, allora sarà sufficiente rilasciare il dito dalla posizione corrente per inserire la lettera appena individuata. Se invece la si lascia disattivata, per inserire il carattere stabilito bisogna effettuare un doppio tap su di esso.

#### 12.1.11. Cursore di Controllo

Questa categoria determina il comportamento del cursore di controllo in svariati aspetti. Contiene le seguenti opzioni:

##### Segue il focus della tastiera

Tasto: NVDA+7 |

Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà sempre posizionato sul medesimo oggetto del focus di sistema man mano che esso cambia.

##### Segue Cursore di sistema

Tasto: NVDA+6

Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo verrà automaticamente spostato alla posizione del cursore di sistema man mano che esso si sposta.

##### Segue il Mouse

Quando questa casella di controllo è attiva, il cursore di controllo seguirà il mouse man mano che si sposta.

##### Modalità semplice

Quando questa casella di controllo è attiva, NVDA filtrerà la gerarchia di oggetti che possono essere raggiunti col navigatore ad oggetti, in modo da escludere oggetti di poco interesse per l'utente; ad esempio, oggetti invisibili o che sono usati esclusivamente per il layout.

Per abilitare o disabilitare la modalità semplice da qualsiasi punto ci si trovi, assegnare un gesto personalizzato servendosi della finestra gesti e tasti di immissione.

#### 12.1.12. Presentazione oggetti (NVDA+Control+o)

La categoria presentazione oggetti delle impostazioni di NVDA è utilizzata per impostare la quantità di informazioni che dovranno essere fornite in merito ai controlli quali descrizione, informazioni sulla posizione, e così via. Contiene le seguenti opzioni:

##### Leggi i suggerimenti

Una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare i suggerimenti man mano che appaiono. Molte finestre o controlli visualizzano dei messaggi o suggerimenti quando si sposta il mouse o il focus su di essi, NVDA non farà altro che vocalizzarli.

##### Annuncia notifiche

Questa casella di controllo, se attivata, istruisce NVDA ad annunciare i fumetti d'aiuto e le notifiche a scomparsa quando appaiono.

- I fumetti assomigliano ai suggerimenti (tool-tips), ma in genere sono più larghi come dimensioni e vengono associati ad eventi di sistema come ad esempio il collegamento o scollegamento di un cavo di rete oppure avvisi inerenti la sicurezza.
- Le notifiche a scomparsa sono state introdotte in Windows10 e appaiono nel centro notifiche del system tray, informando su diversi eventi (ad es. se è stato scaricato un aggiornamento, se è arrivata una nuova e-mail nella posta in arrivo, ecc.).

##### Leggi i tasti di scelta rapida degli oggetti

Quando questa casella di controllo è attivata, NVDA pronuncerà il tasto caldo dell'oggetto o del controllo focalizzato. Ad esempio, molti menu sono forniti di scorciatoie, tanto per citarne una delle più comuni, il menu file è spesso accompagnato dalla scorciatoia alt+f.

##### Leggi informazioni sulla posizione dell'oggetto

Questa casella di controllo permette di stabilire se si desideri che NVDA riporti le informazioni sulla posizione dell'oggetto, ad esempio 1 di 4, 2 di 4, etc quando ci si sposta con il cursore di sistema o con il navigatore ad oggetti.

##### Tenta di indovinare le informazioni sulla posizione dell'oggetto quando non sono disponibili

Se questa impostazione viene attivata, NVDA cercherà di individuare le informazioni sulla posizione degli oggetti quando esse non risultano disponibili per un determinato controllo.

Se attiva, NVDA annuncerà informazioni sulla posizione di molti controlli come barre dei menu o barre degli strumenti, ma si tenga presente che potrebbero rivelarsi poco precise.

##### Leggi le descrizioni degli oggetti

Disattivare questa casella di controllo se non si desidera ascoltare la descrizione degli oggetti.

##### Aggiornamento barre di avanzamento

Tasto: NVDA+u |

Quest'opzione è costituita da una casella ad elenco la cui funzione è controllare la modalità con la quale NVDA informerà l'utente sullo stato delle barre di avanzamento.

Contiene i seguenti valori:

- Disattivato: Lo stato delle barre di avanzamento non verrà riportato.
- Leggi: NVDA annuncerà la percentuale dello stato delle barre di avanzamento, riportandone il valore in base al loro grado di avanzamento.
- Emetti un Beep: NVDA emetterà un segnale acustico in concomitanza dei cambiamenti delle barre di avanzamento. Più acuto sarà il beep, più sarà vicina la barra di avanzamento alla sua fase di completamento.
- Leggi ed emetti un beep: selezionando questa opzione, NVDA emetterà segnali acustici e annuncerà allo stesso tempo la percentuale dello stato di avanzamento delle barre di avanzamento.

##### Leggi le barre di avanzamento in Background

Si tratta di una casella di controllo che, se attivata, istruisce NVDA a continuare a fornire informazioni sulle barre di avanzamento che non sono fisicamente in primo piano sullo schermo. Se ad esempio un'applicazione che contiene una barra di avanzamento viene minimizzata, o semplicemente si cambia finestra lavorando quindi con un altro programma, NVDA continuerà a fornire informazioni sull'avanzamento della barra di avanzamento dell'applicazione precedente, permettendo nel frattempo di svolgere altre attività.

##### Leggi i cambiamenti dei contenuti dinamici

Tasto: NVDA+5

Permette di attivare o disattivare la lettura di alcuni contenuti, in particolare nelle applicazioni che fanno uso di terminali o la cronologia delle chat.

##### Emette un beep alla comparsa di suggerimenti automatici

Attiva o disattiva l'annuncio dei suggerimenti automatici, e se attivato, verrà emesso un segnale acustico da NVDA per indicarne la presenza. I suggerimenti automatici sono elenchi di valori suggeriti in base a ciò che è stato scritto in determinati campi editazione o documenti. Ad esempio, quando si inserisce del testo nel campo di ricerca del menu avvio presente da Windows Vista in poi, Windows visualizza una serie di suggerimenti basati su ciò che è stato digitato. Per alcuni campi editazione come i campi di ricerca presenti in varie app di Windows10, NVDA notificherà la presenza di un elenco di suggerimenti che appare quando si digita il testo. L'elenco dei suggerimenti automatici si chiuderà non appena ci si sposta dal campo editazione corrente, e per alcuni campi, NVDA sarà in grado di avvertire l'utente.

#### 12.1.13. composizione nell'immissione

Questa categoria permette di controllare la modalità con cui NVDA annuncia la composizione di caratteri asiatici, come IME o servizi di immissione testo. Si noti che a causa delle grandi differenze esistenti nelle caratteristiche disponibili per ciascun metodo di immissione, è caldamente consigliato configurare tutte le opzioni in maniera accurata per ciascun servizio di immissione, in modo da ottenere le prestazioni migliori.

##### Annuncia automaticamente tutti i caratteri suggeriti

Questa opzione, attivata di default, permette di stabilire se debbano essere annunciati tutti i suggerimenti visibili, quando appare un elenco di questi elementi. risulta molto utile mantenere questa impostazione attiva specie per i tipi di immissione pittografici come il nuovo Cinese ChangJie, o Boshiami, in quanto si possono ascoltare automaticamente tutti i simboli e i loro numeri, permettendo poi di scegliere uno di questi. Comunque, per i metodi d'immissione fonetica ad esempio del nuovo cinese, può essere conveniente disattivare questa impostazione, in quanto tutti i simboli hanno il medesimo suono e si è costretti ad utilizzare le frecce per esplorarli ed ottenere maggiori informazioni dalla descrizione del carattere di ciascun suggerimento.

##### Leggi suggerimento selezionato

Questa opzione, attiva di default, permette di stabilire se NVDA debba leggere il suggerimento selezionato quando appare un'elenco di caratteri o quando la selezione viene modificata. Questo risulta necessario per quei metodi di immissione laddove la selezione può essere modificata con le frecce (come il Chinese New Phonetic), ma per altri metodi di immissione può essere più conveniente scrivere disattivando questa opzione. Si noti che il cursore di controllo verrà comunque posizionato sul carattere suggerito, perciò sarà sempre possibile utilizzare tutti i comandi relativi alla navigazione ad oggetti.

##### Includi sempre una breve descrizione del carattere durante la lettura dei suggerimenti

questa opzione, attiva di default, permette di stabilire se NVDA debba fornire una breve descrizione per ciascun carattere suggerito, sia se viene selezionato, sia se viene letto quando appare il suggerimento. si noti che per alcune lingue come il cinese, tale opzione non ha effetto. Risulta invece molto utile per coreano e giapponese.

##### Annuncia i cambiamenti alla stringa di lettura

Alcuni metodi di immissione come il nuovo cinese fonetico o il ChangJie hanno una stringa di lettura (talvolta conosciuta come stringa di precomposizione). è possibile stabilire se NVDA debba annunciare o meno i caratteri che compaiono in questo tipo di stringhe. Questa opzione è attiva da impostazioni predefinite. Si noti che alcuni vecchi metodi di composizione come il cinese ChangJie potrebbero non faruso della stringa di lettura, ma usare invece la stringa di composizione diretta. Si veda l'opzione successiva per maggiori informazioni.

##### Annuncia i cambiamenti alla stringa di composizione

Dopo che i dati di precomposizione sono stati associati ad un simbolo pittografico, la maggior parte dei metodi di composizione mette questo simbolo in una stringa di composizione per salvare temporaneamente il contenuto assieme ad altri simboli prima che essi siano inseriti definitivamente nel documento. Questa opzione permette di stabilire se NVDA debba o meno annunciare i nuovi simboli man mano che compaiono nella stringa di composizione. L'opzione è attiva di default.

#### 12.1.14. Modalità navigazione (NVDA+Control+b)

Questa categoria di impostazioni consente di stabilire come NVDA si debba comportare nella navigazione ed esplorazione di documenti o pagine complesse, come ad esempio le pagine web. Contiene le seguenti opzioni:

##### Numero massimo di caratteri per riga

Questo campo imposta la lunghezza massima di una riga in caratteri quando si utilizza il buffer virtuale.

##### Numero di righe per pagina

Sebbene il buffer virtuale non sia costituito da pagine, questo campo modifica il numero di righe assegnato quando ci si deve spostare con i tasti pagina su e pagina giù.

##### Usa il layout dello schermo, quando supportato

Tasto: NVDA+v

Questa casella di controllo modifica la modalità di visualizzazione di alcuni elementi, come ad esempio link o campi editazione. In sostanza, se la casella di controllo viene attivata, tali elementi vengono presentati all'utente esattamente come essi sono visualizzati sullo schermo, quindi, ad esempio, possono esservi più link in una stessa riga. Se invece la casella di controllo è disattivata, il buffer virtuale si occuperà di presentare ciascun elemento in una riga differente, permettendo una navigazione più comoda ma meno simile alla disposizione reale degli oggetti.

##### Attiva modalità navigazione al caricamento della pagina

Questa casella abilita o disabilita la modalità navigazione automatica al caricamento di una pagina. Quando questa opzione è disabilitata, la modalità di navigazione può ancora essere attivata manualmente sulle pagine o nei documenti in cui essa è supportata. Si veda la sezione modalità navigazione per l'elenco delle applicazioni compatibili. è importante tener presente che questa opzione non si applica alle situazioni in cui la modalità di navigazione è sempre facoltativa, ad es. in Microsoft Word. Risulta attiva da impostazioni predefinite.

##### Dire tutto Automaticamente al caricamento di una pagina web

Questa casella di controllo commuta la lettura automatica delle pagine web una volta caricate. Essa risulta attiva da impostazioni predefinite.

##### leggi le tabelle di layout

Questa opzione ha effetto su come NVDA debba gestire le tabelle utilizzate esclusivamente a scopo di impaginazione. Quando la casella di controllo è attiva, NVDA le tratterà come tabelle normali, annunciandole secondo le impostazioni formattazione documento e individuandole con i tasti di navigazione veloce. Quando è disattiva, non verranno annunciate né individuate con la navigazione veloce. In ogni caso, il contenuto delle tabelle sarà comunque annunciato come testo normale. Questa opzione è disattivata di default.

Per poter cambiare al volo la lettura delle tabelle di layout da qualsiasi parte ci si trovi, si prega di assegnare un gesto personalizzato utilizzando la finestra gesti personalizzati.

##### Configurare l'annuncio di campi come link e intestazioni

Si vedano le opzioni della sezione Impostazioni formato documento per configurare i campi che verranno annunciati quando si naviga, come link, intestazioni e tabelle

##### Modalità focus automatica per i cambiamenti del focus

Questa opzione permette l'attivazione della modalità di inseguimento del focus non appena si raggiunge un apposito campo, ad esempio un campo editazione. In sostanza, quando ci si trova in una pagina web e premiamo il tasto tab, se l'elemento successivo è un campo appartenente ad un form e questa opzione è attivata, la modalità focus verrà attivata automaticamente, disattivando temporaneamente il buffer virtuale.

##### Modalità focus automatica per i movimenti del cursore

Quest'opzione, quando attivata, permette a NVDA di abilitare/disabilitare la modalità focus quando si utilizzano i tasti freccia. Per esempio, se si naviga in una pagina web e, scorrendo con il cursore, si incontra un campo editazione, NVDA attiverà subito la modalità focus, permettendo quindi in questa circostanza di scrivere del testo. Se si continua a scorrere la pagina web con le frecce e si esce dal campo editazione, NVDA ripristinerà la modalità navigazione.

##### indicazione audio delle modalità focus e buffer virtuale

Attivando questa casella di controllo, NVDA emetterà dei segnali acustici al passaggio tra la modalità navigazione e la modalità focus, piuttosto che annunciarli a parole.

##### Inibisci tutti i gesti che non rappresentano un comando

Attivata da impostazioni predefinite, questa funzione permette di stabilire se, ai gesti (come le pressioni di un tasto) che non rappresentano comandi di NVDA e non sono considerati tasti caldi in generale, debba essere impedito di raggiungere il documento sul quale è posizionato il focus. Ad esempio, se abilitata, premendo la lettera "j", a questa verrebbe impedito di raggiungere il documento, nonostante non sia un comando veloce di navigazione o possa essere un comando dell'applicazione stessa. Ogni qualvolta questo accade, Windows emetterà un suono predefinito di avviso.

##### Spostamento automatico del focus sugli elementi raggiungibili durante la navigazione

Tasto: NVDA+8

Disabilitata per impostazione predefinita, questa opzione consente di scegliere se il focus di sistema debba essere impostato automaticamente su elementi raggiungibili dal focus stesso (collegamenti, campi modulo, ecc.) quando si utilizza la modalità navigazione. Lasciando l'impostazione disattiva, si farà in modo che questi elementi non saranno più attivati quando vengono selezionati con il cursore virtuale.. Ciò potrebbe comportare un'esperienza di navigazione più rapida e una migliore reattività in modalità di navigazione. Il focus verrà ancora aggiornato sull'elemento quando si interagisce con esso (ad esempio premendo un pulsante, selezionando una casella di controllo). L'abilitazione di questa opzione può migliorare il supporto per alcuni siti Web a scapito delle prestazioni e della stabilità.

#### 12.1.15. Formato documento (NVDA+Control+d)

la maggior parte delle caselle di controllo in questa categoria servono a configurare quali informazioni inerente la formattazione NVDA dovrà pronunciare quando si scorre un documento con le frecce. Ad esempio, se attiviamo la casella di controllo "Leggi il nome del font", NVDA annuncerà tale cambiamento ogni qualvolta se ne incontrerà uno, muovendosi con i tasti cursore in un documento.

Le opzioni di formattazione documento sono divise in gruppi. è possibile configurare la lettura automatica dei seguenti elementi:

- Carattere
  - nome carattere
  - dimensione carattere
  - attributi carattere
  - Testo enfatizzato
  - Contrassegnato (testo evidenziato)
  - Stile
  - Colori
- Informazioni documento
  - Commenti
  - Revisioni
  - Errori ortografici
  - Apici e pedici
- Pagine e spaziatura
  - Numeri di pagina
  - Numeri di riga
  - Annuncio rientro righe (disattivo, voce, toni, voce e toni)
  - Rientro paragrafi (ad esempio rientro prima riga)
  - Spaziatura righe (singola, doppia etc)
  - Allineamento
- Informazioni tabella
  - tabelle
  - intestazioni riga/colonna delle tabelle
  - Coordinate delle celle delle tabelle
  - Bordi delle celle [(Disattivato, stili, sia colori che stili)
- Elementi
  - collegamenti
  - intestazioni
  - Grafici
  - elenchi
  - Blocchi tra virgolette
  - Punti di riferimento
  - Gruppi
  - Articoli
  - Frame
  - Quando qualcosa è cliccabile

Per modificare queste impostazioni da qualsiasi luogo ci si trovi, servirsi della finestra tasti e gesti di immissione ed assegnare un gesto o tasto rapido personalizzato per quella funzione.

##### Notifica cambiamenti di formattazione dopo il cursore

Se abilitata, questa impostazione istruisce NVDA a intercettare tutti i cambiamenti di formattazione in una riga e a leggerli, anche se questo porerà ad un rallentamento nelle prestazioni di NVDA.

Da impostazioni predefinite, NVDA ricava le informazioni di formattazione dalla posizione del cursore di sistema / cursore di controllo, ed in alcune circostanze può riuscire ad intercettare i cambiamenti di formattazione nell'intera riga, a patto che questo non vada a causare un rallentamento dello Screen Reader.

Abilitare questa opzione quando si vogliono correggere documenti e si usano applicazioni come Wordpad, dove la formattazione risulta importante.

##### Annuncia rientro righe

Questa opzione consente di configurare come NVDA debba annunciare i rientri all'inizio delle righe. La casella combinata "annuncia rientro righe con," è costituita da quattro opzioni:

- Disattivato: NVDA non tratterà i rientri righe in modo speciale.
- Voce: se è selezionata l'opzione voce, man mano che i rientri aumentano, NVDA dirà qualcosa tipo "dodici spazi" o "quattro tab."
- Beep: se è selezionato beep, man mano che i rientri aumentano, dei beep indicheranno il quantitativo di cambiamenti dei rientri. Il segnale acustico aumenterà di altezza ad ogni spazio, mentre per una tabulazione, aumenterà in altezza per l'equivalente di quattro spazi.
- Sia voce che beep: con questa opzione attiva i rientri saranno letti utilizzando entrambi i metodi spiegati sopra.

#### 12.1.16. OCR Windows 10

Questa categoria di impostazioni permette di configurare l'OCR di Windows 10. Contiene le seguenti opzioni:

##### Lingua di riconoscimento

Questa casella combinata permette di scegliere la lingua da utilizzare per il riconoscimento del testo.

#### 12.1.17. Impostazioni avanzate

Attenzione! Le impostazioni in questa categoria sono per utenti esperti e potrebbero causare il mancato funzionamento di NVDA se configurate in modo errato. Si prega di modificare i vari parametri solo nel caso in cui si sono ricevute istruzioni da uno sviluppatore oppure se si è perfettamente consapevoli di ciò che si sta facendo.

##### Modificare le impostazioni avanzate

Se si desidera effettuare cambiamenti alle impostazioni avanzate, è necessario prima di tutto selezionare la casella di controllo specifica, "Sono consapevole che la modifica di queste impostazioni potrebbe causare il malfunzionamento di NVDA".

##### Ritornare alle impostazioni predefinite

Il pulsante ripristinerà i valori predefiniti per le impostazioni, anche se la casella di controllo di conferma non è selezionata. Dopo aver modificato le impostazioni, si potrebbe voler ripristinare i valori predefiniti. Ciò può anche essere utile nel caso in cui non si è sicuri se si siano effettuati cambiamenti o meno.

##### Consenti il caricamento di moduli in sviluppo dalla cartella Scratchpad

Quando si sviluppano componenti aggiuntivi per NVDA, è utile poter testare il codice man mano che lo si scrive. Se la funzione è attivata, NVDA sarà in grado di caricare app module personalizzati, globalPlugins, brailleDisplayDrivers e synthDrivers da una cartella speciale di sviluppo chiamata scratchpad, situata all'interno della cartella impostazioni utente di NVDA. In precedenza, NVDA eseguiva il codice personalizzato direttamente dalla cartella configurazione dell'utente, senza possibilità di disabilitare questa caratteristica. La funzionalità risulta disattivata di default, di modo che NVDA non eseguirà mai codice personalizzato senza che l'utente ne sia consapevole. Se si desidera distribuire codice personalizzato ad altri, è necessario creare un pacchetto in formato nvda-addon ed utilizzare le funzioni messe a disposizione per i componenti aggiuntivi.

##### Apri la cartella scratchpad dello sviluppatore

Questo pulsante apre la cartella all'interno della quale è possibile inserire il codice personalizzato mentre si sviluppa. Il bottone risulta attivo solo nel caso in cui NVDA sia configurato per caricare codice personalizzato dalla cartella scratchpad dello sviluppatore.

##### Abilita la registrazione selettiva per eventi UI Automation e cambiamenti di proprietà

Questa opzione modifica il modo in cui NVDA registra gli eventi attivati dall'API di accessibilità di Microsoft UI Automation. Se la funzione è disabilitata, NVDA terrà traccia di molti eventi UIA, che per lo più sono gestiti e scartati da NVDA stesso. Questo può risultare molto dispendioso in termini di risorse soprattutto in applicazioni quali Microsoft Visual Studio. Invece, se l'opzione risulta attivata, NVDA si limiterà a tener conto degli eventi UIA che riguardano unicamente il focus. Nel caso in cui si riscontrino problemi di stabilità o di prestazioni, si consiglia di attivare la funzione per vedere se il problema può risolversi.

##### Utilizza UI Automation per accedere ai controlli dei documenti Microsoft Word quando disponibili

Quando quest'opzione viene attivata, NVDA tenterà di utilizzare le API di accessibilità dell'interfaccia Microsoft UI Automation per recuperare informazioni dai controlli dei documenti di Microsoft Word. Ciò comprende sia Word stesso, ma anche la finestra di visualizzazione e di composizione dei messaggi di Microsoft Outlook. Per le versioni più recenti di Microsoft Office 2016/365 eseguite su Windows10, il supporto Ui Automation risulta sufficientemente completo da fornire un accesso ai documenti Word paragonabile a quello presente finora in NVDA, con il grande vantaggio costituito da una reattività e una risposta ai comandi molto più efficente. Tuttavia, in alcune versioni di Microsoft Office, certe informazioni potrebbero non essere fornite, o essere esposte in modo errato, il che significa che non è sempre possibile fare affidamento sul supporto UI Automation. In linea generale, la maggior parte degli utenti non dovrebbe attivare questa funzione, a meno che non si stia utilizzando Office2016/365, nel qual caso sono graditi feedback e osservazioni durante i test.

##### Utilizza UI Automation per accedere alla console di Windows quando disponibile

Quando questa opzione è abilitata, NVDA utilizzerà una nuova versione ancora in sviluppo del suo supporto per il prompt dei comandi e la console di Windows che sfrutta i miglioramenti dell'accessibilità apportati da Microsoft. Questa funzione è altamente sperimentale ed è ancora incompleta, quindi il suo uso non è ancora raccomandato. Tuttavia, una volta completato, si prevede che questo nuovo supporto diventerà quello predefinito, migliorando le prestazioni e la stabilità di NVDA nel prompt dei comandi e nelle console di Windows.

##### Leggi password in console UIA

Questa impostazione controlla il comportamento di due funzioni di NVDA, ossia Leggi i caratteri e leggi le parole digitate in situazioni in cui lo schermo non si aggiorna, per esempio durante l'immissione di password nel prompt dei comandi con il supporto UI Automation attivo. Per motivi di sicurezza, questa impostazione deve essere lasciata disabilitata. Tuttavia, è possibile abilitarla se si verificano problemi di prestazioni o instabilità con la digitazione di caratteri e / o parole durante l'utilizzo del nuovo supporto sperimentale di NVDA alla Console.

##### Utilizza il nuovo supporto ai caratteri digitati nella Console di Windows quando disponibile

Questa opzione attiva un metodo alternativo per la rilevazione dei caratteri digitati nella console di Windows. Se da un lato migliora sensibilmente le prestazioni e previene alcuni errori di gestione del testo, può risultare non compatibile con alcuni programmi di terminale. Questa funzionalità è disponibile e abilitata per impostazione predefinita nelle versioni di Windows 10 1607 e successive quando UI Automation non è disponibile o è disabilitata. Attenzione: con questa opzione abilitata, i caratteri digitati che non compaiono sullo schermo, come le password, verranno letti ugualmente. In ambienti non sicuri, è preferibile disattivare temporaneamente Leggi i caratteri digitati e leggi le parole digitate durante l'inserimento di password.

##### Tenta di non leggere informazioni obsolete concernenti il focus

Questa funzione cerca di inibire la lettura di informazioni obsolete che riguardano il focus di sistema. In particolare, lo spostamento rapido tra i messaggi in Gmail mentre si utilizza Chrome rischia di far leggere a NVDA informazioni non più accurate. Questa opzione cerca di risolvere il problema. Questa funzionalità è sperimentale a partire da NVDA 2020.2.

##### Timeout Movimento cursore (in MS)

Questa opzione consente di impostare per quanti millisecondi NVDA dovrà attendere un movimento del cursore nei campi editazione. Se ci si rende conto che NVDA sembra aver difficoltà nel seguire il cursore (ad esempio è sempre un carattere indietro oppure ripete la stessa riga), si può provare ad aumentare questo valore.

##### Categorie Debug Logging

Le caselle di controllo presenti in questo elenco consentono di abilitare categorie specifiche di messaggi log di NVDA. Si tenga presente che il log di questi messaggi può comportare un calo delle prestazioni e file di registro di grandi dimensioni. Attivare quindi le caselle di controllo soltanto se viene richiesto da uno sviluppatore.

### 12.2. Impostazioni varie

Oltre alla finestra Impostazioni NVDA, il sottomenu preferenze del menu di NVDA contiene molti altri elementi che sono elencati qui di seguito.

#### 12.2.1. Dizionari

La voce Dizionari situata nel menu preferenze contiene delle finestre di dialogo che consentono all'utente di controllare il modo con cui NVDA pronuncia certe parole o frasi. Vi sono tre tipi differenti di Dizionari. Essi sono:

- predefinito: Le regole in questo dizionario hanno effetto in qualsiasi circostanza.
- voce: Le regole di questo tipo di dizionario hanno effetto esclusivamente sulla voce in uso.
- Temporaneo: Le regole in questo dizionario hanno effetto in qualsiasi circostanza, ma soltanto per la sessione corrente di NVDA. Tali regole andranno perse non appena NVDA verrà chiuso o riavviato.

Per aprire questi dizionari da qualsiasi luogo ci si trovi, servirsi della finestra tasti e gesti di immissione ed assegnare un gesto o tasto rapido personalizzato per quella funzione.

Tutte le finestre di dialogo contengono un elenco di regole che verrà utilizzato per processare il parlato. L'interfaccia comprende anche i bottoni aggiungi, modifica e rimuovi.

Per aggiungere una nuova regola al dizionario, premere il bottone Aggiungi e compilare i campi che si presentano nella finestra di dialogo, dopodiché cliccare sul bottone ok. La regola appena creata sarà visualizzata all'interno dell'elenco regole. Tuttavia, per essere sicuri che tale regola venga applicata, premere nuovamente il bottone OK quando si avrà terminato di inserire o modificare le regole. In questo modo si uscirà completamente dalla finestra di dialogo inerente i dizionari.

Le regole dei dizionari di NVDA permettono di modificare una stringa di caratteri in un'altra. Vediamo un semplice esempio, supponendo di voler fare in modo che, ogni qualvolta NVDA incontri la parola nebbia, pronunci la parola Uccello. Dopo aver premuto il bottone Aggiungi, scrivere la parola nebbia sul primo campo, chiamato voce, spostarsi con il tasto tab sul secondo campo chiamato voce in sostituzione, e scrivere la parola uccello. è possibile anche compilare il campo commento, per fornire una descrizione alla nostra regola, ad esempio cambio nebbia in uccello.

Si noti che in realtà le regole inerenti i dizionari possono essere molto più complesse di quella mostrata a titolo esemplificativo. Vi sono infatti alcune opzioni quando si compila una nuova regola, la prima, permette di distinguere tra maiuscole e minuscole. Di default NVDA non effettua questa distinzione.

In fine, una serie di pulsanti radio consente di stabilire se l'occorrenza inserita debba essere valutata ovunque, oppure solo come parola intera, o se invece si tratta di un'espressione regolare. Impostare questa opzione su parola intera significa che non verranno presi in esame porzioni di parola. Questa condizione è soddisfatta se i caratteri immediatamente prima e dopo la parola sono qualcosa di diverso da una lettera, un numero o un carattere di sottolineatura o se non ci sono affatto caratteri. Per tornare all'esempio precedente, se scrivessimo UccelloMarino, e abbiamo selezionato di prendere in esame soltanto le parole intere, questa stringa verrebbe scartata.

Le espressioni regolari sono strumenti molto potenti per manipolare porzioni di testo. Esse non verranno trattate in questo manuale a causa della loro complessità. Per un tutorial introduttivo fare riferimento al seguente indirizzo: [https://docs.python.org/3.7/howto/regex.html].

#### 12.2.2. Livello di punteggiatura/simboli

Questa finestra di dialogo permette di modificare il modo ed il livello in cui i segni di punteggiatura e altri simboli vengono annunciati.

Nel titolo della finestra verrà visualizzata anche la lingua per la quale si sta modificando la pronuncia dei simboli. Si noti che questa finestra di dialogo rispetta le impostazioni dell'opzione "Considera attendibile la lingua della voce corrente nel processare caratteri e simboli", situata alla categoria voce della finestra Impostazioni NVDA; per esempio, verrà utilizzata la lingua della voce piuttosto che la lingua generale di NVDA, quando questa opzione è attiva.

Per modificare un simbolo, dapprima selezionarlo nell'elenco simboli. è possibile filtrare i risultati inserendo il nome del simbolo o parte di esso all'interno del campo editazione filtra per.

- Il campo "voce in sostituzione" permette di cambiare il testo che deve essere pronunciato in corrispondenza di quel simbolo.
- Utilizzando il campo "livello", è possibile stabilire il livello più basso dal quale il simbolo dovrà essere annunciato.
- Il campo invia questo simbolo al sintetizzatore specifica le condizioni per cui lo stesso simbolo debba essere processato dalla sintesi vocale, non tenendo conto quindi del testo in sostituzione. Ciò risulta utile nel caso in cui il simbolo provochi una pausa o un'inflessione nella voce del sintetizzatore. Ad esempio, una virgola provoca una pausa nel sintetizzatore. Ci sono tre opzioni:
  - Mai: il simbolo non sarà mai inviato al sintetizzatore.
  - Sempre: il simbolo verrà sempre inviato al sintetizzatore.
  - Soltanto al di sotto del livello simboli: invia il simbolo solo se il livello configurato per i simboli è al di sotto di quello settato per il simbolo attuale. Ad esempio, si potrebbe fare in modo che il simbolo venga gestito con la propria sostituzione, quindi senza pause, per i livelli più alti, mentre verranno effettuate pause per i livelli inferiori.

è possibile aggiungere un nuovo simbolo servendosi del pulsante Aggiungi. Nella finestra di dialogo che appare, inserire il simbolo e premere il pulsante Ok. Poi, modificare i campi rimanenti secondo le proprie esigenze.

Sarà sempre possibile eliminare un simbolo aggiunto in precedenza tramite il pulsante "Rimuovi".

Una volta terminate le modifiche, premere il pulsante OK per salvare i cambiamenti oppure il bottone Annulla per annullare l'operazione.

Nel caso di simboli complessi, il campo voce in sostituzione potrebbe dover includere alcuni riferimenti al testo presente nel campo simbolo. Per esempio, per uno schema che comprende una data intera, \1, \2, e \3 dovrebbero apparire nel campo, per essere sostituiti dalle parti corrispondenti della data. I normali simboli di backslash nel campo voce in sostituzione devono quindi essere raddoppiati, ad esempio bisogna digitare "a\\b" in modo da ottenere "a\b".

#### 12.2.3. Tasti e gesti di immissione

In questa finestra di dialogo, è possibile personalizzare i gesti di immissione quali tasti della tastiera, pulsanti di un display braille, etc, per i comandi di NVDA.

è importante notare che saranno mostrati e quindi applicabili soltanto i comandi appartenenti all'applicazione che si stava usando prima di aprire questa finestra di dialogo. Ad esempio, se si volessero personalizzare i comandi relativi alla modalità navigazione, sarà necessario aprire la finestra di dialogo "tasti e gesti di immissione" mentre ci si trova in modalità navigazione.

La visualizzazione ad albero di questo elenco mostra tutti i comandi di NVDA applicabili, raggruppati per categorie. è possibile filtrarli inserendo una o più parole del nome del comando nella casella editazione "filtra per". Eventuali gesti associati a un comando sono elencati sotto il comando stesso.

Per aggiungere un gesto d'immissione per un comando, selezionare il comando e premere il pulsante Aggiungi. Quindi, eseguire il gesto diimmissione che si desidera associare, ad esempio, premere un tasto sulla tastiera o un pulsante su un display braille. Spesso, un gesto può essere interpretato in svariati modi. Ad esempio, se viene premuto un tasto sulla tastiera, lo si potrebbe voler associare al layout desktop, oppure a quello laptop, o a entrambi. In questo caso, viene visualizzato un menu che consente di selezionare l'opzione desiderata.

Per rimuovere un gesto da un comando, selezionare il gesto e premere il pulsante Rimuovi.

La categoria emulazione tasti di sistema contiene comandi di NVDA che simulano la tastiera fisica. In sostanza, si può utilizzare questa funzione per gestire la tastiera del pc attraverso un display braille. Per aggiungere un gesto di emulazione, selezionare la categoria emulazione tasti di sistema e premere il pulsante aggiungi. Quindi, premere il tasto sulla tastiera che si desidera emulare. Dopodiché, il tasto sarà disponibile nella categoria emulazione tasti di sistema e si potrà assegnargli un gesto di input come descritto sopra.

Nota:

- Ai tasti simulati deve essere assegnato un gesto , altrimenti andranno persi nella finestra di salvataggio/chiusura.
- Potrebbe non essere possibile mappare un gesto di immissione con tasto modificatore ad un tasto emulato senza modificatore. Per esempio, se vogliamo mappare al tasto "a" la combinazione emulata "ctrl-m", il risultato finale potrebbe essere "ctrl-a".

Al termine delle modifiche, premere il pulsante OK per salvarle, o il tasto Annulla per non modificare alcunché.

### 12.3. Salvare e caricare la configurazione

NVDA salva automaticamente le impostazioni correnti all'uscita. Si noti che comunque è possibile modificare questo comportamento tramite l'opzione presente nelle impostazioni generali del menu preferenze. Per salvare le impostazioni manualmente, scegliere la voce salva Configurazione dal menu di NVDA.

Se è stato commesso un errore nelle impostazioni e si desidera tornare indietro a quelle salvate in precedenza, scegliere la voce "torna alla configurazione salvata dal menu NVDA. è anche possibile resettare le impostazioni ai valori predefiniti, scegliendo la voce "Ripristina la configurazione ai valori di fabbrica", presente sul menu principale di NVDA.

I seguenti tasti rapidi risultano molto utili:

Nome | Tasto Desktop | Tasto Laptop | Descrizione
--- | --- | --- | ---
Salva Configurazione | NVDA+Control+c | NVDA+Control+c | Salva la configurazione attuale in modo che non venga persa all'uscita da NVDA
Torna alla configurazione salvata | NVDA+Control+r | NVDA+Control+r | Ripristina la configurazione di NVDA risalente all'ultima volta che essa è stata salvata. Premere tre volte in rapida successione per ripristinare le impostazioni di configurazione predefinite

### 12.4. Profili di configurazione

Talvolta, può accadere di aver bisogno di impostazioni differenti in base a cosa si stia usando o cosa si stia facendo. Ad esempio, si potrebbe volere che NVDA legga i rientri mentre si sta modificando un documento, oppure annunci gli errori di ortografia durante la correzione. NVDA permette di effettuare questo genere di operazioni tramite la funzione profili di configurazione.

Un profilo di configurazione contiene soltanto quelle impostazioni che sono state cambiate mentre si modificava il profilo. La maggior parte delle impostazioni può essere modificata nei profili, ad eccezione di quelle nella categoria generale della finestra Impostazioni NVDA, in quanto influiscono sul comportamento totale di NVDA.

I profili possono essere anche attivati manualmente, o da una finestra di dialogo oppure utilizzando gesti aggiuntivi personalizzati. Inoltre essi possono venir attivati automaticamente nel caso si verifichino degli eventi, come l'apertura di un programma particolare.

#### 12.4.1. Gestione di base

è possibile gestire i profili di configurazione attraverso la voce "profili di configurazione..." nel menu di NVDA. è attivabile anche con un tasto caldo:

- NVDA+control+p: Visualizza la finestra profili di configurazione.

Il primo controllo in questa finestra di dialogo è l'elenco profili dal quale è possibile selezionare uno dei profili disponibili. Quando si apre la finestra di dialogo, viene selezionato il profilo che si sta modificando. Vengono visualizzate anche ulteriori informazioni per i profili attivi, che indicano il relativo stato, se in fase di modifica, se vi sono eventi associati e se si tratta di un profilo manuale.

Per rinominare o eliminare un profilo, premere rispettivamente i pulsanti Rinomina o Elimina.

Premere il pulsante Chiudi per chiudere la finestra.

#### 12.4.2. Creazione di un profilo

Per creare un profilo, premere il pulsante Nuovo.

Nella finestra di dialogo Nuovo profilo, è possibile immettere un nome per il profilo stesso. È anche possibile selezionare come dovrebbe essere utilizzato questo profilo. Se si desidera utilizzarlo solo manualmente, selezionare Attivazione manuale, che è l'impostazione predefinita. In caso contrario, selezionare un evento che dovrebbe attivare automaticamente questo profilo. Per comodità, se non è stato immesso un nome per il profilo, esso sarà generato assieme all'evento che verrà associato. Si veda più sotto per ulteriori informazioni sugli eventi.

Premendo infine il pulsante OK, il profilo sarà creato, la finestra di dialogo chiusa, permettendo quindi la modifica del profilo stesso.

#### 12.4.3. Attivazione manuale

È possibile attivare manualmente un profilo selezionandolo e premendo il pulsante attivazione manuale. Una volta attivato, potranno essere attivati anche altri profili nel caso si verifichino eventi ad essi associati, ma qualsiasi impostazione presente nel profilo attivato manualmente sovrascrive e ha la precedenza rispetto agli altri. Ad esempio, se un profilo è configurato per attivarsi con l'applicazione corrente e l'annuncio dei link è abilitato in quel profilo, ma non in quello attivato manualmente, i link non saranno letti. Tuttavia, se è stata cambiata la voce nel profilo che si attiva automaticamente in base agli eventi, e quel parametro non è stato toccato nel profilo che si abilita in modo manuale, verrà regolarmente utilizzata la voce del profilo automatico. Tutte le impostazioni modificate verranno salvate nel profilo attivato manualmente. Per disattivare un profilo attivato manualmente, selezionarlo nella finestra di dialogo Profili di configurazione e premere il pulsante disattivazione manuale.

#### 12.4.4. Eventi

La pressione del pulsante Eventi nella finestra di dialogo Profili di configurazione consente di modificare i profili che devono essere attivati automaticamente per vari eventi.

La lista Eventi mostra gli eventi disponibili, che sono i seguenti:

- Applicazione corrente: attivato quando si passa all'applicazione corrente.
- Dire tutto: attivato durante la lettura in modalità dire tutto.

Per cambiare il profilo che dovrebbe essere attivato automaticamente per un evento, selezionare l'evento e quindi scegliere il profilo desiderato dall'elenco Profili. È possibile selezionare (configurazione normale) se non si desidera utilizzare alcun profilo.

Premere il pulsante Chiudi per tornare alla finestra di dialogo Profili di configurazione.

#### 12.4.5. Modifica di un profilo

Se è stato attivato manualmente un profilo, le impostazioni modificate verranno salvate per quel profilo. In caso contrario, le impostazioni modificate verranno salvate nel profilo attivato automaticamente più di recente. Ad esempio, se si è associato un profilo con l'applicazione Blocco note e si passa a Blocco note, le impostazioni modificate verranno salvate per quel profilo. Infine, se non vi è né un profilo attivato manualmente, né uno attivato con eventi, le impostazioni modificate vengono salvate nella configurazione normale.

Per modificare il profilo associato alla modalità dire tutto, è necessario attivare manualmente quel profilo.

#### 12.4.6. Disattivazione temporanea degli eventi

Talvolta, può risultare utile disattivare tutti gli eventi. Ad esempio, si potrebbe voler modificare un profilo attivato manualmente o la configurazione generale di NVDA senza che gli eventi interferiscano. è possibile farlo marcando la casella di controllo Disattiva temporaneamente tutti gli eventi nella finestra di dialogo Profili di configurazione.

Per fare in modo che gli eventi possano essere disabilitati da qualsiasi posto, si prega di assegnare un gesto o una combinazione di tasti personalizzata nella Finestra gesti di immissione.

#### 12.4.7. Attivare un profilo utilizzando gesti di immissione

Per ogni profilo che si aggiunge, è possibile assegnare uno o più gesti di immissione per attivarlo. Da impostazioni predefinite, ai profili non viene assegnato alcun gesto. è possibile aggiungere gesti per attivare un profilo servendosi della finestra Tasti e gesti di immissione. A ciascun profilo corrisponde una voce sotto la categoria profili di configurazione. Quando si rinomina un profilo, qualsiasi gesto aggiunto in precedenza sarà ancora disponibile. La rimozione di un profilo eliminerà automaticamente i gesti ad esso associati.

### 12.5. Posizione dei file di configurazione

Le versioni portabili di NVDA registrano tutte le impostazioni, i moduli personalizzati per le applicazioni e i driver in una cartella chiamata userConfig, situata nella directory di NVDA.

Le versioni installer di NVDA registrano tutte le impostazioni, i moduli personalizzati per le applicazioni e i driver in una cartella speciale situata nei profili utente di Windows. Ciò significa che ciascun utente del sistema potrà avere le proprie impostazioni. Per accedere a tale cartella da qualsiasi punto ci si trovi, è possibile servirsi della Finestra di dialogo Tasti e Gesti di immissione per aggiungere un gesto personalizzato. Inoltre, solo per le versioni di NVDA installato nel sistema, sarà sufficiente aprire il menu avvio, selezionare programmi - NVDA- esplora le impostazioni utente.

Le impostazioni di NVDA per quanto riguarda il proprio funzionamento nelle schermate di Logon o UAC sono salvate nella cartella systemConfig situata nella directory di installazione di NVDA. In genere questa configurazione non dovrebbe essere modificata. Per cambiare la configurazione di NVDA nelle schermate di Logon o UAC, impostare lo screen reader a proprio piacimento una volta loggati in Windows, dopodiché utilizzare il bottone presente all'interno della categoria generale della finestra Impostazioni NVDA per copiare la configurazione corrente nelle schermate di logon.

## 13. Strumenti aggiuntivi

### 13.1. Visualizzatore log

Il visualizzatore log, situato alla voce strumenti del menu di NVDA, permette di mostrare tutte le informazioni di log dal momento in cui NVDA è stato avviato. è possibile servirsi della combinazione di tasti NVDA+f1 per aprire una finestra dove verranno visualizzate tutte le informazioni di log, comprese quelle per sviluppatori e sul navigatore ad oggetti.

Oltre a poter leggere il contenuto, è anche possibile salvare una copia del file di log, o aggiornare il visualizzatore di modo da poter controllare le ultime informazioni. Queste azioni sono disponibili dal menu Log del visualizzatore.

### 13.2. Visualizzatore sintesi vocale

Per sviluppatori vedenti di programmi o persone che stanno dimostrando le funzionalità di NVDA ad un'utenza vedente, è disponibile una finestra che mostra tutto il testo che NVDA manda alla sintesi vocale.

Per abilitare il visualizzatore sintesi vocale, attivare la voce apposita che si trova nel menu strumenti di NVDA. Disabilitare la voce di menu per disattivare tale caratteristica.

La finestra del visualizzatore sintesi vocale contiene una casella di controllo etichettata "Mostra il visualizzatore sintesi vocale all'avvio". Se selezionata, il visualizzatore sintesi vocale si aprirà all'avvio di NVDA. La finestra tenterà di aprirsi con le medesime dimensioni e conservando l'esatta posizione dell'ultima volta in cui è stata chiusa.

Mentre il visualizzatore sintesi vocale è attivo, il contenuto della finestra si aggiornerà in tempo reale per mostrare di continuo le informazioni che NVDA invia al sintetizzatore. Comunque, se si clicca o si focalizza la finestra, NVDA fermerà temporaneamente l'aggiornamento di modo da permettere la selezione del testo e l'eventuale copia dello stesso.

Per abilitare/disabilitare il visualizzatore sintesi vocale da qualsiasi punto ci si trovi, servirsi della finestra tasti e gesti di immissione ed assegnare un gesto o tasto rapido personalizzato per quella funzione.

### 13.3. Visualizzatore Braille

Per sviluppatori vedenti di programmi o persone che stanno dimostrando le funzionalità di NVDA, è disponibile una finestra che mostra ciò che la persona non vedente sta leggendo sulla propria riga braille, ed il testo equivalente per ciascun carattere braille. Il visualizzatore Braille può essere utilizzato contemporaneamente a un display Braille fisico, il numero di celle corrisponderà al numero effettivo di quelle della barra braille. Quando questa caratteristica è attiva, il contenuto della finestra si aggiornerà in tempo reale per mostrare di continuo le informazioni che NVDA invia al display braille.

Per abilitare il visualizzatore braille, attivare la voce apposita che si trova nel menu strumenti di NVDA. Deselezionare la voce di menu per disattivare il visualizzatore braille.

I display Braille fisici in genere sono provvisti di pulsanti per scorrere avanti o indietro; per abilitare lo scorrimento con il visualizzatore Braille, utilizzare la finestra di dialogo Gesti e tasti di immissione per assegnare le scorciatoie da tastiera appropriate alle funzioni "Scorre display braille indietro" e "Scorre display braille avanti".

La finestra visualizzatore braille contiene una casella di controllo chiamata "Mostra visualizzatore braille all'avvio". Se tale casella è selezionata, il visualizzatore braille si caricherà all'avvio di NVDA. La finestra cercherà sempre di riaprirsi con le stesse dimensioni e posizione di quando è stata chiusa in precedenza.

Un'altra casella di controllo presente all'interno della finestra è chiamata "il passaggio del mouse attiva i cursor routing" Se selezionata, basterà posizionare il mouse su di una cella per simulare la pressione del cursor routing di quella cella sulla barra braille. Ciò viene spesso usato per spostare il cursore o attivare l'azione per un controllo. Questo può essere utile per testare che NVDA sia in grado di invertire correttamente la mappatura a da una cella braille. Per impedire che il comando venga eseguito involontariamente, esso viene ritardato. Il mouse deve rimanere fermo finché la cella non diventa verde. La cella avrà dapprima un colore tendente al giallo chiaro, effettuerà una transizione all'arancio, per poi diventare improvvisamente verde.

### 13.4. Console Python

La Console Python di NVDA, situata nel menu strumenti, è uno strumento per sviluppatori che risulta utile in fase di debug, di diagnosi delle funzioni interne di NVDA o di analisi della gerarchia degli oggetti accessibili presenti in un'applicazione. Per ulteriori informazioni, si veda la guida agli sviluppatori per NVDA, in lingua inglese.

### 13.5. Gestore componenti aggiuntivi

Il gestore di componenti aggiuntivi, accessibile selezionando "gestisci componenti aggiuntivi" dal menu strumenti di NVDA, permette di installare, disinstallare, abilitare e disabilitare questo tipo di pacchetti. Essi vengono prodotti dalla comunità internazionale di NVDA e contengono codice personalizzato che può aggiungere o modificare le caratteristiche dello screen reader, o anche fornire supporto per Display Braille o sintesi vocali extra.

Il gestore di componenti aggiuntivi contiene un elenco che visualizza tutti i pacchetti installati nella propria cartella di configurazione di NVDA. Per ciascun componente, vengono mostrati il nome del pacchetto, lo stato, la versione e l'autore, ed inoltre possono essere visualizzate altre informazioni come la descrizione o l'URL selezionando tale componente e cliccando sul pulsante "informazioni su". Se per il componente selezionato è disponibile aiuto specifico, è possibile accedervi tramite il pulsante Aiuto componente aggiuntivo.

Per cercare e scaricare altri componenti aggiuntivi, premere il pulsante Scarica Componenti aggiuntivi. Questo bottone aprirà la Pagina componenti aggiuntivi di NVDA. Se NVDA è installato sul sistema, è possibile aprire il componente aggiuntivo direttamente dal browser per avviare il processo di installazione come descritto di seguito. Altrimenti, salvare il componente aggiuntivo e seguire le istruzioni fornite qui di seguito.

Per installare un componente aggiuntivo ottenuto in precedenza, premere il pulsante Installa. Si aprirà una finestra nella quale sarà possibile cercare, sia nel proprio pc o in una rete locale, il pacchetto con estensione nvda-addon da installare. Una volta selezionato il pulsante Apri, il processo di installazione avrà inizio.

Quando si sta per installare un componente aggiuntivo, NVDA chiederà conferma dell'operazione. Poiché le funzionalità dei componenti non sono soggette ad alcuna restrizione all'interno di NVDA, il che in teoria potrebbe comportare l'accesso ai propri dati personali o anche all'intero sistema se NVDA è stato installato nel pc, è molto importante installare pacchetti che provengono esclusivamente da una fonte sicura. Una volta che il pacchetto è stato installato, è necessario riavviare lo screen reader per poter fruire delle nuove funzionalità. Fino a quando non verrà effettuata tale operazione, accanto al componente aggiuntivo vi sarà la parola "installa".

Per eliminare un componente aggiuntivo, selezionarlo dall'elenco e poi premere il pulsante rimuovi. NVDA chiederà se si è sicuri di voler disinstallare il pachetto. Come per l'installazione, lo screen reader deve essere riavviato per consentire la piena rimozione del componente aggiuntivo. Fino a quando non verrà effettuata tale operazione, accanto al componente aggiuntivo vi sarà la parola "Rimuovi".

Per disattivare un componente aggiuntivo, premere il pulsante "disabilita". Per riattivare un componente aggiuntivo disattivato in precedenza, servirsi del pulsante "abilita". è possibile disattivare un componente aggiuntivo solo se lo stato dell'addon viene indicato come "abilitato", mentre è possibile attivarlo solo se lo stato corrisponde a "disabilitato". Per ciascuna pressione del pulsante abilita/disabilita, lo stato del componente aggiuntivo viene modificato per indicare ciò che accadrà al successivo riavvio di NVDA. Se il componente aggiuntivo è stato disabilitato in precedenza, lo stato mostrerà "abilitato dopo il riavvio". Se il componente aggiuntivo è stato in precedenza "Abilitato", lo stato visualizzerà "disabilitato dopo il riavvio". Esattamente come accade durante l'installazione o la disinstallazione di un componente aggiuntivo, NVDA ha bisogno di essere riavviato affinché le modifiche abbiano effetto.

Il gestore dispone anche del pulsante chiudi, per chiudere la finestra di dialogo. Se sono stati installati o rimossi dei componenti, o il loro stato è stato modificato, NVDA chiederà di potersi riavviare, in modo da rendere effettive le modifiche.

Alcuni vecchi componenti aggiuntivi potrebbero non risultare più compatibili con la versione in uso di NVDA. Allo stesso modo, se si usa una versione datata dello screen reader, i nuovi componenti potrebbero non funzionare affatto. Se si cercherà di installare un addon non compatibile apparirà un messaggio di errore con le spiegazioni sul motivo dell'incompatibilità del componente aggiuntivo. Per controllare questi addon, sarà possibile servirsi del pulsante "visualizza componenti aggiuntivi non compatibili".

Per accedere al gestore componenti aggiuntivi da qualsiasi punto ci si trovi, servirsi della finestra tasti e gesti di immissione ed assegnare un gesto o tasto rapido personalizzato per quella funzione.

#### 13.5.1. Gestore componenti aggiuntivi non compatibili

Il Gestore componenti aggiuntivi non compatibili, che si raggiunge tramite l'apposito pulsante presente all'interno del gestore componenti aggiuntivi, consente di controllare tutti gli addon non compatibili e, conseguentemente, conoscere il motivo per il quale essi sono stati ritenuti non utilizzabili. Gli addon sono considerati non compatibili quando non vengono aggiornati da molto tempo e quindi non possono funzionare con i cambiamenti più significativi introdotti in NVDA, o quando si basano su caratteristiche che non sono disponibili nella versione dello screen reader in uso. Il gestore componenti aggiuntivi non compatibili mostrerà un breve messaggio che spiegherà i problemi individuati negli addon. Tutti i componenti vengono presentati in un elenco con le seguenti colonne:

1. Pacchetto, il nome dell'addon
2. versione, la versione dell'addon
3. Motivo incompatibilità, la ragione per la quale il componente viene considerato non compatibile

Inoltre, il gestore componenti aggiuntivi non compatibili dispone di un pulsante "informazioni su". Come è semplice immaginare, verranno mostrate le informazioni sull'addon con la possibilità di contattare lo sviluppatore.

### 13.6. Crea copia portable

Verrà visualizzata una finestra di dialogo che consente di creare una copia portable di NVDA a partire dalla versione installata. Di contro, quando si esegue una copia portable di NVDA, nel sottomenu strumenti la voce di menu sarà chiamata "installa NVDA su questo PC" invece di "crea copia portable).

In questa finestra, verrà chiesto di selezionare la cartella in cui lo screen reader dovrà essere copiato o installato.

Inoltre è possibile attivare o disattivare le seguenti opzioni:

- Copia la configurazione utente corrente (ciò comprende i file presenti in %appdata%\roaming\NVDA, o quelli della configurazione utente della copia portable, oltre a componenti aggiuntivi e altri moduli)
- Avvia la nuova copia portable dopo la creazione o avvia NVDA dopo l'installazione, le due funzioni si spiegano da sé.)

### 13.7. Esegui Utility risoluzione registrazioni Com di sistema...

L'installazione e la disinstallazione di programmi su un computer può, in alcuni casi, causare l'annullamento della registrazione dei file DLL COM. Dato che le interfacce Com, come Iaccessible, dipendono dalla corretta registrazione delle dll, si possono verificare problemi nel caso in cui tale registrazione sia stata persa o non sia stata effettuata correttamente..

Ciò può accadere, ad esempio, dopo aver installato e disinstallato Adobe Reader, Math Player e altri programmi.

La mancata registrazione può causare problemi a browser, app desktop, barra delle applicazioni e altre interfacce.

In particolare, i seguenti problemi possono essere risolti eseguendo questo strumento:

- NVDA dice "sconosciuto" durante la navigazione in browser come Firefox, Thunderbird ecc.
- NVDA non riesce a passare dalla modalità focus alla modalità navigazione
- NVDA è molto lento nei browser quando si cerca di navigare
- E probabilmente altri problemi.

### 13.8. Ricarica componenti aggiuntivi

Questa voce, una volta attivata, ricarica tutti i plugin e i moduli specifici per le applicazioni senza riavviare NVDA. Risulta utile per gli sviluppatori.

## 14. Sintesi vocali supportate

Questa sezione contiene informazioni sui sintetizzatori vocali supportati da NVDA. Per una panoramica esaustiva dei sintetizzatori compatibili, sia gratuiti che a pagamento, si veda la pagina sulle voci aggiuntive in inglese.

### 14.1. Espeak NG

La sintesi vocale eSpeak NG è incorporata direttamente in NVDA, per cui non è necessario alcun driver o componente per farla funzionare. In Windows7, windows 8 e 8.1, da impostazioni predefinite NVDA si avvia utilizzando Espeak NG, mentre su Windows10 la sintesi vocale di default è Windows OneCore. Poiché questa sintesi è incorporata in NVDA, risulta molto comoda per utilizzare il prodotto da una chiavetta USB o in altri sistemi.

Ciascuna voce presente in Espeak NG parla una lingua diversa. Sono oltre 43 le lingue supportate da questa sintesi vocale.

Vi sono anche numerose varianti che possono essere usate per modificare il timbro della voce.

### 14.2. Microsoft Speech API versione 4 (SAPI 4)

Sapi4 è una vecchia tecnologia Microsoft da usare nei programmi di sintesi vocale. NVDA supporta ancora questo tipo di sintetizzatore nel caso l'utente disponga di uno di questi. Tuttavia, è importante sottolineare che Microsoft non supporta più questa tecnologia e che i componenti necessari non sono più resi disponibili dall'azienda.

Quando vengono utilizzate queste sintesi vocali con NVDA, le voci disponibili (accessibili attraverso la categoria voci della finestra Impostazioni NVDA oppure con le modifiche al volo dei parametri del sintetizzatore) conterranno tutte le voci installate dalle tecnologie Sapi4 individuate nel proprio pc.

### 14.3. Microsoft Speech API versione 5 (SAPI 5)

Sapi5 è uno standard Microsoft da usare nei programmi di sintesi vocale. Molti di questi sintetizzatori possono essere acquistati o scaricati liberamente da varie aziende o siti web, inoltre generalmente almeno una di queste voci risulta già installata sul proprio sistema. (nota del traduttore: la voce preinstallata è in inglese]. Quando vengono utilizzate queste sintesi vocali con NVDA, le voci disponibili (accessibili attraverso la categoria voci della finestra Impostazioni NVDA oppure con le modifiche al volo dei parametri del sintetizzatore) conterranno tutte le voci installate dalle tecnologie Sapi5 individuate nel proprio pc.

### 14.4. Microsoft Speech Platform

La piattaforma Microsoft Speech fornisce supporto per diverse lingue, e generalmente è utilizzata nello sviluppo di applicazioni lato server. Queste voci possono essere utilizzate anche con NVDA.

Per usare queste voci, è necessaria l'installazione di due componenti:

- Microsoft Speech Platform - Runtime (Versione 11) , x86: https://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27225
- Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Versione 11): https://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27224
  - Questa pagina contiene diversi file sia per il riconoscimento vocale sia per la sintesi vocale stessa. Selezionare i file che si desiderano, a seconda del TTS e della lingua che si vuole utilizzare. Ad esempio, il file MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro.msi è una voce inglese Stati Uniti.

### 14.5. Voci Windows OneCore

In Windows10 sono presenti nuove voci conosciute come "OneCore", oppure come "mobile". Tali voci sono disponibili in diverse lingue e risultano più reattive rispetto alle classiche Sapi5. In Windows10 NVDA utilizza queste voci come sintesi vocale predefinita, mentre [eSpeak NG viene usata in altre versioni di Windows.

Per aggiungere nuove voci Windows OneCore, andare in "Impostazioni sintesi vocale", dalle impostazioni di sistema di Windows. Servirsi dell'opzione "Aggiungi voci" e cercare la lingua desiderata. Molte lingue includono più varianti. "Regno Unito" e "Australia" sono due delle varianti inglesi. "Francia", "Canada" e "Svizzera" sono varianti francesi disponibili. Cercare la lingua più conosciuta (come l'inglese o il francese), quindi individuare la variante nell'elenco. Selezionare le lingue desiderate e utilizzare il pulsante "aggiungi". Una volta aggiunte, riavviare NVDA.

Consultare questo articolo di Microsoft per un elenco delle voci disponibili: https://support.microsoft.com/en-us/windows/appendix-a-supported-languages-and-voices-4486e345-7730-53da-fcfe-55cc64300f01

## 15. Display braille supportati

Questa sezione contiene informazioni sulle barre braille supportate da NVDA.

### 15.1. Display che supportano la rilevazione automatica in background

NVDA è in grado di rilevare automaticamente un gran numero di Display Braille, sia via bluetooth che tramite USB. Questa funzionalità la si attiva selezionando la voce "automatico" dalla Finestra Impostazioni Braille. L'opzione è già selezionata per impostazioni predefinite.

Segue l'elenco di tutti i display braille che supportano il rilevamento automatico:

- Display Handy Tech
- Display Baum/Humanware/APH/Orbit
- Brailliant Humanware serie BI/B
- BrailleNote di Humanware
- SuperBraille
- Alva serie 6 di Optelec
- modelli Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync della Hims.
- Display Esys/Esytime/Iris di Eurobraille
- Display Braille Nattiq serie N

### 15.2. Freedom Scientific Serie Focus/PAC Mate

Sono supportati Tutti i Display Braille Focus e Pac Mate prodotti da Freedom Scientific, sia USB che Bluetooth. per un corretto funzionamento è necessario avere installati nel proprio sistema i driver per display Braille Freedom Scientific. Nel caso non si sia in possesso di tali driver, è possibile scaricarli dall'indirizzo https://www2.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-14-blue-downloads.asp. Sebbene nella pagina sia nominata solo la barra Focus Blue, il driver funzionerà per tutti i modelli Freedom.

Per impostazioni predefinite, NVDA è in grado di individuare e connettersi automaticamente a questi display via USB o Bluetooth. Comunque, sarà anche possibile selezionare la sola connessione USB o Bluetooth, per restringere il tipo di connessioni da utilizzare. Questo potrebbe essere utile ad esempio se si vuole usare la Focus con NVDA via Bluetooth, ma si desidera caricare la batteria tramite la connessione USB. Il rilevamento automatico barre braille di NVDA riconosce anche il display su USB o Bluetooth.

Segue un elenco dei tasti associati con NVDA: Si prega di consultare la documentazione della propria barra braille per avere informazioni sulla loro posizione.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | topRouting1 (prima cella del Display)
Scorri Display Braille avanti | topRouting20/40/80 (ultima cella del Display)
Scorri display braille indietro | barraAvanzamentoSinistra
Scorri display Braille avanti | barraAvanzamentoDestra
Commuta inseguimento braille | leftGDFButton+rightGDFButton
Toggle left wiz wheel action | leftWizWheelPress
Move back using left wiz wheel action | leftWizWheelUp
Move forward using left wiz wheel action | leftWizWheelDown
Toggle right wiz wheel action | rightWizWheelPress
Move back using right wiz wheel action | rightWizWheelUp
Move forward using right wiz wheel action | rightWizWheelDown
Route to braille cell | routing
tasti shift+tab | spazio+punto1+punto2
tasto tab | spazio+punto4+punto5
freccia su |spazio+punto1
freccia giù | spazio+punto4
control+freccia sinistra | spazio+punto2
control+freccia destra | spazio+punto5
freccia sinistra | spazio+punto3
freccia destra | spazio+punto6
tasto inizio/home | spazio+punto1+punto3
tasto fine | spazio+punto4+punto6
control+home/inizio | spazio+punto1+punto2+punto3
control+fine | spazio+punto4+punto5+punto6
tasto alt | spazio+punto1+punto3+punto4
alt+tab | spazio+punto2+punto3+punto4+punto5
alt+shift+tab | Spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
windows+tab | Spazio+punto2+punto3+punto4
tasto esc | spazio+punto1+punto5
tasto windows | spazio+punto2+punto4+punto5+punto6
spazio |spazio
tasto windows+d (riduce a icona tutte le applicazioni) | spazio+punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6
annuncia riga corrente | spazio+punto1+punto4
NVDA menu | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5

Per i modelli più recenti di Focus (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome | Tasto
--- | ---
Sposta display Braille alla riga precedente | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Sposta Display Braille alla riga successiva | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Solo per Focus 80:

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Scorri display Braille avanti | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### 15.3. Optelec ALVA serie 6/protocol converter

Sono supportati sia i modelli BC640 che BC680 prodotti dalla Optelec sia con connessione usb che bluetooth. In alternativa , è possibile connettere un display Optelec più vecchio, ad esempio il Braille Voyager, servendosi di un convertitore di protocolli prodotto dalla stessa Optelec. Per un corretto funzionamento non si avrà bisogno di alcun driver aggiuntivo. Semplicemente collegare la Barra Braille e configurare NVDA selezionando tale dispositivo.

Nota: NVDA potrebbe non essere in grado di connettersi via bluetooth con un display Alva BC6 quando l'accoppiamento viene effettuato tramite l'utility Alva Bluetooth. Nel caso si sia associato il dispositivo tramite questa utility e si riscontra che NVDA non è in grado di connettersi o di riconoscere il dispositivo, si consiglia di utilizzare la procedura standard di accoppiamento presente nelle impostazioni bluetooth di Windows.

Nota: Poiché la maggior parte di questi display possiedono una tastiera braille, essi gestiscono autonomamente la procedura di traduzione dal braille al testo. Pertanto, le impostazioni di immissione tabella braille in NVDA non sono rilevanti. Per i display Alva con un firmware recente, è possibile disabilitare la simulazione tastiera HID servendosi di un gesto di immissione.

Segue un elenco dei tasti associati con NVDA: Si prega di consultare la documentazione della propria barra braille per avere informazioni sulla loro posizione.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento display braille indietro | t1 o etouch1
Sposta il display braille alla riga precedente | t2
Spostarsi alla posizione attuale del focus | t3
Sposta il Display Braille alla riga successiva | t4
Scorrimento Display Braille avanti | t5 o etouch3
Portare cursore sulla cella braille | routing
Mostra informazioni di formattazione testo sulla cella braille | cursor routing secondario
Alterna simulazione tastiera HID | t1+spEnter
spostarsi all'inizio della riga in modalità in linea | t1+t2
Spostarsi alla fine della riga in modalità in linea | t4+t5
Commuta inseguimento braille | t1+t3
Leggi titolo | etouch2
Leggi barra di stato | etouch4
Tasto shift+tab | sp1
Tasto alt | sp2
Tasto esc | sp3
Tasto tab | sp4
Freccia su | spUp
Freccia giù | spDown
Freccia sinistra | spLeft
Freccia destra | spRight
Tasto invio | spEnter, Enter
leggere data/ora | sp2+sp3
Menu NVDA | sp1+sp3
Tasto windows+d (ridurre ad icona tutte le applicazioni) | sp1+sp4
tasto windows+b (focus sul system tray) | sp3+sp4
Tasto windows | sp1+sp2, Windows
Tasto alt+tab | sp2+sp4
tasto control+home | t3+spUp
tasto control+end | t3+spDown
Tasto home | t3+spLeft
Tasto end | t3+spRight
Tasto control | control

### 15.4. Modelli Handy Tech

NVDA supporta gran parte dei modelli di barre braille prodotte dalla Handy Tech, siaUSB, seriali che Bluetooth. Per alcuni modelli vecchi USB bisogna installare i driver USB fatti dalla Handy Tech.

I seguenti display braille non sono supportati in maniera nativa, ma possono essere comunque usati installando il driver universale Handy Tech e il componente aggiuntivo:

- Braillino
- Bookworm
- display modulari con versione firmware 1.13 o inferiore. Si noti che il firmware di queste barre braille può essere aggiornato.

Seguono i tasti che sono stati assegnati con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Name | Key
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | left, up, b3
Scorre Display Braille avanti | right, down, b6
Sposta il display braille alla riga precedente | b4
Sposta il display braille alla riga successiva | b5
Route to braille cell | routing
Tasto shift+tab | esc, left triple action key up+down
Tasto alt | b2+b4+b5
Tasto esc | b4+b6
tasto tab | enter, right triple action key up+down
tasto invio | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
tasto freccia su | joystickUp
tasto freccia giù | joystickDown
tasto freccia sinistra | joystickLeft
tasto freccia destra | joystickRight
Menu NVDA | b2+b4+b5+b6
Commuta inseguimento cursore braille | b2
Commuta cursore braille | b1
Commuta presentazione del focus in base al contesto | b7
Commuta immissione braille | spazio+b1+b3+b4 (spazio+B maiuscola)

### 15.5. MDV Lilli

NVDA supporta la barra Braille Lilli prodotta dalla MDV. Per un corretto funzionamento non si avrà bisogno di alcun driver aggiuntivo. Semplicemente collegare la Barra Braille e configurare NVDA selezionando tale dispositivo.

Questi modelli non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

Seguono i tasti che sono stati assegnati con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | LF
Scorre Display Braille avanti | RG
Sposta il display braille alla riga precedente | UP
Sposta il display braille alla riga successiva | DN
Route to braille cell | routing
Tasto shift+tab | SLF
Tasto tab | SRG
Tasto alt+tab | SDN
Tasto alt+shift+tab | SUP

### 15.6. Display Braille Baum/Humanware/APH/Orbit Reader

Molti Display Braille della Baum, HumanWare, APH e Orbit sono supportati sia tramite USB, Bluetooth o porta seriale. Essi includono:

- Baum: SuperVario, PocketVario, VarioUltra, Pronto!, SuperVario2, Vario 340
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect, Brailliant2
- APH: Refreshabraille
- Orbit: Orbit Reader 20

Altre barre Braille della Baum potrebbero funzionare, tuttavia non sono stati fatti test in tal senso.

Nel caso di connessione tramite USB con display braille che non utilizzano la tecnologia HID (human interface device), è necessario installare i driver forniti dal produttore. I modelli VarioUltra e Pronto! utilizzano HID. I modelli Refreshabraille e Orbit Reader 20 possono utilizzare HID se configurati correttamente.

La modalità di connessione porta seriale su USB del modello Orbit Reader 20 è supportata soltanto in Windows10. è consigliabile servirsi della modalità USB HID quando possibile.

Seguono i tasti che sono stati assegnati con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | d2
Scorre Display Braille avanti | d5
Sposta il display braille alla riga precedente | d1
Sposta il display braille alla riga successiva | d3
Route to braille cell | routing

Per i modelli che possiedono un Joystick:

Nome | Tasto
--- | ---
FrecciaSu | up
Frecciagiù | down
FrecciaSinistra | left
FrecciaDestra | right
Tasto Invio | select

### 15.7. hedo ProfiLine USB

Il modello hedo ProfiLine USB prodotto dalla hedo Reha-Technik è pienamente supportato. E' necessario prima installare i driver USB forniti dal costruttore.

Questo modello non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

Di seguito, ecco l'elenco dell'assegnazione dei tasti per questa riga braille con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | K1
Scorri display braille avanti | K3
Sposta display braille alla riga precedente | B2
Sposta Display Braille alla riga successiva | B5
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | K2
Dire tutto | B6

### 15.8. hedo MobilLine USB

La Barra Braille hedo MobilLine USB prodotta dalla hedo Reha-Technik https://www.hedo.de/] è pienamente supportata. E' prima necessario installare i driver USB forniti dal produttore.

Questo modello non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

Di seguito, ecco l'elenco dell'assegnazione dei tasti per questa riga braille con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | K1
Scorri Display Braille avanti | K3
Sposta Display Braille alla riga precedente | B2
Sposta Display Braille alla riga successiva | B5
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | K2
Dire tutto | B6

### 15.9. HumanWare Brailliant BI/B Series / BrailleNote Touch

Le Barre Braille Brailliant Serie BI e B prodotte dalla HumanWare, comprese BI 14, Bi 20, Bi 20x, BI 40, Bi40x e B 80, sono supportate quando connesse tramite USB o Bluetooth. In caso di connessione tramite USB con protocollo impostato su Humanware, è necessario prima installare i driver sviluppati dal produttore. Non è richiesto alcun driver USB invece nel caso in cui il protocollo sia impostato su OpenBraille.

Sono supportati anche i dispositivi seguenti e non necessitano dell'installazione di alcun driver:

- APH Mantis Q40
- APH Chameleon 20
- Humanware BrailleOne
- NLS eReader

Di seguito, ecco l'elenco dell'assegnazione dei tasti per queste righe braille con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

#### 15.9.1. Assegnazione tasti per tutti i modelli

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display Braille indietro | Sinistra
Scorri Display Braille avanti | Destra
Sposta Display Braille alla riga precedente | Su
Sposta Display Braille alla riga successiva | Giù
Route to braille cell | routing
Commuta inseguimento Braille | su+giù
Tasto Freccia su | spazio+punto1
Tasto Freccia giù | spazio+Punto4
Tasto Freccia Sinistra | spazio+punto3
Tasto Freccia Destra | spazio+punto6
shift+Tasto tab | spazio+punto1+punto3
Tasto tab | spazio+punto4+punto6
Tasto alt | spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Tasto esc | spazio+punto1+punto5 (spazio+e)
Tasto Invio | punto8
Tasto windows | spazio+punto3+punto4
Tasto alt+tab | spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Menu NVDA | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Tasti windows+d (Riduce a icona tutte le applicazioni) | spazio+punto1+punto4+punto5 (spazio+d)
Dire Tutto | punto1+punto2+punto3+punto4+punto5+punto6

#### 15.9.2. Assegnazione tasti per Brailliant BI 32, BI 40 e B 80

Nome | Tasto
--- | ---
Menu NVDA | c1+c3+c4+c5 (command n)
Tasti Windows+d (riduce a icona tutte le applicazioni) | c1+c4+c5 (command d)
Dire tutto | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### 15.9.3. Assegnazione tasti per Brailliant BI 14

Nome | Tasto
--- | ---
Freccia su | joystick su
Freccia giù | joystick giù
Freccia sinistra | joystick sinistra
Freccia destra | joystick destra
Tasto invio | joystick action

### 15.10. HIMS serie Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

NVDA supporta i modelli Braille Sense, Braille EDGE, SmartBeetle e SyncBraille prodotti dalla Hims quando connessi tramite USB o bluetooth. In caso di connessione tramite USB, è necessario prima installare i driver sviluppati dal produttore. Si possono scaricare da qui all'indirizzo: http://www.himsintl.com/upload/HIMS_USB_Driver_v25.zip

Di seguito, ecco l'elenco dell'assegnazione dei tasti per queste righe braille con NVDA. Si legga la documentazione della propria barra Braille per ottenere informazioni su dove sono situati i vari tasti.

Nome | tasto
--- | ---
Route to braille cell | routing
Scorri display braille indietro | ScorriSuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro, scorriLatoSinistro
Scorri display braille avanti | ScorriGiùLatoSinistro, ScorriGiùLatoDestro, ScorriGiù
Sposta display braille alla riga precedente | ScorriSuLatoSinistro+ScorriSuLatoDestro
Sposta display braille alla riga successiva | ScorriGiuLatoSinistro+ScorriGiùLatoDestro
Sposta alla riga precedente in modalità revisione | FrecciaSuLatoDestro
Sposta alla riga successiva in modalità revisione | FrecciaGiùLatoDestro
Sposta al carattere precedente in modalità revisione | frecciaSinistraLatoDestro
Sposta al carattere successivo in modalità revisione | frecciaDestraLatoDestro
Move to current focus | ScorriSuLatoSinistro+ScorriGiuLatoSinistro, ScorriSuLatoDestro+ScorriGiùLatoDestro, ScorriLatoSinistro+ScorriLatoDestro
tasto control | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
tasto windows | f7, smartbeetle:f2
tasto alt | punto1+punto3+punto4+spazio, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
tasto shift | f5
tasto insert | punto2+punto4+spazio, f6
tasto applicazioni | punto1+punto2+punto3+punto4+spazio, f8
tasto blocca maiuscole | punto1+punto3+punto6+spazio
tasto tab | punto4+punto5+spazio, f3, brailleedge:f2
tasto shift+alt+tab | f2+f3+f1
tasto alt+tab | f2+f3
tasto shift+tab | punto1+punto2+spazio
tasto fine | punto4+punto6+spazio
tasto control+fine | punto4+punto5+punto6+spazio
tasto inizio | punto1+punto3+spazio, smartbeetle:f4
tasto control+inizio | punto1+punto2+punto3+spazio
tasto alt+f4 | punto1+punto3+punto5+punto6+spazio
tasto freccia sinistra | punto3+spazio, frecciaSinistraLatoSinistro
tasto control+shift+freccia sinistra | punto2+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSinistra | punto2+spazio
tasto shift+alt+frecciaSinistra | punto2+punto7+f1
tasto alt+frecciaSinistra | punto2+punto7
tasto frecciaDestra | punto6+spazio, frecciaDestraLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaDestra | punto5+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaDestra | punto5+spazio
tasto shift+alt+frecciaDestra | punto5+punto7+f1
tasto alt+frecciaDestra | punto5+punto7
tasto paginaSu | punto1+punto2+punto6+spazio
tasto control+paginaSu | punto1+punto2+punto6+punto8+spazio
tasto frecciaSu | punto1+spazio, frecciaSuLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaSu | punto2+punto3+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaSu | punto2+punto3+spazio
tasto shift+alt+frecciaSu | punto2+punto3+punto7+f1
tasto alt+frecciaSu | punto2+punto3+punto7
tasto shift+frecciaSu | ScorriGiuLatoSinistro+spazio
tasto PaginaGiù | punto3+punto4+punto5+spazio
tasto control+paginaGiù | punto3+punto4+punto5+punto8+spazio
tasto frecciaGiù | punto4+spazio, frecciaGiùLatoSinistro
tasto control+shift+frecciaGiù | punto5+punto6+punto8+spazio+f1
tasto control+frecciaGiù | punto5+punto6+spazio
tasto shift+alt+frecciaGiù | punto5+punto6+punto7+f1
tasto alt+frecciaGiù | punto5+punto6+punto7
tasto shift+frecciaGiù | spazio+ScorriGiùLatoDestro
tasto escape | punto1+punto5+spazio, f4, brailleedge:f1
tasto canc | punto1+punto3+punto5+spazio, punto1+punto4+punto5+spazio
tasto f1 | punto1+punto2+punto5+spazio
tasto f3 | punto1+punto4+punto8+spazio
tasto f4 | punto7+f3
tasto windows+b | punto1+punto2+f1
tasto windows+d | punto1+punto4+punto5+f1
tasto control+insert | smartbeetle:f1+scorriLatoDestro
tasto alt+insert | smartbeetle:f3+scorriLatoDestro

### 15.11. Display Braille Seika

NVDA supporta i modelli Seika 3, 4 e 5 a 40 caratteri e Seika80 a 80 caratteri, prodotti dalla Nippon Telesoft. Si possono ottenere maggiori informazioni e scaricare i driver per queste barre braille visitando la pagina https://en.seika-braille.com/down/index.html è prima necessario installare i driver USB forniti in dotazione.

Questi modelli non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

Di seguito, ecco l'elenco dell'assegnazione dei tasti per queste righe braille con NVDA. Consultare la documentazione della barra braille per informazioni sulla posizione dei tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | sinistro
Scorri display braille avanti | destro
Sposta display braille alla riga precedente | b3
Sposta display braille alla riga successiva | b4
Commuta inseguimento braille | b5
Dire tutto | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
Menu NVDA | sinistro+destro
Route to braille cell | routing

### 15.12. Nuovi modelli Papenmeier BRAILLEX

Sono supportati i seguenti display braille:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB e bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live e BRAILLEX Live Plus (USB e bluetooth)

Questi modelli non supportano ancora la funzione di rilevazione automatica in background.

Se BrxCom è installato, NVDA lo utilizzerà. BrxCom è un utility che permette di gestire la scrittura tramite i tasti braille indipendentemente dallo screen reader in uso. La scrittura tramite i tasti braille è disponibile per i modelli Trio e Braillex live.

La maggior parte dei dispositivi è dotata di una barra di navigazione facilitata (EAB) che permette di svolgere le operazioni in una modalità molto più rapida ed intuitiva.. Questa barra può essere spostata in quattro direzioni e ciascuna direzione ha due posizioni. la serie C e la serie Live sono le uniche eccezioni a questa regola.

Tali serie ed alcuni altri display presentano due file di cursor routing dove la riga superiore viene utilizzata per ottenere informazioni sulla formattazione. Tenendo premuto uno dei tasti della fila superiore e spostando la barra di accesso rapido nella serie C, si simula la seconda posizione della EAB. Mantenendo premuti i tasti su, giù, destra e sinistra (o EAB) permetterà di ripetere l'azione corrispondente.. I display della serie Live hanno solo una riga di cursor routing e la EAB si sposta di un solo scatto per ciascuna direzione. Il secondo scatto può essere emulato premendo uno dei tasti di routing e premendo l'EAB nella direzione corrispondente.

In genere, sono disponibili i seguenti tasti in questi display braille::

Nome | Tasto
--- | ---
l1 | Tasto sinistro frontale
l2 | Tasto sinistro posteriore
r1 | tasto destro frontale
r2 | tasto destro posteriore
up | uno scatto in su
up2 | 2 scatti in su
left | 1 scatto a sinistra
left2 | 2 scatti a sinistra
right | 1 Scatto a destra
right2 | 2 Scatti a destra
dn | 1 Scatto in basso
dn2 | 2 Scatti in basso

Seguono i comandi per i Display Papenmeier associati con NVDA:

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display braille indietro | left
Scorri Display Braille avanti | right
Sposta Display Braille alla riga precedente | up
Sposta Display Braille alla riga successiva | dn
Route to braille cell | routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo | l1
Attiva l'oggetto corrente | l2
Commuta inseguimento Braille | r2
Annuncia Titolo | l1+up
Annuncia barra di stato | l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | left2
Spostarsi all'oggetto successivo | right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille | Riga cursor routing superiore

I modelli Trio dispongono di ulteriori quattro tasti aggiuntivi presenti sulla parte frontale della tastiera braille. Partendo da sinistra verso destra, essi sono:

- left thumb key (lt)
- spazio
- spazio
- right thumb key (rt)

Attualmente, il tasto right Thumb key non viene utilizzato. I tasti più interni svolgono la funzione di barra spaziatrice.

Nome | Tasto
--- | ---
escape | spazio con punto 7
Freccia su| spazio con punto 2
Freccia sinistra | spazio con punto 1
Freccia Destra | spazio con punto 4
Freccia giù | spazio con punto 5
control | lt+punto2
alt | lt+punto3
control+escape | spazio con punto 1 2 3 4 5 6
tab | spazio con punto 3 7

### 15.13. Papenmeier Braille BRAILLEX vecchi modelli

Sono supportati i seguenti display braille:

- BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
- BRAILLEX Tiny, 2D Screen

Si noti che questi display braille si possono connettere solo tramite porta seriale. Per questo motivo, questi modelli non supportano la funzione di rilevazione automatica in background. è quindi necessario selezionare la porta esatta alla quale la barra braille è connessa, dopo aver scelto il driver dalla finestra Selezione Display Braille.

La maggior parte dei dispositivi è dotata di una barra di navigazione facilitata (EAB) che permette di svolgere le operazioni in una modalità molto più rapida ed intuitiva.. Questa barra può essere spostata in quattro direzioni e ciascuna direzione ha due posizioni. La pressione prolungata verso l'alto, basso, destra o sinistra dei tasti o della EAB fa in modo che l'azione corrispondente venga ripetuta. I dispositivi più vecchi non sono equipaggiati con la EAB. Vengono utilizzati i tasti frontali.

In genere, sono disponibili i seguenti tasti in questi display braille::

Nome | Tasto
--- | ---
l1 | Tasto sinistro frontale
l2 | Tasto sinistro posteriore
r1 | tasto destro frontale
r2 | tasto destro posteriore
up | uno scatto in su
up2 | 2 scatti in su
left | 1 scatto a sinistra
left2 | 2 scatti a sinistra
right | 1 Scatto a destra
right2 | 2 Scatti a destra
dn | 1 Scatto in basso
dn2 | 2 Scatti in basso

Seguono i comandi per i Display Papenmeier associati con NVDA:

Dispositivi con EAB

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri Display braille indietro | left
Scorri Display Braille avanti | right
Sposta Display Braille alla riga precedente | up
Sposta Display Braille alla riga successiva | dn
Route to braille cell | routing
Annuncia il carattere attuale sul cursore di controllo | l1
Attiva l'oggetto corrente | l2
Annuncia Titolo | l1+up
Annuncia barra di stato | l2+down
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | left2
Spostarsi all'oggetto successivo | right2
Mostra formattazione testo sulle celle braille | Riga cursor routing superiore

BRAILLEX Tiny:

Nome | Tasto
--- | ---
Annuncia carattere attuale in modalità navigazione | l1
Attiva oggetto corrente | l2
Scorri display braille indietro | left
Scorri display braille avanti | right
Sposta display braille alla riga precedente | up
Sposta display braille alla riga successiva | dn
Commuta inseguimento braille | r2
Spostarsi all'oggetto contenitore | r1+up
Spostarsi al primo oggetto contenuto | r1+dn
Spostarsi all'oggetto precedente | r1+left
Spostarsi all'oggetto successivo | r1+right
Annuncia formattazione testo | reportf
Leggi titolo | l1+up
Leggi barra di stato | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Nome | Tasto
--- | ---
Annuncia carattere attuale in modalità navigazione | l1
Attiva oggetto corrente | l2
Commuta inseguimento braille | r2
Annuncia formattazione testo | reportf
Sposta display braille alla riga precedente | up
Sposta display braille indietro | left
Sposta display braille avanti | right
Sposta display braille alla riga successiva | dn
Spostarsi all'oggetto successivo | left2
Spostarsi all'oggetto contenitore | up2
Spostarsi al primo oggetto contenuto | dn2
Spostarsi all'oggetto precedente | right2

### 15.14. HumanWare BrailleNote

NVDA supporta la famiglia di barre Braillenote della Humanware quando configurati per operare come terminali per screen reader. Sono supportati i seguenti modelli:

- BrailleNote Classic (solo connessione seriale)
- BrailleNote PK (Connessione seriale e bluetooth )
- BrailleNote MPower (connessione seriale e bluetooth)
- BrailleNote Apex (connessione USB e Bluetooth)

Per il BrailleNote Touch, si prega di fare riferimento alla sezione [Brailliant BI Series / BrailleNote Touch.

Ad eccezione del BrailleNote Pk, sono supportate sia tastiere braille (bt) che qwerty (qt). Per il BrailleNote QT, non è supportata l'emulazione tastiera pc. è anche possibile inserire i punti braille utilizzando la tastiera Qwerty. Si prega di consultare la sezione terminale del manuale del BrailleNote per ulteriori informazioni.

Se il proprio dispositivo supporta più di un tipo di connessione, quando si connette il Braillenote a NVDA, è necessario impostare la porta nelle opzioni terminale braille del Braillenote. Si prega di consultare il manuale del Braillenote per maggiori informazioni. In NVDA, potrebbe anche essere necessario impostare la porta nella finestra Selezione Display Braille. Se ci si connette via USB o bluetooth, è possibile impostare la porta su "Automatico", "USB" o "Bluetooth", a seconda delle scelte disponibili. Se ci si collega tramite una porta seriale (o un convertitore da USB a seriale) o se nessuna delle opzioni precedenti è disponibile, è necessario scegliere la porta di comunicazione da utilizzare dall'elenco delle porte hardware.

Prima di collegare il BrailleNote Apex utilizzando la sua interfaccia USB, è necessario installare i driver forniti da HumanWare.

Nel BrailleNote Apex BT, è possibile usare la rotella di scorrimento, situata tra i punti 1 e 4, per vari comandi di NVDA. La rotella è formata da quattro punti direzionali, un pulsante centrale per cliccare e una rotella che gira in senso orario o in senso antiorario.

Seguono i tasti che sono stati assegnati con NVDA a Braillenote. Si prega di consultare la documentazione del BrailleNote per informazioni su dove siano situati i tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | back
Scorre Display Braille avanti | advance
Sposta Display Braille alla riga precedente | previous
Sposta display braille alla riga successiva | next
Route to braille cell | routing
Menu NVDA | spazio+punto1+punto3+punto4+punto5 (spazio+n)
Commuta inseguimento braille | previous+next
Freccia su | spazio+punto1
Freccia giù | spazio+punto4
Freccia sinistra | spazio+punto3
Freccia destra | spazio+punto6
Pagina su | spazio+punto1+punto3
Pagina giù | spazio+punto4+punto6
Tasto Home | spazio+punto1+punto2
Tasto End | spazio+punto4+punto5
Control+home | spazio+punto1+punto2+punto3
Control+end | spazio+punto4+punto5+punto6
Spazio | spazio
Invio | spazio+punto8
Backspace | spazio+punto7
Tasto Tab| spazio+punto2+punto3+punto4+punto5 (spazio+t)
Shift+tab | spazio+punto1+punto2+punto5+punto6
Tasto Windows | spazio+punto2+punto4+punto5+punto6 (spazio+w)
Tasto Alt | spazio+punto1+punto3+punto4 (spazio+m)
Commuta aiuto immissione | spazio+punto2+punto3+punto6 (spazio+h abbassata)

Di seguito i comandi relativi al BrailleNote QT quando non è impostato in modalità immissione braille.

Nome | Tasto
--- | ---
menu NVDA | read+n
Tasto Freccia su | FrecciaSu
Tasto Freccia giù | FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra | FrecciaSinistra
Tasto freccia destra | FrecciaDestra
Tasto pagina su | function+frecciaSu
Tasto pagina giù | function+frecciaGiù
Tasto Home | function+frecciaSinistra
Tasto End | function+frecciaDestra
Control+home | read+t
Control+end | read+b
Tasto Invio | Invio
Tasto Backspace | backspace
Tasto Tab | tab
Shift+tab | shift+tab
Tasto Windows | read+w
Tasto Alt | read+m
Attiva/disattiva aiuto immissione | read+1

Di seguito i comandi assegnati alla rotella di scorrimento:

Nome | Tasto
--- | ---
Tasto Freccia su | FrecciaSu
Tasto Freccia giù | FrecciaGiù
Tasto Freccia sinistra | FrecciaSinistra
Tasto freccia destra | FrecciaDestra
Tasto Invio | Pulsante centrale
Tasto Tab | rotella senso orario
Shift+tab | rotella senso antiorario

### 15.15. EcoBraille

NVDA supporta i Display Braille EcoBraille prodotti da ONCE. Sono supportati i seguenti modelli:

- EcoBraille 20
- EcoBraille 40
- EcoBraille 80
- EcoBraille Plus

In NVDA, è possibile impostare la porta seriale a cui il display braille è collegato nella finestra di dialogo Selezione Display Braille. Questi modelli non supportano la funzione di rilevazione automatica in background.

Di seguito sono riportati i tasti assegnati per il display EcoBraille. Si prega di consultare la documentazione EcoBraille per una descrizione sulla posizione dei tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento indietro | T2
Scorrimento avanti | T4
Spostarsi alla riga precedente | T1
Spostarsi alla riga successiva | T5
Route to braille cell | Routing
Attivare oggetto corrente | T3
Modalità revisione successiva | F1
Spostarsi all'oggetto contenitore | F2
Modalità revisione precedente | F3
Spostarsi all'oggetto precedente | F4
Annunciare oggetto corrente | F5
Spostarsi all'oggetto successivo | F6
Spostarsi all'oggetto che ha il focus | F7
Spostarsi al primo oggetto contenuto | F8
Spostare il cursore di sistema alla posizione corrente del cursore di controllo | F9
Leggi la posizione del cursore di controllo | F0
Commuta inseguimento braille | A

### 15.16. SuperBraille

Il dispositivo SuperBraille, conosciuto soprattutto in Taiwan, può essere connesso o tramite USB o porta seriale. Dato che la barra braille non dispone di tasti di immissione per la scrittura o pulsanti per lo scorrimento, qualsiasi funzione deve essere inserita attraverso la tastiera del pc. A causa di ciò, e per mantenere una buona compatibilità con altri screen reader in Taiwan, sono stati previste in NVDA due combinazioni di tasti per scorrere con la barra braille:

Nome | Tasto
--- | ---
Scorrimento display braille indietro | Meno del tastierino numerico
Scorrimento display braille avanti | Più del tastierino numerico

### 15.17. Display Eurobraille Esys/Esytime/Iris

I display Esys, Esytime e Iris prodotti da Eurobraille sono supportati da NVDA. I dispositivi Esys e Esytime-Evo sono supportati quando connessi via USB o bluetooth. I dispositivi Esytime più vecchi invece sono gestiti solo tramite USB. Le barre Iris infine possono essere connesse soltanto tramite porta seriale. Pertanto, per questi display, è necessario selezionare la porta a cui è collegata la barra dopo aver scelto il driver nella finestra impostazioni Braille.

I display Iris eEsys dispongono di una tastiera braille con dieci tasti. Dei due tasti disposti come una barra spaziatrice, il tasto sinistro corrisponde al tasto indietro e il tasto destro al tasto spazio.

Seguono i tasti che sono stati associati per questi modelli a NVDA. Consultare la documentazione della barra braille per informazioni sulla posizione dei tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro | switch1-6sinistro, l1
Scorri display braille avanti | switch1-6Destro, l8
Vai al focus attuale | switch1-6Sinistro+switch1-6Destro, l1+l8
Route to braille cell | cursor routing
Mostra informazioni di formattazione sulle celle braille | doppio cursor routing
Vai alla riga precedente in modalità revisione | joystick1Su
Vai alla riga successiva in modalità revisione | joystick1Giù
Vai al carattere precedente in modalità revisione | joystick1Sinistro
Vai al carattere successivo in modalità revisione | joystick1Destro
Passa alla modalità di revisione precedente | joystick1Sinistro+joystick1Su
Passa alla modalità di revisione successiva | joystick1Destro+joystick1Giù
Cancella l'ultima cella braille inserita o l'ultimo carattere | backspace
Transcodifica l'immissione braille e preme il tasto invio | backspace+spazio
Tasto insert | punto3+punto5+spazio, l7
Tasto cancella | punto3+punto6+spazio
Tasto inizio | punto1+punto2+punto3+spazio, joystick2Sinistro+joystick2Su
Tasto fine | punto4+punto5+punto6+spazio, joystick2Destro+joystick2Giù
Freccia sinistra | punto2+spazio, joystick2Sinistro, Freccia sinistra
Freccia destra | punto5+spazio, joystick2Destro, Freccia destra
Freccia su | punto1+spazio, joystick2Su, Freccia su
Freccia giù | punto6+spazio, joystick2Giù, freccia giù
Tasto invio | joystick2Center
Pagina su | punto1+punto3+spazio
pagina giù | punto4+punto6+spazio
Tasto 1 del tastierino numerico | punto1+punto6+backspace
Tasto 2 del tastierino numerico | punto1+punto2+punto6+backspace
Tasto 3 del tastierino numerico | punto1+punto4+punto6+backspace
Tasto 4 del tastierino numerico | punto1+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto 5 del tastierino numerico | punto1+punto5+punto6+backspace
Tasto 6 del tastierino numerico | punto1+punto2+punto4+punto6+backspace
Tasto 7 del tastierino numerico | punto1+punto2+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto 8 del tastierino numerico | punto1+punto2+punto5+punto6+backspace
tasto 9 del tastierino numerico | punto2+punto4+punto6+backspace
Tasto Insert del tastierino numerico | punto3+punto4+punto5+punto6+backspace
Tasto Punto del tastierino numerico | punto2+backspace
Tasto Diviso del tastierino numerico | punto3+punto4+backspace
Tasto Per del tastierino numerico | punto3+punto5+backspace
Tasto Meno del tastierino numerico | punto3+punto6+backspace
Tasto Più del tastierino numerico | punto2+punto3+punto5+backspace
Tasto Invio del tastierino numerico | punto3+punto4+punto5+backspace
Tasto escape | punto1+punto2+punto4+punto5+spazio, l2
Tasto tab | punto2+punto5+punto6+spazio, l3
Tasto shift+tab | punto2+punto3+punto5+spazio
Tasto stampaSchermo | punto1+punto3+punto4+punto6+spazio
Tasto pausa | punto1+punto4+spazio
Tasto applicazioni | punto5+punto6+backspace
Tasto f1 | punto1+backspace
Tasto f2 | punto1+punto2+backspace
Tasto f3 | punto1+punto4+backspace
Tasto f4 | punto1+punto4+punto5+backspace
Tasto f5 | punto1+punto5+backspace
Tasto f6 | punto1+punto2+punto4+backspace
Tasto f7 | punto1+punto2+punto4+punto5+backspace
Tasto f8 | punto1+punto2+punto5+backspace
Tasto f9 | punto2+punto4+backspace
Tasto f10 | punto2+punto4+punto5+backspace
Tasto f11 | punto1+punto3+backspace
Tasto f12 | punto1+punto2+punto3+backspace
Tasto windows | punto1+punto2+punto3+punto4+backspace
Tasto BloccaMaiuscole | punto7+backspace, punto8+backspace
Tasto numLock | punto3+backspace, punto6+backspace
Tasto shift | punto7+spazio, l4
Alterna tasto shift | punto1+punto7+spazio, punto4+punto7+spazio
tasto control | punto7+punto8+spazio, l5
Alterna tasto control | dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
Tasto alt | punto8+spazio, l6
Alterna tasto alt | punto1+punto8+spazio, punto4+punto8+spazio
Alterna simulazione tastiera HID | esytime):l1+joystick1Giù, esytime):l8+joystick1Giù

### 15.18. Display Braille Nattiq serie N

NVDA supporta i display braille prodotti dalla Nattiq Technologies se connessi via USB. Windows 10 rileva automaticamente la barra braille non appena connessa, mentre è necessario installare i driver manualmente nel caso si utilizzi una versione di Windows più vecchia di Windows10. è possibile scaricare i driver dal sito web dell'azienda.

Seguono i tasti che sono stati associati per questi modelli a NVDA. Consultare la documentazione della barra braille per informazioni sulla posizione dei tasti.

Nome | Tasto
--- | ---
Scorri display braille indietro back | su
Scorri Display Braille avanti | giù
Sposta display braille alla riga precedente | sinistra
Sposta Display Braille alla riga successiva | destra
Funzioni di cursor routing | routing

### 15.19. BRLTTY

BRLTTY è un programma a parte del quale è possibile avvalersi per avere supporto per molte altre barre braille. Per poterlo utilizzare, è necessario installare BRLTTY per Windows. Si deve scaricare ed installare l'ultimo pacchetto Installer, che è chiamato, ad esempio, brltty-win-4.2-2.exe. Quando si configura la Barra Braille e la porta da utilizzare, si prega di fare attenzione alle istruzioni presentate a schermo, specialmente in caso si possieda un modello USB e sono già installati nel sistema i Driver prodotti dalla casa madre.

Per i display che possiedono già una tastiera braille, Brltty gestisce autonomamente la procedura di immissione e traduzione del testo dal braille. Pertanto, le impostazioni tabella braille di immissione non sono rilevanti.

BRLTTY non è coinvolto nelle funzioni di rilevamento automatico display braille di NVDA. Seguono i tasti che sono stati assegnati con NVDA a Brltty. Si legga la tabella dei tasti di Brltty per comprendere come i comandi di Brltty sono mappati sul Display Braille.

Nome | comando BRLTTY
--- | ---
Scorre Display Braille indietro | fwinlt (go left one window)
Scorre Display Braille avanti | fwinrt (go right one window)
Sposta il Display Braille alla riga precedente | lnup (go up one line)
Sposta il Display Braille alla riga successiva | lndn (go down one line)
Route to braille cell | route (bring cursor to character)

## 16. Argomenti avanzati

### 16.1. Opzioni a riga di comando

NVDA è in grado di accettare alcune opzioni a riga di comando per modificarne il comportamento all'avvio. Si possono inserire tutti i parametri che si desiderano. Queste opzioni possono essere digitate sia dalla finestra esegui di Windows, sia nelle proprietà di un collegamento sul desktop o semplicemente nella console prompt dei comandi. Le opzioni devono essere separate da spazi, come del resto è consuetudine. Per esempio, Un parametro molto utile è --disable-addons, che permette di sospendere tutti i componenti aggiuntivi all'avvio di NVDA. Ciò permette di stabilire se un determinato problema è causato da un componente aggiuntivo e in quel caso poterlo risolvere senza che gli addon vengano eseguiti.

Per fare un esempio, è possibile uscire da NVDA digitando la stringa seguente nella finestra esegui di Windows:

NVDA -q

Alcuni parametri possiedono una versione breve e lunga, altri invece soltanto una lunga. Per quelli che possiedono solo la versione breve, si possono unire nel modo seguente:

nvda -mc CONFIGPATH | NVDA si avvierà con il messaggio e il suono iniziale disattivati, e con la configurazione specificata
nvda -mc CONFIGPATH --disable-addons | Come sopra, ma con i componenti aggiuntivi disattivati

Alcune delle opzioni della riga di comando accetta parametri aggiuntivi; ad esempio quanto dettagliato debba essere il log oppure la cartella inerente il profilo di configurazione utente. Questi parametri devono essere collocati dopo l'opzione, separati da essa da uno spazio in cui si utilizza la versione corta o un segno di uguale (=) quando si utilizza la versione lunga; ad esempio .:

nvda -l 10 | Dice a NVDA di avviarsi con il log impostato su debug
nvda --log-file=c:\nvda.log | Dice a NVDA di scrivere il log in c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log | Dice a NVDA di avviarsi con livello di log impostato su info e di scrivere il log in c:\nvda.log

Ecco l'elenco dei parametri a riga di comando di NVDA:

Breve | Lungo | Descrizione
--- | --- | ---
-h | --help | Visualizza l'aiuto sulla riga di comando ed esce
-q | --quit | Chiude eventuali copie in esecuzione di NVDA
-k | --check-running | Notifica se NVDA è in esecuzione tramite exit code; 0 se in esecuzione, 1 se non lo è
-f LOGFILENAME | --log-file=LOGFILENAME | Il file nel quale verrà scritto il log
-l LOGLEVEL | --log-level=LOGLEVEL | Il livello più basso di un messaggio loggato ((debug 10, input/output 12, debug warning 15, info 20, warning 30, error 40, critical 50, disabled 100), default è warning
-c CONFIGPATH | --config-path=CONFIGPATH | Il percorso ove sono salvate tutte le impostazioni di NVDA
-m | --minimal | Niente suoni, niente interfaccia, niente messaggio all'avvio etc
-s | --secure | Modalità protetta (disabilita Python console e qualsiasi log)
None | --disable-addons | I componenti aggiuntivi non avranno alcun effetto
None | --debug-logging | Abilita il debug nei log solo per la presente istanza. Questa impostazione ha la precedenza su qualsiasi altro livello di log ( --loglevel, -l), compresa la funzione no logging
None | --no-logging | Disabilita completamente le funzioni di log durante l'uso di NVDA. Questa impostazione può essere sovrascritta se viene specificato un livello di log ( --loglevel, -l) dalla riga di comando o se la funzione debug logging è attiva.
None | --no-sr-flag | Non modifica il flag Screen Reader per il sistema
None | --install | Installa NVDA (avviando la copia appena installata)
None | --install | Silent Installa NVDA (non avviando la copia appena installata)
None | --enable-start-on-logon=True|False | Durante l'installazione, abilita l'avvio di NVDA alla schermata di logon
None | copy-portable-config | Durante l'installazione, copia la configurazione portable dal percorso specificato (config-path, -c) all'account utente corrente
None | --create-portable | Crea una copia portable di NVDA (avviando la copia appena creata). Richiede --portable-path da specificare
None | --create-portable-silent | Crea una copia portable di NVDA (non avvia la nuova copia appena creata). Richiede --portable-path da specificare
None | --portable-path=PORTABLEPATH | Il percorso in cui verrà creata la copia portable di NVDA

### 16.2. Parametri di sistema

NVDA consente di impostare alcuni valori nel registro di sistema che andranno ad influenzare il comportamento dello screen reader. Tali valori sono registrati nel registro in una delle seguenti chiavi:

- sistemi a 32-bit: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nvda"
- Sistemi a 64-bit: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\nvda"

Di seguito vengono elencati i valori modificabili con queste chiavi di registro:

Nome | Tipo | Valori ammessi | Descrizione
--- | --- | --- | ---
configInLocalAppData | DWORD | 0 (predefinito) per disabilitare, 1 per abilitare | Se attivato, salva la configurazione utente di NVDA nella cartella locale dell'applicazione invece che in roaming application data
serviceDebug | DWORD | 0 (predefinito) per disabilitare, 1 per abilitare | Se attivato, disattiva la modalità protetta di Windows Secure Desktop, permettendo l'utilizzo della console python e la visualizzazione dei log. A causa di alcune importanti implicazioni per la sicurezza, l'uso di questa opzione è fortemente sconsigliata

## 17. Ulteriori Informazioni

Se si vogliono trovare maggiori informazioni o richiedere assistenza riguardo NVDA, si prega di visitare o il sito internazionale in lingua inglese su https://www.nvaccess.org/, oppure quello relativo alla comunità italiana all'indirizzo www.nvda.it. In entrambe i siti web sarà possibile reperire documentazione aggiuntiva, supporto tecnico e risorse varie come forum o mailing list. In particolare, per quanto concerne il sito italiano, esiste una lista di discussione alla quale chiunque può iscriversi mandando un messaggio a: nvda-request@groups.io e nell'oggetto del messaggio scrivere la parola "subscribe" senza le virgolette. Rispondere poi al messaggio di conferma. I messaggi che transitano nella mailing list sono tutti consultabili anche dal sito nvda.it, nel riquadro ultime notizie dal forum. Non esitate a contattarci in caso di problemi.