# NVDA 2020.4 指令快速參考

## 開始使用 NVDA

### NVDA 觸控手勢

要切換觸控互動支援，按 NVDA+CtrL+Alt+T。

#### 觸控模式

若要切換啟用觸控模式，使用三根手指點擊一下。

### 基本按鍵指令

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 觸控 | 說明
--- | --- | --- | --- | ---
啟動或重新啟動 NVDA | Ctrl+Alt+N | Ctrl+Alt+N | 無 | 若在安裝 NVDA 時有啟用此快速鍵選項，可以用它來啟動或重新開啟桌面上的 NVDA。因為它是一個 Windows 所指定的快速鍵，因此您無法在輸入手勢對話框中進行更改。
停止報讀 | Ctrl | control | 雙指點選 | 立即停止報讀。
暫停/繼續報讀 | Shift | shift | 無 | 立即暫停報讀，再按一次會從原來暫停的地方繼續報讀(若使用的語音合成器有支援的話)。
NVDA 功能表 | NVDA+n | NVDA+n | 雙指雙重點選 | 開啟 NVDA 功能表以存取偏好設定、工具及輔助說明等。
切換語音模式 | NVDA+s | NVDA+s | 無 | 每按鍵一次，NVDA會在報讀、靜音及發出逼逼聲三個模式間依序循環切換。
按鍵指令說明模式 | NVDA+1 | NVDA+1 | 無 | 在這個模式下，按下任何按鍵組合，即會報讀出相關的 NVDA 的按鍵名稱與功能說明。
關閉 NVDA | NVDA+q | NVDA+q | 無 | 關閉 NVDA。
跳過下一個 NVDA 按鍵指令 | NVDA+F2 | NVDA+F2 | 無 | 告知 NVDA 忽略執行下一個 NVDA 的組合按鍵，即使此指令通常是 NVDA 的一個按鍵指令。
切換目前所在程式的 NVDA 睡眠狀態 | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | 無 | 在睡眠模式下，目前所在程式的所有 NVDA 指令及語音、點字輸出都會被關閉。此功能可用於某些本身即具備語音功能的應用程式，再按一次這個指令則可回復到之前的狀態。

### 報讀系統資訊

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
讀出日期或時間 | NVDA+F12 | 按一次讀出目前時間，連按兩次讀出目前日期。
讀出電池狀態 | NVDA+Shift+b | 適用在筆記型電腦，讀出系統目前電池的可用電量和是否接通交流電源。
讀出剪貼簿文字內容 | NVDA+c | 讀出剪貼簿內的文字內容，如果剪貼簿的文字太多雖然程式不會一一都說出來，但會讓您知道共有多少個字元。

## NVDA 導航

### 以系統焦點導航

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
讀出目前焦點 | NVDA+tab | NVDA+tab | 讀出目前焦點所在的物件或控制項，連按兩次將拼讀其資訊。
讀出視窗標題 | NVDA+t | NVDA+t | 讀出目前作用中的視窗標題，連按兩下拼讀標題，連按三下複製標題到剪貼簿。
讀出作用中的視窗內容 | NVDA+b | NVDA+b | 讀出目前作用中視窗所有的控制項（尤其在對話框中很有用）。
讀出狀態列的訊息 | NVDA+end | NVDA+shift+end | 如果可讀取的話，讀出目前應用程式的狀態列內容，且將導航器移到該處，連按兩次拼讀其內容，連按三次複製其內容到剪貼簿。

### 以系統編輯游標導航

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
向下讀出全部 | NVDA+向下鍵 | NVDA+a | 從目前游標所在的位置往下讀出直到結尾，游標會跟隨移動。
讀出游標所在行的內容 | NVDA+向上鍵 | NVDA+l | 讀出游標所在行的內容，連按兩次會拼讀出這一行內容，連按三下讀出字詞解釋。
讀出選取的內容 | NVDA+Shift+向上鍵 | NVDA+Shift+s | 讀出目前已選取的文字。
讀出文字的格式 | NVDA+F | NVDA+F | 讀出游標當前所在的文字格式，按兩下以瀏覽模式顯示資訊。
讀出後一個句子 | alt+向下鍵 | alt+向下鍵 | 移動游標到後一個句子的開頭字元並讀出該句子（僅支援微軟 Word 和 Outlook 應用程式）
讀出前一個句子 | alt+向上鍵 | alt+向上鍵 | 移動游標到前一個句子的開頭字元並讀出整個句子（僅支援微軟 Word 和 Outlook 應用程式）

當系統游標在一個表格內時，也可使用下列的快速鍵：

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
移到左一欄 | Ctrl+Alt+向左鍵 | 移動游標到左一欄（仍在同一列中）。
移到右一欄 | Ctrl+Alt+向右鍵 | 移動游標到右一欄（仍在同一列中）。
移到上一列 | Ctrl+Alt+向上鍵 | 移動游標到上一列（仍在同一欄中）。
移到下一列 | Ctrl+Alt+向下鍵 | 移動游標到下一列（仍在同一欄中）。

### 物件導航

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 觸控 | 說明
--- | --- | --- | --- | ---
讀出目前物件 | NVDA+數字鍵盤5 | NVDA+Shift+o | 無 | 讀出目前所在導航物件的相關資訊，連按兩下拼讀物件名稱，連按三下複製物件的名稱到剪貼簿
移至母物件 | NVDA+數字鍵盤8 | NVDA+Shift+向上鍵 | 向上滑動（物件模式） | 移至目前物件的母物件（也就是包含此物件的容器）
移至前一個物件 | NVDA+數字鍵盤4 | NVDA+Shift+向左鍵 | 向左滑動（物件模式） | 直接移至目前所在物件的前一個物件
移至後一個物件 | NVDA+數字鍵盤6 | NVDA+Shift+向右鍵 | 向右滑動（物件模式） | 直接移至目前所在物件的後一個物件
移至第一個子物件 | NVDA+數字鍵盤2 | NVDA+Shift+向下鍵 | 向下滑動（物件模式） | 移至包含於目前物件內的第一個子物件
移至焦點物件 | NVDA+數字鍵盤減號 | NVDA+backspace | 無 | 將檢閱游標移至目前系統焦點所在的物件
啟動目前導航器物件 | NVDA+數字鍵盤Enter | NVDA+enter | 雙重點選 | 啟動目前導航器物件（與在系統焦點下按空白鍵或點擊滑鼠類似）
將系統焦點或游標移到目前的檢閱位置 | NVDA+Shift+數字鍵盤減號 | NVDA+Shift+backspace | 無 | 按一下，系統焦點移到目前的導航器物件，按兩下，系統游標移到檢閱游標。
讀出檢閱游標的位置 | NVDA+數字鍵盤 Delete | NVDA+Delete | 無 | 讀出檢閱游標所在的文字或物件的位置，例如：這可能包括與螢幕左側與上緣的距離，以及它在螢暮上的位置。若按兩下，則可能提供更多的資訊。

### 檢閱文字

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 觸控 | 說明
--- | --- | --- | --- | ---
移到第一行 | Shift+數字鍵盤7 | NVDA+control+home | 無 | 將檢閱游標移到文件中的第一行。
移到上一行 | 數字鍵盤7 | NVDA+向上鍵 | 向上滑動（文字模式） | 將檢閱游標移到上一行
讀出檢閱游標所在行 | 數字鍵盤8 | NVDA+shift+句點 | 無 | 讀出檢閱游標所在的一行文字，連按兩下拼讀出整行，連按三下讀出該行的字詞解釋
移到下一行 | 數字鍵盤9 | NVDA+向下鍵 | 向下滑動（文字模式） | 移動檢閱游標到所在行的下一行並讀出該行文字
移到最後一行 | Shift+數字鍵盤9 | NVDA+control+end | 無 | 移動檢閱游標到文件中的最後一行
移到前一個字詞 | 數字鍵盤4 | NVDA+control+向左鍵 | 雙指向左滑動（文字模式） | 檢閱游標移到目前所在位置的前一個字詞並讀出
讀出檢閱游標所在的字詞 | 數字鍵盤5 | NVDA+control+句點 | 無 | 讀出目前檢閱游標所在的字詞，連按兩下拼讀出這個字詞，連按三下讀出字詞解釋
移到後一個字詞 | 數字鍵盤6 | NVDA+control+向右鍵 | 雙指向右滑動（文字模式） | 檢閱游標移到目前所在位置的後一個字詞，並讀出
移到行首 | Shift+數字鍵盤1 | NVDA+home | 無 | 移動檢閱游標到目前所在行的行首
移到前一個字元 | 數字鍵盤1 | NVDA+向左鍵 | 向左滑動（文字模式） | 移動檢閱游標到目前所在位置的前一個字元並讀出
讀出檢閱游標所在的字元 | 數字鍵盤2 | NVDA+句點 | 無 | 讀出檢閱游標所在的字元，連按兩下讀出該字元的字詞解釋，連按三下讀出字元的十進位值和十六進位值
移到後一個字元 | 數字鍵盤3 | NVDA+向右鍵 | 向右滑動（文字模式） | 移動檢閱游標到目前所在位置的後一個字元並讀出
移到行尾 | Shift+數字鍵盤3 | NVDA+end | 無 | 移動檢閱游標到目前所在行的行尾
向下全部報讀 | 數字鍵盤加號 | NVDA+shift+a | 三根手指向下滑動（文字模式） | 從檢閱游標目前所在位置往下讀出，檢閱游標跟著移動
選取從檢閱游標開始複製 | NVDA+f9 | NVDA+f9 | 無 | 啟動選取供從檢閱游標開始複製的程序，實際複製要等到下一個動作，告訴NVDA結尾位置後，才進行區段文字複製。
選取或複製到檢閱游標 | NVDA+f10 | NVDA+f10 | 無 | 按一下，將先前設定的開頭位置到現在檢閱游標的位置之間的文字選取，連按兩下，將這段文字複製到剪貼簿。
移動檢閱游標到標記要複製的開頭 | NVDA+shift+f9 | NVDA+shift+f9 | 無 | 將檢閱游標移至先前已標記要複製的開頭位置
讀出文字格式 | NVDA+shift+f | NVDA+shift+f | 無 | 讀出檢閱游標所在位置的文字格式資訊，連按兩下，將文字格式資訊顯示在瀏覽模式視窗中。
讀出符號的替代文字及其讀音 | 無 | 無 | 無 | 讀出當前檢閱游標所在的符號，連按兩下，在瀏覽模式視窗中顯示該符號及其對應讀音替代的文字

### 檢閱模式

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 觸控 | 說明
--- | --- | --- | --- | ---
切換到後一個檢閱模式 | NVDA+數字鍵盤7 | NVDA+pageUp | 雙指向上滑動 | 切換到後一個可供使用的檢閱模式
切換到前一個檢閱模式 | NVDA+數字鍵盤1 | NVDA+pageDown | 雙指向下滑動 | 切換到前一個可供使用的檢閱模式

### 以鼠標導航

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 觸控 | 說明
--- | --- | --- | --- | ---
點擊滑鼠左鍵 | 數字鍵盤除號 | NVDA+左中括號 | 無 | 點擊滑鼠左鍵一次。連續快按兩下為雙擊滑鼠左鍵。
鎖定滑鼠左鍵 | Shift+數字鍵盤除號 | NVDA+control+左中括號 | 無 |鎖定滑鼠左鍵，再按一次則解鎖。此功能可模擬按住滑鼠左鍵，執行拖曳的動作。
點擊滑鼠右鍵 | 數字鍵盤乘號 | NVDA+右中括號 | 點擊並按住 | 點擊滑鼠右鍵一次。通常用於在鼠標位置開啟快顯功能表。
鎖定滑鼠右鍵 | Shift+數字鍵盤乘號 | NVDA+control+右中括號 | 無 | 鎖定滑鼠右鍵，再按一次則解鎖。此功能可模擬按住滑鼠右鍵，執行拖曳的動作。
移動鼠標到目前導航器物件 | NVDA+數字鍵盤除號 | NVDA+shift+m | 無 | 移動鼠標到目前導航器的物件及檢閱游標。
導航到鼠標所在的物件 | NVDA+數字鍵盤乘號 | NVDA+shift+n | 無 | 將導航器物件移到目前鼠標所指的物件。

## 瀏覽模式

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
切換瀏覽/焦點模式 | NVDA+空白鍵 | 切換焦點模式與瀏覽模式。
離開焦點模式 | Esc | 由先前的焦點模式切換回瀏覽模式。
更新瀏覽模式 | NVDA+F5 | 重新載入目前文件內容（若發現似乎文件內容有些遺失，此功能相當管用，但對於微軟的 Word 及 Outlook 則不適用）
尋找 | NVDA+Ctrl+F | 開啟一個對話框，以便輸入字串，在目前的文件中搜尋。請參閱 尋找文字 段落來獲取更多資訊
尋找後一個 | NVDA+F3 | 在目前文件中向後尋找前次搜尋的文字。
尋找前一個 | NVDA+Shift+F3 | 在目前文件中向前尋找前次搜尋的文字。
開啟長說明 | NVDA+d | 開啟一個新的視窗，該視窗含有針對所在元素的長說明。

### 單鍵導航

下列的按鍵，若僅按該單一鍵，則會跳至其對應的後一個元件位置，如果同時按 Shift+該單一按鍵，則會跳至前一個元件位置。

- h: 標題 (heading)
- l: 清單 (list)
- i: 清單項目 (list item)
- t: 表格 (table)
- k: 連結 (link)
- n: 非連結文字 (nonLinked text)
- f: 表單區 (form field)
- u: 未造訪過的連結 (unvisited link)
- v: 已造訪過的連結 (visited link)
- e: 編輯區 (edit field)
- b: 按鈕 (button)
- x: 核取方塊 (checkbox)
- c: 下拉式方塊 (combo box)
- r: 選擇鈕 (radio button)
- q: 引述 (block quote)
- s: 分隔線 (separator)
- m: 頁框 (frame)
- g: 圖片 (graphic)
- d: 地標 (landmark)
- o: 嵌入式物件（音訊和影片播放程式、應用程式、對話框、等） (embedded object)
- 主鍵盤上的1到6: 第一層級到第六層級標題。
- a: 註記（註解、修訂、等） (annotation)
- w: 拼字錯誤 (spelling error)

若要移動到清單或表格的最開頭或最後面，可採以下的指令：

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
移到開頭 | shift+, | 移動到此清單或表格的開頭位置
跳開此清單或表格 | , | 跳離開此清單或表格

要將 NVDA 的單鍵導航關閉, 按 NVDA+shift+空白鍵

### 元件清單

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
啟用瀏覽模式元件清單 | NVDA+f7 | 列出在此文件內的元件清單

### 尋找文字

名稱 | 按鍵 | 說明
--- | --- | ---
尋找文字 | NVDA+control+f | 開啟尋找對話框
尋找後一個 | NVDA+f3 | 尋找後一個當前搜尋的字串
尋找前一個 | NVDA+shift+f3 | 尋找前一個當前搜尋的字串

### 嵌入式物件

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
回到包含物件的瀏覽模式 | NVDA+Ctrl+空格 | 焦點離開目前的嵌入式物件回到包含該物件的文件中。

## 報讀數學內容

### 互動式導航

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
與數學內容互動 | NVDA+alt+m | 開始與數學內容互動

## 點字

### 點字輸入

按第7點 刪除最後輸入的點字或字元。 按第8點 翻譯任何點字輸入且按 Enter。 按第7與第8點 轉譯任何點字的輸入，但沒有加空格或按 Enter。

## 內容辨識

### Windows 10 光學字元辨識

要從目前導航器物件來使用 Windows 10光學字元辨識的功能，可按 NVDA+r。

## 特定應用程式指令的功能

### 微軟 Word

#### 欄及列標題的自動報讀

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
設定欄標題 | NVDA+shift+c | 按一下，告訴 NVDA 此為標題開頭第一列，並將此列設為欄標題，當在這列以下的各欄之間左右移動時，會自動讀出標題名稱。連續按兩下，即清除對此列的設定。
設定列標題 | NVDA+shift+r | 按一下，告訴 NVDA 此為標題開頭第一欄，並將此欄設為列標題，當在其右的各欄上下移動時，會自動讀出列標題名稱。連續按兩下，即清除此欄的設定。

#### 在微軟 Word 的瀏覽模式

要在微軟 Word 上，切換瀏覽模式的開與關，按 NVDA+ 空白鍵。

##### 元件清單

當微軟 Word 處於瀏覽模式時，您可按 NVDA+ F7，來 呼叫出「元件清單」的對話框。

#### 報讀註解

要讀出目前游標所在位置的註解，按 NVDA+alt+c。

### 微軟 Excel

#### 欄及列標題的自動報讀

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
設定欄標題 | NVDA+shift+c | 按一下，告訴 NVDA 此為標題開頭第一列，並將此列設為欄標題，當在這列以下的各欄之間左右移動時，會自動讀出欄標題名稱。連續按兩下，即清除此設定。
設定列標題 | NVDA+shift+r | 按一下，告訴 NVDA 此為標題開頭第一欄，並將此欄設為列標題，當在這欄右側的各列之間的儲存格上下移動時，會自動讀出列標題名稱。連續按兩下，即清除此設定。

#### 元件清單

要在 Excel 上呼叫出「元件清單」，按 NVDA+f7。

#### 報讀附註

要讀出目前焦點所在儲存格的附註，按 NVDA+alt+c。 在微軟 2016、365 及更新的版本上，已經將傳統稱所稱的「註解」改為「附註」。

在目前焦點的儲存格新增或編輯附註，按 Shift+F2。

#### 報讀受保護的儲存格

若要在鎖住的各儲存格間移動，需先按 NVDA+空白鍵，然後使用標準 Excel 儲存格的移動指令，例如使用方向鍵在工作表中的儲存格之間移動。

### 微軟 PowerPoint

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
切換報讀備忘稿或實際投影片內容 | control+shift+s | 當投影片撥放時，此快速鍵可切換報讀備忘稿或實際投影片內容，此操作不影響螢幕上的視覺呈現，僅改變 NVDA 報讀的內容。

### foobar2000

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
報讀剩餘時間 | control+shift+r | 報讀目前播放中曲目的剩餘時間。
報讀已撥放時間 | control+shift+e | 如果有的話，讀出目前播放曲目的已撥放時間。
報讀曲目長度 | control+shift+t | 如果有的話，讀出目前播放曲目的長度。

### Miranda IM

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
讀出最近的訊息 | NVDA+control+1-4 | 依據所按的數字，讀出最近訊息中的某一則，例如 NVDA+control+2 會讀出最近的第二則訊息

### Poedit

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
讀出註解 | control+shift+c | 讀出註解視窗的註解
讀出供翻譯者的註解 | control+shift+a | 讀出供翻譯者的註解訊息

### Kindle for PC

您可手動翻頁；如按 PageDown 鍵可以翻到下一頁，PageUp 鍵可以翻到前一頁。

#### 選取文字

當選擇了文字，按快顯鍵或 shift+f10來顯示在此應用程式下可使用的選項。

### Azardi

當以表格檢視書目時：

名稱 | 按鍵 | 說明
--- | --- | ---
Enter | enter | 打開選取的書。
Context menu | applications | 打開選取的書目錄。

### Windows 主控台

以下 Windows 主控台預設的快速鍵可以幫助我們搭配 NVDA 來檢閱文字。

名稱 | 快速鍵 | 說明
--- | --- | ---
向上捲動 | control+upArrow | 向上捲動主控台視窗以讀取先前的文字
向下捲動 | control+downArrow | 向下捲動主控台視窗以讀取較新的文字
捲動至開頭 | control+home | 將主控台視窗捲動至內容開頭
捲動至結尾 | control+end | 將主控台視窗捲動至內容結尾

## NVDA 設定

#### 語音設定 (NVDA+control+v)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
標點符號/特殊符號等級 | NVDA+p | NVDA+p | 這個功能可讓您改變標點符號及其它特殊符號，以對應的文字表達方式，依選擇的等級報讀，

#### 選擇語音合成器 (NVDA+control+s)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
自動音量調整模式 | NVDA+shift+d | NVDA+shift+d | 在微軟作業系統8以上的版本，此選項允許您選擇在 NVDA 啟動時，是否要降低其它正執行的應用程式之報讀音量，此又可分成當 NVDA 正在報讀時，或只要 NVDA 在執行中均要降低音量。

#### 快速語音設定

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
切換到下一個語音控制項 | NVDA+Ctrl+向右鍵 | NVDA+Shift+Ctrl+向右鍵 | 切換到下一個語音控制項，包括語音、速度、音調及音量。若已到最後一個，再按則會回到第一個設定控制項。
切換到上一個語音控制項 | NVDA+Ctrl+向左鍵 | NVDA+Shift+Ctrl+向左鍵 | 切換到上一個語音控制項，若已到第一個則會回到最後一個設定。
增加目前語音控制項的設定值 | NVDA+Ctrl+向上鍵 | NVDA+Shift+Ctrl+向上鍵 | 增加目前使用的語音控制項的設定值，例如選擇前一個語音、加快速度、提高音調及調大音量。
減少目前語音控制項的設定值 | NVDA+Ctrl+向下鍵 | NVDA+Shift+Ctrl+向下鍵 | 減少目前使用的語音控制項的設定值。

#### 點字

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
點字游標跟隨 | NVDA+Ctrl+t | NVDA+Ctrl+t | 這個選項可讓您選擇顯示在點顯器上的訊息是要跟隨系統焦點 / 編輯游標，或是導航器物件 / 檢閱游標，或是兩者均有。

#### 鍵盤 (NVDA+Ctrl+k)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
讀出輸入字元 | NVDA+2 | NVDA+2 | 當啟用時， NVDA 將讀出所有在鍵盤上輸入的字元。
讀出輸入字詞 | NVDA+3 | NVDA+3 | 當啟用時， NVDA 將讀出所有在鍵盤上輸入的字詞，此處所指的字詞，在英文是一個單字，在中文是以標點符號或空格隔開的一段字串。
讀出指令鍵 | NVDA+4 | NVDA+4 | 當啟用時，NVDA 將讀出隨後所按的指令鍵，這包括那些非文字的按鍵，以及與其它按鍵結合的組合鍵，如 Ctrl 加上其它字母的按鍵。

#### 滑鼠 (NVDA+Ctrl+m)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
啟動讀出鼠標所指文字或物件 | NVDA+m | NVDA+m | 啟用後，當移動螢幕上的鼠標時，NVDA 將讀出鼠標所指的文字。這將可使您在螢幕上藉由移動滑鼠來尋找物件，而不是藉由物件瀏覽的方式。

#### 檢閱游標

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
跟隨系統焦點 | NVDA+7 | NVDA+7 | 啟用後，檢閱游標會跟隨系統焦點移動。
跟隨編輯游標 | NVDA+6 | NVDA+6 | 啟用後，檢閱游標會跟隨編輯游標移動。

#### 物件顯示 (NVDA+Ctrl+o)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
進度列輸出 | NVDA+u | NVDA+u | 這個選項控制 NVDA 如何報讀出進度列的最新進度。
讀出動態內容 | NVDA+5 | NVDA+5 | 切換是否讀出某些特定物件中產生的新內容，例如即時通訊軟體的訊息；或在命令提示字元視窗(或稱為 DOS 視窗)，讀出新輸入指令後所顯示的內容。

#### 瀏覽模式 (NVDA+Ctrl+b)

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
使用螢幕配置(當有支援時) | NVDA+v | NVDA+v | 此核取方塊決定是否讓瀏覽模式呈現的內容與螢幕上的編排方式相同，或是將連結之類的項目單獨列在一行。

### 儲存與還原設定

名稱 | 桌電快速鍵 | 筆電快速鍵 | 說明
--- | --- | --- | ---
儲存設定 | NVDA+Ctrl+c | NVDA+Ctrl+c | 儲存目前的設定，當離開 NVDA 時，設定的資料不會遺失。
還原設定 | NVDA+Ctrl+r | NVDA+Ctrl+r | 按一次回復到最後一次儲存的設定。連續按三次回復到出廠預設值。

### 組態設定檔

#### 管理原則

- NVDA+control+p: 顯示「組態設定檔」對話框

## 支援的點顯器

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate 系列

名稱 | 按鍵
--- | ---
點字游標向前捲動 | topRouting1 （點顯器第一方）
點字游標向後捲動 | topRouting20/40/80 （點顯器最後一方）
點字游標向前捲動 | 左邊 AdvanceBar
點字游標向後捲動 | 右邊 AdvanceBar
切換點字游標跟隨 | 左邊 GDFButton加右邊 GDFButton
切換左邊滾輪操控 | 左邊滾輪 按下
使用左邊滾輪向前捲動點字游標 | 左邊滾輪 向上
使用左邊滾輪向後捲動點字游標 | 左邊滾輪 向下
切換右邊滾輪操控 | 右邊滾輪 按下
使用右邊滾輪向前捲動點字游標 | 右邊滾輪 向上
使用右邊滾輪向後捲動點字游標 | 右邊滾輪 向下
移到對應的點字方 | routing
shift+tab 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,二點
tab 鍵 | 點顯器空白鍵加 四,五點
向上鍵 | 點顯器空白鍵加 一點
向下鍵 | 點顯器空白鍵加 四點
control+向左鍵 | 點顯器空白鍵加 二點
control+向右鍵 | 點顯器空白鍵加 五點
向左鍵 | 點顯器空白鍵加 三點
向右鍵 | 點顯器空白鍵加 六點
home 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,三點
end 鍵 | 點顯器空白鍵加 四,六點
control+home 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,二,三點
control+end 鍵 | 點顯器空白鍵加 四,五,六點
alt 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,三,四點
alt+tab 鍵 | 點顯器空白鍵加 二,三,四,五點
alt+shift+tab 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,二,五,六點
windows+tab 鍵 | 點顯器空白鍵加 二,三,四點
escape 鍵 | 點顯器空白鍵加 一,五點
windows 鍵 | 點顯器空白鍵加 二,四,五,六點
space 鍵 | 點顯器空白鍵
windows+d 鍵 （最小化所有應用程式） | 點顯器空白鍵加 一,二,三,四,五,六點
讀出游標所在行的內容 | 點顯器空白鍵加 一,四點
NVDA 功能表 | 點顯器空白鍵加 一,三,四,五點

以下適用於較新的 Focus 模組，其含有rocker bar keys (focus 40, focus 80 and focus blue)：

名稱 | 按鍵
--- | ---
點字游標移到上一行 | 左邊 RockerBar 向上, 右邊 RockerBar 向上
點字游標移到下一行 | 左邊 RockerBar 向下, 右邊 RockerBar 向下

以下只適用於Focus 80：

名稱 | 按鍵
--- | ---
點字游標向前捲動 | 左邊 BumperBar 向上, 右邊 BumperBar 向上
點字游標向後捲動 | 左邊 BumperBar 向下, 右邊 BumperBar 向下

### Optelec ALVA 6 系列/協議轉換器

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | t1, etouch1
Move braille display to previous line | t2
Move to current focus | t3
Move braille display to next line | t4
Scroll braille display forward | t5, etouch3
Route to braille cell | routing
Report text formatting under braille cell | secondary routing
Toggle HID keyboard simulation | t1+spEnter
Move to top line in review | t1+t2
Move to bottom line in review | t4+t5
Toggle braille tethered to | t1+t3
Report title | etouch2
Report status bar | etouch4
shift+tab key | sp1
alt key | sp2, alt
escape key | sp3
tab key | sp4
upArrow key | spUp
downArrow key | spDown
leftArrow key | spLeft
rightArrow key | spRight
enter key | spEnter, enter
Report date/time | sP2+sp3
NVDA Menu | sp1+sp3
windows+d key (minimize all applications) | sp1+sp4
windows+b key (focus system tray) | sp3+sp4
windows key | sp1+sp2, windows
alt+tab key | sp2+sp4
control+home key | t3+spUp
control+end key | t3+spDown
home key | t3+spLeft
end key | t3+spRight
control key | control

### Handy Tech 顯示器

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | left, up, b3
Scroll braille display forward | right, down, b6
Move braille display to previous line | b4
Move braille display to next line | b5
Route to braille cell | routing
shift+tab 鍵 | esc, left triple action key up+down
alt 鍵 | b2+b4+b5
escape 鍵 | b4+b6
tab 鍵 | enter, right triple action key up+down
enter 鍵 | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
向上鍵 | joystickUp
向下鍵 | joystickDown
向左鍵 | joystickLeft
向右鍵 | joystickRight
NVDA 功能表 | b2+b4+b5+b6
Toggle braille tethered to | b2
Toggle the braille cursor | b1
Toggle focus context presentation | b7
Toggle braille input | space+b1+b3+b4 (space+capital B)

### MDV Lilli

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display backward | LF
Scroll braille display forward | RG
Move braille display to previous line | UP
Move braille display to next line | DN
Route to braille cell | route
shift+tab 鍵 | SLF
tab 鍵 | SRG
alt+tab 鍵 | SDN
alt+shift+tab 鍵 | SUP

### Baum/Humanware/APH/Orbit 點顯器

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | d2
Scroll braille display forward | d5
Move braille display to previous line | d1
Move braille display to next line | d3
Route to braille cell | routing

有搖桿顯示器的按鍵指令如下所示:

名稱 | 按鍵
--- | ---
向上鍵 | up
向下鍵 | down
向左鍵 | left
向右鍵 | right
enter 鍵 | select

### hedo ProfiLine USB

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | K1
Scroll braille display forward | K3
Move braille display to previous line | B2
Move braille display to next line | B5
Route to braille cell | routing
Toggle braille tethered to | K2
Say all | B6

### hedo MobilLine USB

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | K1
Scroll braille display forward | K3
Move braille display to previous line | B2
Move braille display to next line | B5
Route to braille cell | routing
Toggle braille tethered to | K2
Say all | B6

### HumanWare Brailliant BI/B 系列 / BrailleNote Touch

#### 所有型號的按鍵配置

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | down
Route to braille cell | routing
Toggle braille tethered to | up+down
upArrow key | space+dot1
downArrow key | space+dot4
leftArrow key | space+dot3
rightArrow key | space+dot6
shift+tab key | space+dot1+dot3
tab key | space+dot4+dot6
alt key | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
escape key | space+dot1+dot5 (space+e)
enter key | dot8
windows key | space+dot3+dot4
alt+tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
NVDA Menu | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
windows+d key (minimize all applications) | space+dot1+dot4+dot5 (space+d)
Say all | space+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6

#### Brailliant BI 32、BI 40 和 B 80 的按鍵配置

名稱 | 按鍵
--- | ---
NVDA Menu | c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d key (minimize all applications) | c1+c4+c5 (command d)
Say all | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Brailliant BI 14 的按鍵配置

名稱 | 按鍵
--- | ---
up arrow key | joystick up
down arrow key | joystick down
left arrow key | joystick left
right arrow key | joystick right
enter key | joystick action

### HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille 點顯器系列

名稱 | 按鍵
--- | ---
Route to braille cell | routing
Scroll braille display back | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Scroll braille display forward | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Move braille display to previous line | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Move braille display to next line | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Move to previous line in review | rightSideUpArrow
Move to next line in review | rightSideDownArrow
Move to previous character in review | rightSideLeftArrow
Move to next character in review | rightSideRightArrow
Move to current focus | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
control key | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
windows key | f7, smartbeetle:f2
alt key | dot1+dot3+dot4+space, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift key | f5
insert key | dot2+dot4+space, f6
applications key | dot1+dot2+dot3+dot4+space, f8
Caps Lock key | dot1+dot3+dot6+space
tab key | dot4+dot5+space, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab key | f2+f3+f1
alt+tab key | f2+f3
shift+tab key | dot1+dot2+space
end key | dot4+dot6+space
control+end key | dot4+dot5+dot6+space
home key | dot1+dot3+space, smartbeetle:f4
control+home key | dot1+dot2+dot3+space
alt+f4 key | dot1+dot3+dot5+dot6+space
leftArrow key | dot3+space, leftSideLeftArrow
control+shift+leftArrow key | dot2+dot8+space+f1
control+leftArrow key | dot2+space
shift+alt+leftArrow key | dot2+dot7+f1
alt+leftArrow key | dot2+dot7
rightArrow key | dot6+space, leftSideRightArrow
control+shift+rightArrow key | dot5+dot8+space+f1
control+rightArrow key | dot5+space
shift+alt+rightArrow key | dot5+dot7+f1
alt+rightArrow key | dot5+dot7
pageUp key | dot1+dot2+dot6+space
control+pageUp key | dot1+dot2+dot6+dot8+space
upArrow key | dot1+space, leftSideUpArrow
control+shift+upArrow key | dot2+dot3+dot8+space+f1
control+upArrow key | dot2+dot3+space
shift+alt+upArrow key | dot2+dot3+dot7+f1
alt+upArrow key | dot2+dot3+dot7
shift+upArrow key | leftSideScrollDown+space
pageDown key | dot3+dot4+dot5+space
control+pageDown key | dot3+dot4+dot5+dot8+space
downArrow key | dot4+space, leftSideDownArrow
control+shift+downArrow key | dot5+dot6+dot8+space+f1
control+downArrow key | dot5+dot6+space
shift+alt+downArrow key | dot5+dot6+dot7+f1
alt+downArrow key | dot5+dot6+dot7
shift+downArrow key | space+rightSideScrollDown
escape key | dot1+dot5+space, f4, brailleedge:f1
delete key | dot1+dot3+dot5+space, dot1+dot4+dot5+space
f1 key | dot1+dot2+dot5+space
f3 key | dot1+dot4+dot8
f4 key | dot7+f3
windows+b key | dot1+dot2+f1
windows+d key | dot1+dot4+dot5+f1
control+insert key | smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert key | smartbeetle:f3+rightSideScroll

### Seika Braille Displays

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | b3
Move braille display to next line | b4
Toggle braille tethered to | b5
Say all | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Menu | left+right
Route to braille cell | routing

### Papenmeier BRAILLEX 較新模組

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Toggle braille tethered to | r2
Report title | l1+up
Report Status Bar | l2+down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | left2
Move to next object | right2
Report text formatting under braille cell | upper routing row

escape key | space with dot 7
upArrow key | space with dot 2
leftArrow key | space with dot 1
rightArrow key | space with dot 4
downArrow | space with dot 5
control key | lt+dot2
alt key | lt+dot3
control+escape key | space with dot 1 2 3 4 5 6
tab key | space with dot 3 7

### Papenmeier Braille BRAILLEX 較舊模組

支援 EAB 的裝置:

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Route to braille cell | routing
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Report title | l1up
Report Status Bar | l2down
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to next object | right2
Move to previous object | left2
Report text formatting under braille cell | upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

名稱 | 按鍵
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to previous line | up
Move braille display to next line | dn
Toggle braille tethered to | r2
Move to containing object | r1+up
Move to first contained object | r1+dn
Move to previous object | r1+left
Move to next object | r1+right
Report text formatting under braille cell | upper routing strip
Report title | l1+up
Report status bar | l2+down

BRAILLEX 2D 顯示器:

名稱 | 按鍵
--- | ---
Report current character in review | l1
Activate current navigator object | l2
Toggle braille tethered to | r2
Report text formatting under braille cell | upper routing strip
Move braille display to previous line | up
Scroll braille display back | left
Scroll braille display forward | right
Move braille display to next line | dn
Move to next object | left2
Move to containing object | up2
Move to first contained object | dn2
Move to previous object | right2

### HumanWare BrailleNote

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | back
Scroll braille display forward | advance
Move braille display to previous line | previous
Move braille display to next line | next
Route to braille cell | routing
NVDA menu | space+dot1+dot3+dot4+dot5 (space+n)
Toggle braille tethered to | previous+next
Up arrow key | space+dot1
Down arrow key | space+dot4
Left Arrow key | space+dot3
Right arrow key | space+dot6
Page up key | space+dot1+dot3
Page down key | space+dot4+dot6
Home key | space+dot1+dot2
End key | space+dot4+dot5
Control+home keys | space+dot1+dot2+dot3
Control+end keys | space+dot4+dot5+dot6
Space key | space
Enter | space+dot8
Backspace | space+dot7
Tab key | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Shift+tab keys | space+dot1+dot2+dot5+dot6
Windows key | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
Alt key | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Toggle input help | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

以下是 BrailleNote QT 不是在點字輸入模式時的指令。

名稱 | 按鍵
--- | ---
NVDA menu | read+n
Up arrow key | upArrow
Down arrow key | downArrow
Left Arrow key | leftArrow|
Right arrow key | rightArrow
Page up key | function+upArrow
Page down key | function+downArrow
Home key | function+leftArrow
End key | function+rightArrow
Control+home keys | read+t
Control+end keys | read+b
Enter key | enter
Backspace key | backspace
Tab key | tab
Shift+tab keys | shift+tab
Windows key | read+w
Alt key | read+m
Toggle input help | read+1

以下是滾輪的指令:

名稱 | 按鍵
--- | ---
Up arrow key | upArrow
Down arrow key | downArrow
Left Arrow key | leftArrow
Right arrow key | rightArrow
Enter key | centre button
Tab key | scroll wheel clockwise
Shift+tab keys | scroll wheel counterclockwise

### EcoBraille 點顯器

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | T2
Scroll braille display forward | T4
Move braille display to previous line | T1
Move braille display to next line | T5
Route to braille cell | Routing
Activate current navigator object | T3
Switch to next review mode | F1
Move to containing object | F2
Switch to previous review mode | F3
Move to previous object | F4
Report current object | F5
Move to next object | F6
Move to focus object | F7
Move to first contained object | F8
Move System focus or caret to current review position | F9
Report review cursor location | F0
Toggle braille tethered to | A

### 超點

名稱 | 按鍵
--- | ---
往後捲動點顯器 | 數字鍵盤減號
往前捲動點顯器 | 數字鍵盤加號

### Eurobraille Esys/Esytime/Iris 點顯器

Name | Key
--- | ---
Scroll braille display back | switch1-6left, l1
Scroll braille display forward | switch1-6Right, l8
Move to current focus | switch1-6Left+switch1-6Right, l1+l8
Route to braille cell | routing
Report text formatting under braille cell | doubleRouting
Move to previous line in review | joystick1Up
Move to next line in review | joystick1Down
Move to previous character in review | joystick1Left
Move to next character in review | joystick1Right
Switch to previous review mode | joystick1Left+joystick1Up
Switch to next review mode | joystick1Right+joystick1Down
Erase the last entered braille cell or character | backSpace
Translate any braille input and press the enter key | backSpace+space
insert key | dot3+dot5+space, l7
delete key | dot3+dot6+space
home key | dot1+dot2+dot3+space, joystick2Left+joystick2Up
end key | dot4+dot5+dot6+space, joystick2Right+joystick2Down
leftArrow key | dot2+space, joystick2Left, leftArrow
rightArrow key | dot5+space, joystick2Right, rightArrow
upArrow key | dot1+space, joystick2Up, upArrow
downArrow key | dot6+space, joystick2Down, downArrow
enter key | joystick2Centre
pageUp key | dot1+dot3+space
pageDown key | dot4+dot6+space
numpad1 key | dot1+dot6+backspace
numpad2 key | dot1+dot2+dot6+backspace
numpad3 key | dot1+dot4+dot6+backspace
numpad4 key | dot1+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad5 key | dot1+dot5+dot6+backspace
numpad6 key | dot1+dot2+dot4+dot6+backspace
numpad7 key | dot1+dot2+dot4+dot5+dot6+backspace
numpad8 key | dot1+dot2+dot5+dot6+backspace
numpad9 key | dot2+dot4+dot6+backspace
numpadInsert key | dot3+dot4+dot5+dot6+backspace
numpadDecimal key | dot2+backspace
numpadDivide key | dot3+dot4+backspace
numpadMultiply key | dot3+dot5+backspace
numpadMinus key | dot3+dot6+backspace
numpadPlus key | dot2+dot3+dot5+backspace
numpadEnter key | dot3+dot4+dot5+backspace
escape key | dot1+dot2+dot4+dot5+space, l2
tab key | dot2+dot5+dot6+space, l3
shift+tab key | dot2+dot3+dot5+space
printScreen key | dot1+dot3+dot4+dot6+space
pause key | dot1+dot4+space
applications key | dot5+dot6+backspace
f1 key | dot1+backspace
f2 key | dot1+dot2+backspace
f3 key | dot1+dot4+backspace
f4 key | dot1+dot4+dot5+backspace
f5 key | dot1+dot5+backspace
f6 key | dot1+dot2+dot4+backspace
f7 key | dot1+dot2+dot4+dot5+backspace
f8 key | dot1+dot2+dot5+backspace
f9 key | dot2+dot4+backspace
f10 key | dot2+dot4+dot5+backspace
f11 key | dot1+dot3+backspace
f12 key | dot1+dot2+dot3+backspace
windows key | dot1+dot2+dot3+dot4+backspace
Caps Lock key | dot7+backspace, dot8+backspace
Num Lock key | dot3+backspace, dot6+backspace
shift key | dot7+space, l4
Toggle shift key | dot1+dot7+space, dot4+dot7+space
control key | dot7+dot8+space, l5
Toggle control key | dot1+dot7+dot8+space, dot4+dot7+dot8+space
alt key | dot8+space, l6
Toggle alt key | dot1+dot8+space, dot4+dot8+space
ToggleHID keyboard input simulation | esytime):l1+joystick1Down, esytime):l8+joystick1Down

### Nattiq nBraille 點顯器

名稱 | 按鍵
--- | ---
Scroll braille display back | up
Scroll braille display forward | down
Move braille display to previous line | left
Move braille display to next line | right
Route to braille cell | routing

### BRLTTY

名稱 | BRLTTY 指令
--- | ---
Scroll braille display back | fwinlt (go left one window)
Scroll braille display forward | fwinrt (go right one window)
Move braille display to previous line | lnup (go up one line)
Move braille display to next line | lndn (go down one line)
Route to braille cell | route (bring cursor to character)